АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 206

	Номер ООН
	Наименование груза
	Классификационный шифр

	1010
	"БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ или БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, содержащая более 40% бутадиенов
	2112

	1011
	Бутан
	2112

	1012
	БУТИЛЕН
	2112

	1027
	Циклопропан
	2112

	1033
	Эфир диметиловый
	2112

	1035
	Этан
	2112

	1039
	Эфир этилметиловый
	2112

	1041
	ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая более 9%, но не более 87% этилена оксида
	2112

	1055
	Изобутилен
	2112

	1060
	МЕТИЛАЦЕТИЛЕНА И ПРОПАДИЕНА СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, такая как смесь P1 или смесь P2
	2112

	1075
	ГАЗЫ НЕФТЯНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ
	2112

	1077
	Пропилен
	2112

	1087
	Эфир винилметиловый стабилизированный
	2112

	1961
	Этан охлажденный жидкий
	2113

	1964
	Газов углеводородных смесь сжатая, н.у.к.
	2111

	1965
	Бензин газовый, нестабильный
	2112

	1965
	ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К., такая как смеси A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B или C
	2112

	1965
	Фракция бутан-бутиленовая
	2112

	1965
	Фракция бутилен-амиленовая
	2112

	1965
	Фракция бутилен-бутадиеновая
	2112

	1965
	Фракция бутилен-изобутиленовая
	2112

	1965
	Фракция бутиленовая
	2112

	1965
	Фракция изобутан-изобутиленовая
	2112

	1965
	Фракция изобутановая
	2112

	1965
	Фракция нормального бутана
	2112

	1965
	Фракция пропан-бутановая
	2112

	1965
	Фракция пропан-бутан-пентановая
	2112

	1965
	Фракция пропан-пропиленовая
	2112

	1965
	Фракция широкая легких углеводородов (ШФЛУ)
	2112

	1969
	Изобутан
	2112

	1978
	Пропан
	2112

	2044
	2,2-Диметилпропан
	2112

	2200
	Пропадиен стабилизированный
	2112

	2203
	Силан
	2111

	2419
	Бромтрифторэтилен
	2112

	2452
	Этилацетилен стабилизированный
	2112

	2601
	Циклобутан
	2112


ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

	ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
	Газы. Бесцветные. Характерный запах. Нерастворимы в воде, за исключением эфира диметилового и эфира этилметилового. Тяжелее воздуха. Газы углеводородные, сжиженные или смеси этих газов могут быть легче воздуха. Скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Перевозятся в сжиженном или сжатом состоянии. Силан (моносилан) водой разлагается.

	ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ
	Горючи. Воспламеняются от искр и пламени. С воздухом образуют взрывоопасные смеси на открытых площадках. Баллоны (емкости) могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях образуются взрывоопасные смеси.

	ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
	В больших концентрациях опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. Головокружение, удушье, головная боль. Покраснение и зуд кожи. Слезотечение, резь в глазах. Соприкосновение с охлажденным этаном вызывает обморожение. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы.


СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующие противогаз ИП-4М и спецодежда. При превышении ПДК до 100 раз - защитный колпак с фильтрующим элементом с универсальным защитным патроном ПЗУ. Респиратор противогазовый фильтрующий РПГ-67 с патроном А. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

	ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
	Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование.


	ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ
	Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. При малой утечке устранить течь с соблюдением мер предосторожности. При интенсивной утечке газа по согласованию со специалистами (пожарной охраны, по чрезвычайным ситуациям) выходящий газ поджечь и дать выгореть под контролем водяных струй. Изолировать район, пока газ не рассеется. Не прикасаться к пролитому веществу. Место разлива обваловать и не допускать попадания вещества в водоемы.

	ПРИ ПОЖАРЕ
	Не приближаться к емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Не прекращать горения при наличии утечки. Тушить тонкораспыленной пеной с максимального расстояния.


НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для рассеивания (изоляции) газа использовать распыленную воду. Место разлива покрыть воздушно-механической пеной, инертным материалом.

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой.

