АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 328

	Номер ООН
	Наименование груза
	Классификационный шифр

	1139
	РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) (невязкий)
	3013

	1139
	РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек)
	3011

	1139
	РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) (давление паров при 50 °C более 110 кПа)
	3012

	1139
	РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа)
	3012

	1139
	РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) (имеющий температуру вспышки ниже 23 °C и вязкий) (температура кипения не более 35 °C)
	3013

	1139
	РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) (имеющий температуру вспышки ниже 23 °C и вязкий) (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C)
	3013

	1139
	РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футировки барабанов или бочек) (имеющий температуру вспышки ниже 23 °C и вязкий) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа)
	3013

	1169
	Композиции ароматические пищевые
	3012, 3013

	1169
	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (давление паров при 50 °C более 110 кПа)
	3012

	1169
	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (давление паров при 50 °C не более 110 кПа)
	3012

	1169
	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (температура кипения не более 35 °C)
	3013

	1169
	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C)
	3013

	1169
	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа)
	3013

	1197
	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (давление паров при 50 °C более 110 кПа)
	3012

	1197
	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (давление паров при 50 °C не более 110 кПа)
	3012

	1197
	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (температура кипения не более 35 °C)
	3013

	1197
	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C)
	3013

	1197
	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа)
	3013

	1197
	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (невязкие)
	3013

	1210
	КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (невязкие)
	3013

	1210
	КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся
	3011

	1210
	КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (давление паров при 50 °C более 110 кПа)
	3012

	1210
	КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (давление паров при 50 °C не более 110 кПа)
	3012

	1210
	КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (температура кипения не более 35 °C)
	3013

	1210
	КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C)
	3013


	1210
	КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа)
	3013

	1268
	Парафин нефтяной жидкий, фракция C10 - C13
	3013

	1268
	Алкилбензин
	3012

	1268
	Алкилбензолы, легковоспламеняющиеся
	3012, 3013

	1268
	Конденсат пиролизный
	3011

	1268
	Лакойль
	3012

	1268
	Лигроин
	3012

	1268
	Нафта
	3012

	1268
	Нефрас С-150/200
	3013

	1268
	НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К.
	3011, 3013

	1268
	НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C более 110 кПа)
	3012

	1268
	НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C не более 110 кПа)
	3012

	1268
	Парафин нефтяной жидкий, фракция C10 - C13
	3013

	1268
	Пиробензол
	3012

	1268
	Пироконденсат гидростабилизированный нефтяной
	3012

	1268
	Полимердистиллят
	3011

	1268
	Топливо эталонное
	3011

	1268
	Фракция бензиновая прямой гонки
	3012

	1268
	Эфир петролейный
	3012

	1293
	Капли гофманские
	3012

	1293
	Настойки медицинские
	3012, 3013

	1293
	Препараты галеновые
	3012

	1306
	АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (давление паров при 50 °C более 110 кПа)
	3012

	1306
	АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (давление паров при 50 °C не более 110 кПа)
	3012

	1306
	АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C)
	3013


	1306
	АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа)
	3013

	1306
	АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (температура кипения не более 35 °C)
	3013

	1306
	АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (невязкие)
	3013

	1308
	ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРОВАННЫЙ В ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ
	3011, 3013

	1308
	ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРОВАННЫЙ В ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ (давление паров при 50 °C более 110 кПа)
	3012

	1308
	ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРОВАННЫЙ В ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ (давление паров при 50 °C не более 110 кПа)
	3012

	1866
	Смола кремнийорганическая 134 - 276, раствор в толуоле или ксилоле или сольвент-нафте
	3011, 3012

	1866
	Смола полиметилфенилсилоксановая, раствор в о-ксилоле
	3013

	1866
	Смола фенолформальдегидная, жидкая, легковоспламеняющаяся
	3012, 3013

	1866
	Смола фенолформальдегидная, растворы в ксилоле
	3013

	1866
	Смолы акриловые, раствор в смеси изопропилового спирта и ацетона
	3013

	1866
	Смолы алкидноакриловые, раствор в ксилоле
	3013

	1866
	Смолы меламиноформальдегидные, раствор в бутаноле
	3013

	1866
	Смолы мочевиноформальдегидные, раствор в бутаноле
	3013

	1866
	Смолы полиэфирные, ненасыщенные, стирольные "Камфэст"
	3013

	1866
	СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся
	3012, 3013

	1866
	СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (давление паров при 50 °C более 110 кПа)
	3012, 3013

	1866
	СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (давление паров при 50 °C не более 110 кПа)
	3012, 3013

	1866
	СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (имеющий температуру вспышки ниже 23 °C и вязкий) (температура кипения не более 35 °C)
	3012, 3013

	1866
	СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (имеющий температуру вспышки ниже 23 °C и вязкий) (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C)
	3012, 3013

	1866
	СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (имеющий температуру вспышки ниже 23 °C и вязкий) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа)
	3012, 3013

	1866
	СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (невязкий)
	3013


	1866
	Смолы эпоксидные, раствор в толуоле
	3012

	1866
	Сополимер-5Б
	3012

	1993
	Агидол-12
	3012

	1993
	Амиленит
	3011

	1993
	Бактерициды марок СНПХ легковоспламеняющиеся жидкие
	3012, 3013

	1993
	Бустиран
	3012

	1993
	Гидролизат диметилдихлорсилана
	3012, 3013

	1993
	Гидрофобизатор ГФК-1
	3012

	1993
	Деэмульгатор-ингибитор АМ-7
	3012

	1993
	Деэмульгаторы типа РЕКОД, содержание метилового спирта менее 15% (по массе), легковоспламеняющиеся
	3011, 3012

	1993
	Деэмульгаторы легковоспламеняющиеся
	3011, 3012, 3013

	1993
	Деэмульгаторы типа СНПХ, содержащие метилового спирта менее 15% (по массе), легковоспламеняющиеся
	3011, 3012, 3013

	1993
	1,2-Дибромпропан
	3013

	1993
	Диметилвинилкарбинол, стабилизированный
	3013

	1993
	Диметилсульфит
	3013

	1993
	Диоксанол-растворитель
	3012

	1993
	Диэтилгидроксиламин (марок А, Б)
	3013

	1993
	Добавка высокооктановая
	3012

	1993
	Добавка смазочная ЭКОС-Б
	3013

	1993
	Жидкости гидротормозные, легковоспламеняющиеся
	3012, 3013

	1993
	Жидкости кремнийорганические, легковоспламеняющиеся
	3012

	1993
	Жидкость испытательная ИЖ-Л, ИЖ-З
	3012

	1993
	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К.
	3011

	1993
	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C более 110 кПа)
	3012

	1993
	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C не более 110 кПа)
	3012

	1993
	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (имеющая температуру вспышки ниже 23 °C и вязкая) (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C)
	3013

	1993
	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (имеющая температуру вспышки ниже 23 °C и вязкая) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа)
	3013

	1993
	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (имеющая температуру вспышки ниже 23 °C и вязкая) (температура кипения не более 35 °C)
	3013

	1993
	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (невязкая)
	3013

	1993
	Ингибитор коррозии "Альпан"
	3013


	1993
	Ингибитор коррозии "Амфикор"
	3013

	1993
	Ингибитор коррозии "Олазол"
	3013

	1993
	Ингибитор коррозии Д-4-3, Д-4-3К
	3013

	1993
	Ингибиторы коррозии Амдор ИК-1, Амдор ИК-2, Амдор ИК-3
	3013

	1993
	Ингибиторы коррозии типа РЕКОД
	3013

	1993
	Ингибиторы коррозии типа СНПХ
	3013

	1993
	Ингибиторы коррозии, легковоспламеняющиеся
	3013

	1993
	Ингибиторы парафиноотложений марок СНПХ-7401, СНПХ-7214, СНПХ-7215, СНПХ-7410
	3013

	1993
	Ингибиторы парафиноотложений типа СНПХ
	3013

	1993
	Ингибиторы парафиноотложений, легковоспламеняющиеся
	3013

	1993
	Ингибиторы солеотложений типа СНПХ, легковоспламеняющиеся
	3013

	1993
	Карпатол-3П
	3013

	1993
	Каучук синтетический пипериленовый (СКОП)
	3013

	1993
	Компаунды, жидкие
	3013

	1993
	Композиция этоксисиланов "Продукт 119-296Т"
	3012

	1993
	Концентрат цикленов
	3012

	1993
	Кремнийорганический реагент ВТОКС
	3012

	1993
	Крепители стержневые КО, УСК-1
	3013

	1993
	Мастика битумная противошумная БПМ-1
	3013

	1993
	Материалы полимерные АКОР Б-100
	3013

	1993
	Нефтенол НЗ
	3013

	1993
	Остатки нефтяные типа К-1
	3012

	1993
	Пат жемчужный
	3013

	1993
	Исключено. - Протокол от 14.05.2010

	1993
	Пенореагент
	3013

	1993
	4-Пентенол
	3013

	1993
	Присадка депрессорная реологическая ВЭС-503М, ДМН-2005
	3013

	1993
	Продукт Т-185
	3012

	1993
	Растворители легковоспламеняющиеся на основе спирта этилового
	3012

	1993
	Растворители, легковоспламеняющиеся
	3012, 3013

	1993
	Растворитель "Пральт"
	3012

	1993
	Растворитель СФПК
	3013

	1993
	Растворитель технический "Органол"
	3012

	1993
	Растворитель технический ДЭГИ
	3012

	1993
	Реагент для флотации углей
	3013

	1993
	Реагент кремнеорганический ВТОКС
	3012

	1993
	Рефлюкс
	3011

	1993
	Рецептура РД-2
	3013

	1993
	Связующее ГС
	3012

	1993
	Смеси отработанных нефтепродуктов (СНО)
	3013

	1993
	Смесь жидкая многокомпонентная, техническая
	3012

	1993
	Сополимер БМС-86, раствор в смеси растворителей
	3013

	1993
	Сополимер ВБМ, раствор в толуоле
	3012

	1993
	Спиртовая фракция производства капролактама
	3013

	1993
	Средства чистящие универсальные на основе спирта этилового технического ("Универсал", "Чистый" и др.)
	3012

	1993
	Стиромаль, раствор в бутаноле
	3012

	1993
	Сульфенамид БТ
	3012

	1993
	Тетран
	3012

	1993
	Тетраэтоксисилана и олигоэтоксисиланов смесь сложная
	3013

	1993
	Удалитель парафиноотложений типа СНПХ
	3012

	1993
	Флицид
	3011, 3013

	1993
	Флотореагент нефтеуглехимический марки ФНУ
	3013

	1993
	Фракция бензол-толуольная
	3012

	1993
	Фракция инденкумароновая
	3013

	1993
	Фракция пипериленовая
	3013

	1993
	Фракция эфироальдегидная
	3012

	1993
	Электролит для химических источников тока
	3013

	1993
	Эмульгатор Ринго ЭМ
	3012

	1993
	Эмульгаторы ОП-7, ОП-3Э
	3011, 3013

	1993
	Этилиденнорборнен
	3013

	1999
	ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (невязкие)
	3013

	1999
	ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (давление паров при 50 °C более 110 кПа)
	3012

	1999
	ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (давление паров при 50 °C не более 110 кПа)
	3012

	1999
	ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C)
	3013

	1999
	ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа)
	3013

	1999
	ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (температура кипения не более 35 °C)
	3013

	2059
	Коллодий
	3012

	2059
	НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, содержащий не более 12,6% азота (на сухую массу) и не более 55% нитроцеллюлозы (давление паров при 50 °C более 110 кПа)
	3012

	2059
	НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, содержащий не более 12,6% азота (на сухую массу) и не более 55% нитроцеллюлозы (давление паров при 50 °C не более 110 кПа)
	3012

	2059
	НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, содержащий не более 12,6% азота (на сухую массу) и не более 55% нитроцеллюлозы
	3011, 3013

	2924
	Ангидрид изомасляный
	3033

	2924
	Бактерициды марок СНПХ легковоспламеняющиеся коррозионные жидкие
	3031, 3032, 3033

	2924
	Диметилхлорсилан
	3031

	2924
	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К.
	3031, 3032, 3033

	2924
	Пиридиновые основания, легкие
	3033

	3248
	ПРЕПАРАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.
	3022, 3023

	3269
	СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ, жидкое основное вещество 
	3012

	3269
	СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ, (вязкая) жидкое основное вещество
	3013

	3269
	СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ (невязкая), жидкое основное вещество
	3013

	3274
	АЛКОГОЛЯТОВ РАСТВОР, Н.У.К., в спирте
	3032

	3286
	Гептил
	3041

	3286
	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К.
	3041, 3042

	3286
	Ингибиторы коррозии "Дизгафен-1", "Донбасс-1", "Донбасс-2"
	3042

	3286
	Люминал А
	3042

	3295
	Компонент моторных топлив ароматический
	3012

	3295
	Бензин для промышленных целей
	3012, 3011

	3295
	Газоконденсат углеводородный
	3012

	3295
	Гептен-2, гептен-3
	3012

	3295
	Деканы
	3013

	3295
	Дистиллят газового конденсата легкий
	3011

	3295
	Дистиллят газового конденсата средний (сернистый)
	3011

	3295
	Пиперилен
	3011

	3295
	Сырье углеводородное
	3013

	3295
	1,2,3 Триметилбензол
	3012

	3295
	УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К.
	3011, 3012, 3013

	3295
	УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C более 110 кПа)
	3011, 3012, 3013

	3295
	УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C не более 110 кПа)
	3011, 3012, 3013

	3295
	Углеводороды легкие
	3011, 3012

	3295
	Фракция альфа-олефинов C10 - C12
	3013

	3295
	Фракция альфа-олефинов C8, C8 - C10
	3013

	3295
	Фракция бутан-пропан-гексановая
	3011

	3295
	Фракция гексан-гептановая
	3012

	3295
	Фракция гексановая
	3012

	3295
	Фракция изоамиленовая
	3011

	3295
	Фракция изопентановая
	3011

	3295
	Фракция керосино-газойлевая
	3012

	3295
	Фракция метилдигидропирановая
	3012

	3295
	Фракция н-гептановая
	3011

	3295
	Фракция параксилольная
	3012

	3295
	Фракция пентан-изопентановая
	3011

	3295
	Фракция пентанизопренциклопентадиеновая
	3011

	3295
	Фракция пентановая
	3011

	3295
	Фракция этилбензольная
	3012

	3379
	ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННОЕ, ЖИДКОЕ, Н.У.К.
	3011

	3469
	КРАСКА ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ (включая растворитель и разбавитель краски)
	3031, 3032, 3033


ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

	ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
	Жидкости. Бесцветные или светло-желтого цвета, нефтепродукты могут быть темного цвета, жидкости гидротормозные - оранжево-красные, люминал А - серого цвета вязкая жидкость. Характерный запах. Низкокипящие или умеренно кипящие. Гептил на воздухе парит (пары белого цвета). Растворимы или малорастворимы в воде, гептил гигроскопичен. Тетраэтоксисилана и олигоэтоксисиланов смесь сложная водой разлагается. Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Обладают коррозионным или слабокоррозионным действием. Загрязняют водоемы.

	ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ
	Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые могут распространяться далеко от места утечки. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. При горении могут образовывать токсичные газы. Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров.

	ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
	Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - першение в горле, кашель, головокружение, слабость; III - краснота, сухость, зуд; IV - резь, слезотечение. При отравлении гептилом возможны поражение печени, отек легких, смертельный исход. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы.


СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

При работе с гептилом использовать фильтрующие противогазы марок УМ, АМ, ПС, ПМС, КД, В, М, МО-4, МО-4у, ПРВ, ПРВу, ПРВ-М; шланговые противогазы ПШ-1, ПШ-2; изолирующие противогазы ИП-46, Т-62, КИ, КИП-7, ИП-5; изолирующие костюмы типа КГ-611, КГ-612, КР-III, КР-IV, ЗК-I, КР-250, КР-3М, КР-Е; защитные перчатки из бутилкаучука БЛ-1, БЛ-1М, из фторсополимера СКФ и арт. 374; сапоги - пластиковые из поливинилхлорида, совмещенного с СКН-40, из резиновой смеси полиэтилена с найритом, из резины на основе бутилкаучука.

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

	ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
	Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м (для гептила - 800 м). Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование.

	ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ
	Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную защищенную от коррозии емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию.

	ПРИ ПОЖАРЕ
	Не приближаться к горящим емкостям (при горении гептила изолировать зону в радиусе 2500 м). Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами с максимального расстояния. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения.


НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Место разлива промыть большим количеством воды, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Кроме того, проливы гептила можно нейтрализовать кашицей ДТСГК (24 кг на 1 кг гептила) или хлорной известью (30 кг на 1 кг гептила). ВНИМАНИЕ - гептил при контакте с сухой хлорной известью и сухим ДТСГК воспламеняется. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промытые водой поверхности подвижного состава. Место, облитое гептилом, протереть ветошью, смоченной 1%-ным водно-аммиачным раствором м-нитробензойной кислоты. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания в грунтовые воды, почву перепахать.

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой не менее 15 минут. При отравлении гептилом эвакуацию пострадавшего производить в положении лежа. При ожогах наложить асептическую повязку.

