АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 402

	Номер ООН
	Наименование груза
	Классификационный шифр

	1312
	Борнеол
	4113

	1324
	КИНО- И ФОТОПЛЕНКА НА НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ ОСНОВЕ, покрытая желатином, исключая отходы
	4113

	1328
	Гексаметилентетрамин
	4113

	1331
	Термоспички
	4113

	1332
	Метальдегид
	4113

	1334
	НАФТАЛИН СЫРОЙ или НАФТАЛИН ОЧИЩЕННЫЙ
	4113

	1345
	КАУЧУКА ОТХОДЫ или КАУЧУК РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ, порошок или гранулы размером не более 840 микрон с более 45% каучука
	4112

	1353
	ВОЛОКНА или ТКАНИ, ПРОПИТАННЫЕ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗОЙ С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ НИТРАТОВ, Н.У.К.
	4113

	1353
	Гранитоль обувной на нитроцеллюлозной основе
	4113

	1944
	СПИЧКИ БЕЗОПАСНЫЕ (в коробках, книжечках, картонках)
	4113

	1945
	СПИЧКИ ПАРАФИНИРОВАННЫЕ "ВЕСТА"
	4113

	2000
	ЦЕЛЛУЛОИД - блоки, стружки, гранулы, ленты, трубки и т.д., исключая отходы
	4113

	2213
	Параформальдегид
	4113

	2254
	Спички саперные
	4113

	2304
	Нафталин расплавленный
	4113

	2555
	НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА, СОДЕРЖАЩАЯ ВОДУ (с массовой долей воды не менее 25%)
	4152

	2556
	НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА, СОДЕРЖАЩАЯ СПИРТ (с массовой долей спирта не менее 25% и азота не более 12,6% на сухую массу)
	4151

	2557
	НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА с массовой долей азота не более 12,6% на сухую массу - СМЕСЬ С или БЕЗ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА или СМЕСЬ С или БЕЗ ПИГМЕНТА
	4151

	2557
	Паста суховальцованная для нитроэмали
	4112

	2557
	Этрол нитроцеллюлозный
	4112

	2717
	КАМФАРА синтетическая
	4113

	3270
	ФИЛЬТРЫ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ МЕМБРАННЫЕ, содержащие не более 12,6% азота по массе сухого вещества
	4112


ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

	ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
	Твердые вещества; нафталин, расплавленный - жидкость. Порошок, паста или пластины. Нерастворимы в воде, за исключением гексаметилентетрамина.

	ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ
	Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Спички воспламеняются от трения. Быстро горят со вспышкой. При нагревании разлагаются с образованием горючих газов. Горят с образованием токсичных газов. Пыль может образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. Емкости могут взрываться при нагревании.

	ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
	Малотоксичны. Пыль вызывает раздражение. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. При контакте с расплавленным нафталином возможен термический ожог.


СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патроном А, промышленным противогазом малого габарита ПФМ-1, универсальным респиратором "Снежок-КУ-М".

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

	ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
	Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 100 м (для спичек безопасных и термоспичек - 200 м). Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр.

	ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ
	Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к просыпанному или пролитому веществу. Просыпания и проливы засыпать песком или другим инертным материалом, собрать в сухие емкости.

	ПРИ ПОЖАРЕ
	В зону аварии входить в защитной одежде и дыхательном аппарате. Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить с максимального расстояния тонкораспыленной водой со смачивателями, воздушно-механической пеной, порошками. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения.


НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Просыпания собрать ветошью и сжечь. Место россыпи изолировать песком, промыть большим количеством воды (гексаметилентетрамин), обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды (нафталин).

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. При попадании внутрь нафталина дать 2 - 3 столовые ложки жидкого вазелинового масла. Затем промывание желудка до исчезновения запаха нафталина в промывных водах. При ожоге - асептическая повязка; вызвать скорую помощь.

