АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 906

	Номер ООН
	Наименование груза
	Классификационный шифр

	3077
	Натрия N,N-диметилдитиокарбамат
	9063

	3077
	Агидол-1
	9063

	3077
	Агидол-3
	9063

	3077
	Агидол-10
	9063

	3077
	Агидол-60
	9063

	3077
	4-Амино-2-нитрофенол
	9063

	3077
	п-Аминодифениламин
	9063

	3077
	Антрацен
	9063

	3077
	Ацетонанил
	9063

	3077
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К.
	9063

	3077
	Гексахлорэтан
	9013

	3077
	2,4-Диамигофеноладигидрохлорид
	9063

	3077
	2,6-Ди-трет-бутил-4-диметиламинометилфенол (основание Манниха)
	9063

	3077
	2,4-Ди-трет-бутилфенол
	9063

	3077
	2,6-Ди-трет-бутилфенол (твердые)
	9063

	3077
	2,6-Ди-трет-бутил-4-метилфенол
	9063

	3077
	Дифенил
	9063

	3077
	Дифениламин
	9013

	3077
	Дифенилоксид
	9013

	3077
	п-Дихлорбензол
	9063

	3077
	2,5-Дихлорнитробензол
	9063

	3077
	Калия гексациано-(2)-феррат
	9063

	3077
	Натрия гексафторалюминат
	9063

	3077
	Меди (II) сульфат
	9063

	3077
	Натрия хромат
	9063

	3077
	2-Нафтол, технический
	9013

	3077
	Парафин (C10 - C13) хлорированный
	9063

	3077
	Пек каменноугольный электродной 
	9063

	3077
	Ртути (I) хлорид
	9063

	3077
	Стабилизатор против старения каучуков "Крафанил-У"
	9063

	3077
	Смесь ди-три-третбутилфенолов
	9063

	3077
	Тиурамы технические
	9013

	3077
	Трибутилоловофосфат
	9063

	3077
	Триметилдигидрохинолина полимер
	9063

	3077
	N-Фенил-n-фенилендиамин
	9063

	3077
	Фенилбутадиноксид
	9063

	3077
	Хлоргексидин
	9063

	3077
	Цинка бромид
	9063

	3077
	Эфир дифениловый
	9063

	3082
	Авиационное турбинное топливо JP-5, JP-7
	9063

	3082
	Агидол АФ-2
	9063

	3082
	Агидол-51-52-53
	9063

	3082
	Акаризол
	9063

	3082
	Альфаметрин
	9063

	3082
	Бутилбензилфталат
	9063

	3082
	ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К.
	9063

	3082
	Гидроксиламина сульфат, водный раствор
	9013

	3082
	Деготь каменноугольный
	9063

	3082
	Децилакрилат
	9063

	3082
	Дивинилбензол, стабилизированный
	9063

	3082
	Диизобутилфталат
	9063

	3082
	Диизопропилбензолы
	9063

	3082
	Ди-н-бутилфталат
	9063

	3082
	2,6-Ди-трет-бутилфенол (жидкого)
	9063

	3082
	Дифенилметандиизоцианат
	9063

	3082
	Дифонат
	9063

	3082
	1,1-Дифтор-1,2,2-трихлорэтан
	9063

	3082
	1,6-Дихлоргексан
	9063

	
	Добавки адгезионные "Амдор"
	9063

	3082
	трет-Додецилмеркаптан
	9063

	3082
	Изодецилакрилат
	9063

	3082
	Изодецилдифенилфосфат
	9063

	3082
	Ингибиторы солеотложений типа СНПХ
	9063

	3082
	Калиевые соли ди-(алкилполиэтиленгликоевого) эфира фосфорной кислоты
	9063

	3082
	Кислота 1-оксиэтилидендифосфоновая (ОЭДФ-1), раствор не коррозионный
	9063

	3082
	Композиция бромид кальция - бромид цинка (раствор)
	9063

	3082
	Крезилдифенилфосфат
	9063

	3082
	Креозот (из смолы каменноугольной или древесной)
	9063

	3082
	Малатион
	9063

	3082
	Марганца сульфат, раствор
	9063

	3082
	Масло каменноугольное для пропитки древесины
	9063

	3082
	Масло каменноугольное поглотительное
	9063

	3082
	Масло каменноугольное, среднее
	9063

	3082
	Масло фенольное каменноугольное
	9063

	3082
	Меди (II) нитрат водный раствор, неокисляющий
	9063

	3082
	Меди (II) хлорид, водный раствор
	9063

	3082
	Метилнафталины, изомерная смесь жидкая
	9063

	3082
	Моноалкилфенолы
	9063

	3082
	Натрия N,N-диметилдитиокарбамат, водный раствор
	9063

	3082
	Оксанолы
	9063

	3082
	Остатки кубовые ректификации бензола
	9063

	3082
	Остатки кубовые СЖК
	9052

	3082
	Парафин нефтяной жидкий, фракция C13
	9063

	3082
	Парафин нефтяной жидкий, широкая фракция
	9063

	3082
	Парафин (C10 - C13) хлорированный (жидкий)
	9063

	
	Присадка адгезионная дорожная "Амдор"
	9063

	3082
	Ресметрин
	9063

	3082
	Синтанолы
	9063

	3082
	Смесь фенольных оснований Манниха
	9063

	3082
	Смола каменноугольная
	9013

	3082
	Смола полиалкилбензольная
	9063

	
	Смолы нефтяные тяжелые
	

	
	Смола пиролизная тяжелая
	

	3082
	Смола полиэфирная ненасыщенная бесстирольная "Камфэст-04"
	9063

	3082
	Смола углеводородформальдегидная
	9053

	3082
	Сольвент-нафта черная
	9063

	3082
	Спирт C12 - C15 поли (1 - 3) этоксилат
	9063

	3082
	Спирт C12 - C15 поли (1 - 6) этоксилат
	9063

	3082
	Спирт C6 - C17 (вторичный) поли (3 - 6) этоксилат
	9063

	3082
	Сырье коксохимическое для производства технического углерода
	9063

	
	Топливо моторное, с температурой вспышки более 100 °C
	9063

	
	Топливо нефтяное, с температурой вспышки более 100 °C
	9063

	3082
	Топливо печное нефтеуглехимическое
	9023, 9053

	3082
	Триарилфосфат
	9063

	3082
	Трибутилфосфат
	9063

	3082
	Трикрезилфосфат
	9063

	3082
	2,2,4-Триметил-6-этокси-1,2,3,4-дигидролин
	9063

	3082
	Трифтортрихлорэтан
	9013

	3082
	Исключен.
	

	3082
	Триэтилбензол
	9063

	3082
	Углеводороды тяжелые
	9013

	3082
	Флотореагент нефтеуглехимический марки ФН
	9023

	3082
	1-Хлороктан
	9063

	3082
	Цинкалкилдитиофосфат
	9063

	3082
	Цинкарилдитиофосфат
	9063

	3082
	Цифлутрин
	9063

	3082
	Эмульгатор ОП-10
	9063

	3082
	Мазут с температурой вспышки более 100 °C
	9063

	3245
	МИКРООРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ или ОРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ
	9092

	3245
	МИКРООРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ или ОРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ, в охлажденном жидком азоте
	9092

	3287
	Натрия нитрит, водный раствор, с концентрацией 40% (по массе)
	9063

	3316
	КОМПЛЕКТ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ или КОМПЛЕКТ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
	9092, 9093


ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

	ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ
	Горючи, трудногорючи или негорючи (*). При нагревании могут разлагаться с образованием токсичных газов и паров.

	ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
	При пожарах возможны ожоги и отравления газами. Малотоксичны, не опасны. Пыль и пары могут вызывать раздражение.


СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

	ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
	Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. В зону аварии входить в защитной одежде и дыхательном аппарате. Удалить посторонних. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Пострадавшим оказать первую помощь.

	ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ
	Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. При интенсивной утечке оградить земляным валом. Просыпания оградить земляным валом, собрать в сухие емкости и герметично закрыть. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию.

	ПРИ ПОЖАРЕ
	Тушить с максимального расстояния тонкораспыленной водой со смачивателем, воздушно-механической пеной, другими средствами. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния.


НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива засыпать песком, промыть большим количеством воды, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер предосторожности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Вызвать специалистов по нейтрализации.

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При отравлении газами и парами вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. При ожоге наложить асептическую повязку.

