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УКАЗАТЕЛЬ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ПО НОМЕРАМ ООН

(кроме грузов 1 и 7 классов опасности)

	1001
	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ

	1002
	ВОЗДУХ СЖАТЫЙ

	1003
	ВОЗДУХ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ

	1005
	АММИАК БЕЗВОДНЫЙ

	1006
	АРГОН СЖАТЫЙ

	1008
	Бор фтористый

	1008
	БОРА ТРИФТОРИД

	1009
	БРОМТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R13B1)

	1009
	Газ рефрижераторный R 13B1

	1010
	Бутадиен-1,2, стабилизированный

	1010
	Бутадиен-1,3, стабилизированный

	1010
	БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ или БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, содержащая более 40% бутадиенов

	1011
	БУТАН

	1012
	Бутен-1

	1012
	транс-Бутен-2

	1012
	цис-Бутен-2

	1012
	Бутилен-1

	1012
	Транс-Бутилен-2

	1012
	цис-Бутилен-2

	1012
	БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или 1-БУТИЛЕН или ЦИС-2-БУТИЛЕН или  ТРАНС-2-БУТИЛЕН

	1012
	Псевдобутилен

	1013
	Углекислый газ

	1013
	УГЛЕРОДА ДИОКСИД

	1016
	УГЛЕРОДА МОНООКСИД СЖАТЫЙ

	1017
	ХЛОР

	1018
	Газ рефрижераторный R 22

	1018
	Дифторхлорметан

	1018
	ХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 22)

	1020
	Газ рефрижераторный R 115

	1020
	ХЛОРПЕНТАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 115)

	1021
	Газ рефрижераторный R 124

	1021
	1-ХЛОР-1,2,2,2- ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 124)

	1022
	Газ рефрижераторный R 13

	1022
	ХЛОРТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 13)

	1023
	ГАЗ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ СЖАТЫЙ

	1026
	ЦИАН

	1027
	ЦИКЛОПРОПАН

	1028
	Газ рефрижераторный R 12

	1028
	Дифтордихлорметан

	1028
	ДИХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 12)

	1028
	Хладон-12

	1029
	Газ рефрижераторный R 21

	1029
	ДИХЛОРФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 21)

	1029
	Фтордихлорметан

	1030
	Газ рефрижераторный R 152a

	1030
	1,1-ДИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 152a)

	1030
	Хладон 152а

	1032
	ДИМЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ

	1033
	ЭФИР ДИМЕТИЛОВЫЙ

	1035
	ЭТАН

	1036
	Моноэтиламин, безводный

	1036
	ЭТИЛАМИН

	1037
	Этил хлористый

	1037
	ЭТИЛХЛОРИД

	1038
	ЭТИЛЕН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ

	1038
	Этилен, жидкий

	1039
	ЭФИР ЭТИЛМЕТИЛОВЫЙ

	1040
	Окись этилена

	1040
	Этилена окись

	1040
	ЭТИЛЕНА ОКСИД

	1040
	ЭТИЛЕНА ОКСИД С АЗОТОМ при общем давлении до 1 Мпа (10 бар) при температуре 50 °C

	1040
	Этиленоксид

	1041
	ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая более 9%, но не более 87% этилена оксида

	1043
	УДОБРЕНИЯ АММИАЧНОГО РАСТВОР, содержащий свободный аммиак

	1044
	Огнетушители углекислотные

	1044
	ОГНЕТУШИТЕЛИ, содержащие сжатый или сжиженный газ

	1045
	ФТОР СЖАТЫЙ

	1046
	ГЕЛИЙ СЖАТЫЙ           

	1048
	ВОДОРОДА БРОМИД БЕЗВОДНЫЙ

	1049
	ВОДОРОД СЖАТЫЙ

	1050
	ВОДОРОДА ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ

	1051
	ВОДОРОДА ЦИАНИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий менее 3% воды

	1052
	ВОДОРОДА ФТОРИД БЕЗВОДНЫЙ

	1053
	СЕРОВОДОРОД           

	1055
	ИЗОБУТИЛЕН

	1056
	КРИПТОН СЖАТЫЙ

	1057
	ЗАЖИГАЛКИ или БАЛЛОНЧИКИ ДЛЯ ЗАПРАВКИ ЗАЖИГАЛОК, содержащие воспламеняющийся газ

	1058
	ГАЗЫ СЖИЖЕННЫЕ, невоспламеняющиеся, содержащие азот, углерода диоксид или воздух

	1060
	МЕТИЛАЦЕТИЛЕНА И ПРОПАДИЕНА СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, такая, как смесь P1 или смесь P2

	1061
	МЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ

	1061
	Монометиламин, безводный

	1062
	Метил бромистый

	1062
	МЕТИЛБРОМИД, содержащий не более 2% хлорпикрина

	1063
	Газ рефрижераторный R 40

	1063
	Метил хлористый

	1063
	МЕТИЛХЛОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 40)

	1064
	МЕТИЛМЕРКАПТАН

	1065
	НЕОН СЖАТЫЙ

	1066
	АЗОТ СЖАТЫЙ

	1067
	Азота диоксид          

	1067
	ДИАЗОТА ТЕТРАОКСИД 
(АЗОТА ДИОКСИД)

	1069
	НИТРОЗИЛХЛОРИД

	1070
	АЗОТА ГЕМИОКСИД

	1070
	Веселящий газ

	1070
	Закись азота

	1071
	ГАЗ НЕФТЯНОЙ СЖАТЫЙ

	1072
	КИСЛОРОД СЖАТЫЙ

	1073
	КИСЛОРОД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ

	1075
	ГАЗЫ НЕФТЯНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ

	1076
	Углерода оксихлорид

	1076
	ФОСГЕН

	1077
	ПРОПИЛЕН

	1078
	ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ, Н.У.К., такой как смесь F1, смесь F2 или смесь F3

	1078
	Пропеллент УФ-1

	1079
	Ангидрид сернистый

	1079
	СЕРЫ ДИОКСИД

	1080
	Сера шестифтористая

	1080
	СЕРЫ ГЕКСАФТОРИД

	1080
	Элегаз

	1081
	ТЕТРАФТОРЭТИЛЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

	1082
	ТРИФТОРХЛОРЭТИЛЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

	1083
	ТРИМЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ

	1085
	ВИНИЛБРОМИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

	1086
	ВИНИЛХЛОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

	1087
	ЭФИР ВИНИЛМЕТИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

	1088
	АЦЕТАЛЬ

	1088
	1,1-Диэтоксиэтан

	1089
	Альдегид уксусный      

	1089
	АЦЕТАЛЬДЕГИД

	1089
	Этаналь

	1090
	АЦЕТОН

	1090
	Диметилкетон

	1091
	МАСЛА АЦЕТОНОВЫЕ

	1091
	Масло ацетоновое

	1092
	АКРОЛЕИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

	1093
	АКРИЛОНИТРИЛ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

	1093
	Нитрил акриловой кислоты

	1098
	СПИРТ АЛЛИЛОВЫЙ

	1099
	Аллил бромистый

	1099
	АЛЛИЛБРОМИД

	1100
	Аллил хлористый

	1100
	АЛЛИЛХЛОРИД

	1104
	АМИЛАЦЕТАТЫ

	1105
	ПЕНТАНОЛЫ

	1105
	Спирт изоамиловый

	1106
	АМИЛАМИН

	1106
	н-Амиламин

	1106
	трет-Амиламин

	1107
	АМИЛХЛОРИД

	1107
	Амилы хлористые

	1108
	н-Амилен

	1108
	1-ПЕНТЕН (н-АМИЛЕН)

	1108
	Пентен-1

	1108
	Пропилэтилен

	1109
	АМИЛФОРМИАТЫ

	1109
	Изоамилформиат

	1110
	н-АМИЛМЕТИЛКЕТОН

	1111
	АМИЛМЕРКАПТАН

	1112
	АМИЛНИТРАТ

	1113
	АМИЛНИТРИТ

	1114
	БЕНЗОЛ

	1114
	Бензольная головка

	1120
	БУТАНОЛЫ

	1120
	Спирт бутиловый

	1120
	Спирт бутиловый третичный

	1120
	Спирт третбутиловый

	1123
	БУТИЛАЦЕТАТЫ

	1125
	н-БУТИЛАМИН

	1126
	1-БРОМБУТАН

	1126
	н-Бутилбромид

	1127
	Бутилхлориды

	1127
	Бутилы хлористые

	1127
	1-Хлорбутан

	1127
	ХЛОРБУТАНЫ

	1128
	н-БУТИЛФОРМИАТ

	1129
	БУТИРАЛЬДЕГИД

	1130
	МАСЛО КАМФОРНОЕ

	1131
	СЕРОУГЛЕРОД

	1131
	Углерода дисульфид

	1133
	КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость

	1133
	КЛЕИ, содержащие легковоспла-меняющуюся жидкость (давление паров при 50 °C более 110 кПа)

	1133
	КЛЕИ, содержащие легковоспла-меняющуюся жидкость (давление паров при 50 °C не более 110 кПа)

	1133
	КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (температура кипения не более 35 °C)

	1133
	КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C)

	1133
	КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа)

	1133
	КЛЕИ, содержащие легковоспла-меняющуюся жидкость (невязкие) 

	1134
	Фенилхлорид

	1134
	ХЛОРБЕНЗОЛ

	1135
	ЭТИЛЕНХЛОРГИДРИН

	1136
	ДИСТИЛЛЯТЫ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ СМОЛЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ

	1136
	Масло каменноугольное, легкое, легковоспламеняющееся

	1139
	РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек)

	1139
	РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) (давление паров при 50 °C более 110 кПа)

	1139
	РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа)

	1139
	РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) (имеющий температуру вспышки ниже 23 °C и вязкий) (температура кипения не более 35 °C)

	1139
	РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) (имеющий температуру вспышки ниже 23 °C и вязкий) (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C)

	1139
	РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) (имеющий температуру вспышки ниже 23 °C и вязкий) (давление паров при 
50 °C не более 110 кПа)

	1139
	РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) (невязкий) 

	1143
	КРОТОНАЛЬДЕГИД или КРОТОНАЛЬДЕГИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

	1143
	Кротоновый альдегид

	1144
	2-Бутин

	1144
	Диметилацетилен

	1144
	КРОТОНИЛЕН

	1145
	ЦИКЛОГЕКСАН

	1146
	ЦИКЛОПЕНТАН

	1147
	ДЕКАГИДРОНАФТАЛИН

	1147
	Декалин

	1148
	СПИРТ ДИАЦЕТОНОВЫЙ     

	1149
	Эфир н-бутиловый

	1149
	Эфир н-дибутиловый

	1149
	ЭФИРЫ ДИБУТИЛОВЫЕ

	1150
	1,2-ДИХЛОРЭТИЛЕН

	1152
	ДИХЛОРПЕНТАНЫ

	1153
	1,2-Диэтоксиэтан

	1153
	ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ

	1154
	ДИЭТИЛАМИН

	1155
	ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ (ЭФИР ЭТИЛОВЫЙ)

	1155
	Эфир этиловый

	1156
	ДИЭТИЛКЕТОН

	1157
	ДИИЗОБУТИЛКЕТОН

	1158
	ДИИЗОПРОПИЛАМИН

	1159
	ЭФИР ДИИЗОПРОПИЛОВЫЙ

	1160
	ДИМЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР

	1161
	ДИМЕТИЛКАРБОНАТ

	1162
	ДИМЕТИЛДИХЛОРСИЛАН

	1163
	ДИМЕТИЛГИДРАЗИН НЕСИММЕТРИЧНЫЙ

	1164
	ДИМЕТИЛСУЛЬФИД

	1164
	Диметилсульфид, технический улучшенный

	1165
	ДИОКСАН

	1165
	1,4-Диэтилендиоксид

	1166
	ДИОКСОЛАН

	1166
	1,3-Диоксолан

	1166
	Диоксолан-1,3

	1166
	Формальгликоль

	1167
	ЭФИР ДИВИНИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

	1169
	Композиции ароматические пищевые

	1169
	Исключен.

	1169
	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (давление паров при 50 °C более 110 кПа)

	1169
	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (давление паров при 50 °C не более 110 кПа)

	1169
	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (температура кипения не более 35 °C)

	1169
	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C)

	1169
	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа)

	1169
	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (невязкие)

	1170
	Многофункциональная добавка на основе этанола

	1170
	Растворитель спиртосодержащий "Лакол"

	1170
	Спирт этиловый ректификованный

	1170
	Спирт этиловый, технический

	1170
	ЭТАНОЛ (СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ) или ЭТАНОЛА РАСТВОР (СПИРТА ЭТИЛОВОГО РАСТВОР)

	1171
	Этилгликоль

	1171
	Этилцеллозольв

	1171
	2-Этоксиэтанол

	1171
	ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ

	1172
	Этилгликольацет

	1172
	2-Этоксиэтилацетат

	1172
	Эфир моноэтиловый ацетоэтиленгликоля

	1172
	ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ

	1173
	ЭТИЛАЦЕТАТ

	1175
	ЭТИЛБЕНЗОЛ

	1176
	Триэтилборат

	1176
	ЭТИЛБОРАТ

	1177
	2-ЭТИЛБУТИЛАЦЕТАТ

	1178
	2-ЭТИЛБУТИРАЛЬДЕГИД

	1179
	ЭФИР ЭТИЛБУТИЛОВЫЙ

	1180
	ЭТИЛБУТИРАТ

	1181
	ЭТИЛХЛОРАЦЕТАТ

	1182
	ЭТИЛХЛОРФОРМИАТ

	1183
	ЭТИЛДИХЛОРСИЛАН

	1184
	Дихлорэтан

	1184
	1,2-Дихлорэтан

	1184
	Этилен двухлористый

	1184
	ЭТИЛЕНДИХЛОРИД

	1185
	ЭТИЛЕНИМИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

	1188
	Метилцеллозольв

	1188
	Метоксиэтанол

	1188
	2-Метоксиэтанол

	1188
	ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ

	1189
	Метилгликольацетат

	1189
	ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ

	1190
	ЭТИЛФОРМИАТ

	1191
	АЛЬДЕГИДЫ ОКТИЛОВЫЕ

	1191
	3-Этилгексальдегид     

	1191
	2-Этилгексальдегиды    

	1191
	2-Этилгексаналь        

	1192
	ЭТИЛЛАКТАТ

	1193
	Метилэтилкетон

	1193
	ЭТИЛМЕТИЛКЕТОН(МЕТИЛЭТИЛКЕТОН)

	1194
	ЭТИЛНИТРИТА РАСТВОР

	1195
	ЭТИЛПРОПИОНАТ

	1196
	ЭТИЛТРИХЛОРСИЛАН

	1197
	Исключен.

	1197
	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (давление паров при 50 °C более 110 кПа)

	1197
	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (давление паров при 50 °C не более 110 кПа)

	1197
	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (температура кипения не более 35 °C)

	1197
	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C)

	1197
	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа)

	1197
	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (невязкие)

	1198
	Растворы формальдегида, легковоспламеняющиеся

	1198
	ФОРМАЛЬДЕГИДА РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ

	1199
	ФУРАЛЬДЕГИДЫ

	1199
	Фурфураль

	1199
	Фурфуральдегид

	1199
	Фурфурол

	1201
	МАСЛО СИВУШНОЕ

	1202
	ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ  (температура вспышки
 более 60 °C и не более 100 °C)

	1202
	ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки 
не более 60 °C)

	1202
	Мазут с температурой вспышки не более 100 °C

	1202
	Исключен.

	1202
	Исключен.

	1202
	Топливо дизельное, отработанное

	1202
	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, соответствующее стандарту EN 590:2009, или ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ с температурой вспышки, указанной в стандарте EN 590:2009

	1202
	Топливо моторное, с температурой вспышки не более 100 °C

	1202
	Топливо нефтяное, с темпе-ратурой вспышки не более 100 °C

	1202
	Топливо печное бытовое

	1203
	Бензин газовый, стабильный

	1203
	БЕНЗИН МОТОРНЫЙ или ГАЗОЛИН или ПЕТРОЛ

	1203
	Топлива моторные с ароматической присадкой

	1204
	НИТРОГЛИЦЕРИНА СПИРТОВОЙ РАСТВОР с долей нитроглицерина не более 1%

	1206
	ГЕПТАНЫ

	1207
	ГЕКСАЛЬДЕГИД

	1208
	ГЕКСАНЫ

	1210
	КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся

	1210
	КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (давление паров при 50 °C более 110 кПа)

	1210
	КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (давление паров при 50 °C не более 110 кПа)

	1210
	КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (имеющие температуру  вспышки ниже 23 °C и вязкие) (температура кипения не более 35 °C)  

	1210
	КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (имеющие температуру   вспышки ниже 23 °C и   вязкие) (давление      паров при 50 °C более 110 кПа, температура  кипения более 35 °C)

	1210
	КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и   вязкие) (давление      паров при 50 °C не более 110 кПа)

	1210
	КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (вклю-чая разбавитель или растворитель типографской краски), легковос-пламеняющийся (невязкие)

	1212
	ИЗОБУТАНОЛ (СПИРТ ИЗОБУТИЛОВЫЙ)

	1212
	Спирт изобутиловый     

	1213
	ИЗОБУТИЛАЦЕТАТ

	1214
	ИЗОБУТИЛАМИН

	1216
	ИЗООКТЕН

	1218
	ИЗОПРЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

	1219
	ИЗОПРОПАНОЛ (СПИРТ ИЗОПРОПИЛОВЫЙ)

	1219
	Пропанол-2

	1219
	Спирт изопропиловый    

	1220
	ИЗОПРОПИЛАЦЕТАТ

	1221
	2-Аминопропан

	1221
	ИЗОПРОПИЛАМИН

	1221
	Моноизопропиламин

	1222
	ИЗОПРОПИЛНИТРАТ

	1223
	КЕРОСИН

	1224
	3,3-Диметил-2-бутанон

	1224
	КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К.

	1224
	КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (давле-ние паров при 50°C более 110 кПа)

	1224
	КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К.  (давление паров при 50 °C не более 110 кПа)

	1228
	МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К.

	1229
	МЕЗИТИЛОКСИД

	1229
	Окись мезитила

	1230
	МЕТАНОЛ

	1230
	Спирт метиловый

	1231
	МЕТИЛАЦЕТАТ

	1233
	МЕТИЛАМИЛАЦЕТАТ

	1234
	Диметоксиметан

	1234
	МЕТИЛАЛЬ

	1235
	МЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР

	1235
	Монометиламин, водные растворы

	1237
	МЕТИЛБУТИРАТ

	1238
	МЕТИЛХЛОРФОРМИАТ

	1239
	ЭФИР МЕТИЛХЛОРМЕТИЛОВЫЙ

	1239
	Эфир хлордиметиловый

	1242
	МЕТИЛДИХЛОРСИЛАН

	1243
	МЕТИЛФОРМИАТ

	1244
	МЕТИЛГИДРАЗИН

	1245
	МЕТИЛИЗОБУТИЛКЕТОН

	1246
	МЕТИЛИЗОПРОПЕНИЛКЕТОН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

	1247
	МЕТИЛМЕТАКРИЛАТ, МОНОМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

	1248
	МЕТИЛПРОПИОНАТ

	1249
	МЕТИЛПРОПИЛКЕТОН

	1249
	Пентанон-2

	1250
	МЕТИЛТРИХЛОРСИЛАН

	1251
	МЕТИЛВИНИЛКЕТОН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

	1259
	НИКЕЛЯ КАРБОНИЛ

	1261
	НИТРОМЕТАН

	1262
	Изооктан

	1262
	ОКТАНЫ

	1263
	Бензин-растворитель для лакокрасочной промышленности

	1263
	Композиции антикоррозионные "Цинопол"

	1263
	КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски)

	1263
	КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа)

	1263
	КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (давление паров при 50 °C более 110 кПа)

	1263
	КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (невязкие)

	1263
	КРАСКА (включая краску, лак, эм-аль, краситель, шеллак, олифу, по-литуру, жидкий наполнитель и жид-кую лаковую основу) или МАТЕРИ-АЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель кр-аски) (имеющие температуру вспы-шки ниже 23°C и   вязкие) (давле-ние паров при 50°C более 110 кПа, температура   кипения более 35°C)   

	1263
	КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МА-ТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (вклю-чая разбавитель или растворитель краски) (имеющие температуру   вспышки ниже 23°C и вязкие) (дав-ление паров при 50°C более 110 кПа)

	1263
	КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (имеющие температуру   вспышки ниже 23°C и вязкие) (температура   кипения не более 35 °C)

	1263
	Краски и материалы лакокрасочные, легковоспламеняющиеся

	1263
	Кремнеорганические смолы в растворе органических растворителей

	1263
	Крепители для лаков (и краски)

	1263
	Лак КО-0208

	1263
	Лаки бакелитовые

	1263
	Лаки и лаковые краски (с темпе-ратурой вспышки от 23 °C до 61°C)

	1263
	Лаки кремнеорганические (КО)

	1263
	Метильный лак          

	1263
	Нитрокраски, нитролаки, нитроэмали

	1263
	Олифа

	1263
	Разбавители

	1263
	Сиккативы, жидкие, легковоспламеняющиеся

	1263
	Смола кремнийорганическая 139-297, раствор в толуоле или ксилоле

	1263
	Смола полиметилизобутоксиси- локсановая, раствор в ксилоле

	1263
	Смола полифенилизобуто- ксисилоксановая, раствор в ксилоле или толуоле

	1263
	Сольвент-нафта

	1264
	ПАРАЛЬДЕГИД

	1265
	Изопентан

	1265
	Пентан

	1265
	н-Пентан

	1265
	ПЕНТАНЫ жидкие

	1266
	Жидкость парфюмерная "Канская"              

	1266
	Исключен.

	1266
	ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (давление паров при 50 °C более 110 кПа)

	1266
	ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (давление паров при 50 °C не более 110 кПа)

	1266
	ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C)           

	1266
	ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа)

	1266
	ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (температура кипения не более 35 °C)

	1266
	ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (невязкие) 

	1266
	Сырье парфюмерно- косметическое "Дэфанол"

	1267
	НЕФТЬ СЫРАЯ

	1267
	НЕФТЬ СЫРАЯ (давление паров при 50 °C более110 кПа)

	1267
	НЕФТЬ СЫРАЯ (давление паров при 50 °C не более 110 кПа)

	1268
	Алкилат

	1268
	Алкилбензин

	1268
	Алкилбензолы, легковоспламеняющиеся

	1268
	Конденсат пиролизный

	1268
	Лакойль

	1268
	Лигроин

	1268
	Нафта

	1268
	Нефрас С-150/200

	1268
	НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К.

	1268
	НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C более 110 кПа)

	1268
	НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C не более 110 кПа)

	1268
	Парафин нефтяной жидкий, фракция C10 - C13

	1268
	Пиробензол

	1268
	Пироконденсат гидростабилизированный нефтяной

	1268
	Полимердистиллят

	1268
	Топливо эталонное

	1268
	Фракция бензиновая прямой гонки

	1268
	Эфир петролейный

	1272
	Масло пихтовое

	1272
	МАСЛО ХВОЙНОЕ

	1274
	н-ПРОПАНОЛ (СПИРТ ПРОПИЛОВЫЙ, НОРМАЛЬНЫЙ)

	1274
	Спирт н-пропиловый

	1274
	Спирт пропиловый

	1275
	Альдегид пропионовый

	1275
	ПРОПИОНАЛЬДЕГИД

	1276
	н-ПРОПИЛАЦЕТАТ

	1277
	1-Аминопропан

	1277
	ПРОПИЛАМИН

	1277
	н-Пропиламин

	1278
	Пропил хлористый

	1278
	ПРОПИЛХЛОРИД

	1278
	1-Хлорпропан

	1279
	1,2-ДИХЛОРПРОПАН

	1279
	Пропилендихлорид

	1280
	Окись пропилена, ингибированная

	1280
	ПРОПИЛЕНОКСИД

	1281
	ПРОПИЛФОРМИАТЫ

	1282
	ПИРИДИН

	1286
	Масло древесно-смоляное

	1286
	Исключен.

	1286
	МАСЛО СМОЛЯНОЕ (давление паров при 50 °C более 110 кПа)

	1286
	МАСЛО СМОЛЯНОЕ (давление паров при 50 °C не более 110 кПа)

	1286
	МАСЛО СМОЛЯНОЕ (имеющее температуру вспышки ниже 23 °C и вязкое) (температура кипения не более 35 °C)

	1286
	МАСЛО СМОЛЯНОЕ (имеющее температуру вспышки ниже 23 °C и вязкое) (давление паров при 50 °C более110 кПа, температура кипения более 35 °C)

	1286
	МАСЛО СМОЛЯНОЕ (имеющее температуру вспышки ниже 23 °C и вязкое) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа)

	1286
	МАСЛО СМОЛЯНОЕ (невязкое)

	1286
	Смола древесная

	1287
	Исключен.

	1287
	КАУЧУКА РАСТВОР (давление паров при 50 °C более 110 кПа)

	1287
	КАУЧУКА РАСТВОР (давление паров при 50 °C не более 110 кПа)

	1287
	КАУЧУКА РАСТВОР (имеющий температуру вспышки ниже 23 °C и вязкий) (температура кипения не более 35 °C)

	1287
	КАУЧУКА РАСТВОР (имеющий температуру вспышки ниже 23 °C и вязкий) (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C)

	1287
	КАУЧУКА РАСТВОР (имеющий температуру вспышки ниже 23 °C и вязкий) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа)

	1287
	КАУЧУКА РАСТВОР (невязкий)

	1287
	Исключен.

	1288
	МАСЛО СЛАНЦЕВОЕ

	1289
	НАТРИЯ МЕТИЛАТА РАСТВОР в спирте

	1292
	Олигоэтоксисиланов смесь гомогенная

	1292
	ТЕТРАЭТИЛСИЛИКАТ

	1292
	Этилсиликат

	1292
	Этилсиликат-40

	1293
	Капли гофманские

	1293
	НАСТОЙКИ МЕДИЦИНСКИЕ

	1293
	Препараты галеновые

	1294
	ТОЛУОЛ

	1294
	Толуол каменноугольный

	1295
	Кремнехлороформ

	1295
	ТРИХЛОРСИЛАН

	1296
	ТРИЭТИЛАМИН

	1297
	ТРИМЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей триметиламина не более 50%

	1298
	ТРИМЕТИЛХЛОРСИЛАН

	1299
	СКИПИДАР

	1299
	Терпентин

	1300
	Заменитель скипидара

	1300
	СКИПИДАРА ЗАМЕНИТЕЛЬ

	1300
	Уайт-спирит

	1301
	ВИНИЛАЦЕТАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

	1301
	Винилацетат-ректификат

	1302
	ЭФИР ВИНИЛЭТИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

	1303
	Винилиден хлористый, стабилизированный

	1303
	ВИНИЛИДЕНХЛОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

	1303
	1,1-Дихлорэтилен

	1304
	ЭФИР ВИНИЛИЗОБУТИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

	1304
	Эфир изобутилвиниловый

	1305
	ВИНИЛТРИХЛОРСИЛАН

	1306
	АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (давление паров при 50°C более 110 кПа)

	1306
	АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (давление паров при 50°C не более 110 кПа)

	1306
	АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C более110 кПа, температура кипения более 35 °C)

	1306
	АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C не более110 кПа)

	1306
	АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (температура кипения не более 35 °C)

	1306
	АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (невязкие)

	1306
	Защитные средства для древесины, легковоспламеняющиеся, жидкие

	1307
	Диметилбензолы

	1307
	м-Ксилол

	1307
	о-Ксилол

	1307
	п-Ксилол

	1307
	КСИЛОЛЫ

	1307
	Фракция ксилольная

	1308
	ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРОВАННЫЙ В ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ

	1308
	ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРОВАННЫЙ В ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ (давление паров при 50 °C более110 кПа)

	1308
	ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРОВАННЫЙ В ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ (давление паров при 50 °C не более 110 кПа)

	1309
	АЛЮМИНИЙ - ПОРОШОК     ПОКРЫТЫЙ

	1309
	Алюминий - пудра

	1309
	Пудра алюминиевая

	1310
	АММОНИЯ ПИКРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 10%

	1312
	БОРНЕОЛ

	1313
	КАЛЬЦИЯ РЕЗИНАТ

	1314
	КАЛЬЦИЯ РЕЗИНАТ РАСПЛАВЛЕННЫЙ

	1318
	КОБАЛЬТА РЕЗИНАТ ОСАЖДЕННЫЙ

	1320
	ДИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15%

	1320
	2,4-Динитрофенолы, увлажненные, содержащие не менее 15% воды

	1321
	ДИНИТРОФЕНОЛЯТЫ УВЛАЖНЕННЫЕ с массовой долей воды не менее 15%

	1322
	ДИНИТРОРЕЗОРЦИН УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15%

	1323
	Железо-церий

	1323
	ФЕРРОЦЕРИЙ

	1324
	КИНО- И ФОТОПЛЕНКА НА НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ ОСНОВЕ, покрытая желатином, отходы исключая

	1325
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К

	1325
	Генераторы огнетушащего аэрозоля типа ПАГ

	1325
	Камфен, технический

	1325
	Линт хлопковый

	1325
	Метионин кормовой

	1325
	Модификаторы легковоспламеняющиеся твердые

	1325
	Пенька чесаная

	1325
	Хлопок-сырец

	1325
	Циклододекан

	1326
	ГАФНИЙ - ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ с долей воды не менее 25%

	1327
	ПОЛОВА

	1327
	СЕНО

	1327
	Сено прессованное

	1327
	СОЛОМА

	1327
	Солома прессованная

	1328
	ГЕКСАМЕТИЛЕНТЕТРАМИН

	1328
	Уротропин

	1330
	МАРГАНЦА РЕЗИНАТ

	1331
	ТЕРМОСПИЧКИ

	1332
	МЕТАЛЬДЕГИД

	1333
	ЦЕРИЙ - пластинки, слитки или бруски

	1334
	НАФТАЛИН СЫРОЙ или НАФТАЛИН ОЧИЩЕННЫЙ

	1336
	НИТРОГУАНИДИН (ПИКРИТ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20%

	1336
	Пикрит

	1337
	НИТРОКРАХМАЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20%

	1338
	ФОСФОР АМОРФНЫЙ

	1339
	ФОСФОРА ГЕПТАСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора

	1340
	Фосфор пятисернистый

	1340
	ФОСФОРА ПЕНТАСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора

	1341
	ФОСФОРА СЕСКВИСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора

	1343
	Фосфор трехсернистый

	1343
	ФОСФОРА ТРИСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора

	1344
	Кислота пикриновая

	1344
	ТРИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30%

	1345
	КАУЧУК В ОТХОДАХ или КАУЧУК РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ - порошок или гранулы

	1346
	КРЕМНИЙ - ПОРОШОК АМОРФНЫЙ

	1347
	СЕРЕБРА ПИКРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30%

	1348
	НАТРИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15%

	1349
	НАТРИЯ ПИКРАМАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20%

	1350
	СЕРА

	1352
	ТИТАН - ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ с долей воды не менее 25%

	1353
	ВОЛОКНА или ТКАНИ, ПРОПИТАННЫЕ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗОЙ С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ НИТРАТОВ, Н.У.К.

	1353
	Гранитоль обувной на нитроцеллюлозной основе

	1354
	Пикрилхлорид, увлажненный

	1354
	ТРИНИТРОБЕНЗОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30%

	1355
	КИСЛОТА ТРИНИТРОБЕНЗОЙНАЯ УВЛАЖНЕННАЯ с массовой долей воды не менее 30%

	1356
	ТРИНИТРОТОЛУОЛ (ТНТ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30%

	1357
	КАРБАМИДА НИТРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20%

	1357
	Карбамида нитрат, увлажненный не менее 20% воды по массе

	1358
	ЦИРКОНИЙ - ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ с долей воды не менее 25%

	1360
	Кальций фосфористый

	1360
	КАЛЬЦИЯ ФОСФИД

	1361
	УГОЛЬ или САЖА животного или растительного происхождения

	1362
	Сульфоуголь

	1362
	УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ

	1363
	КОПРА

	1364
	Отходы волокнистые хлопкоочистительных заводов

	1364
	Отходы текстильные, промасленные

	1364
	ХЛОПКА ОТХОДЫ, ПРОПИТАННЫЕ МАСЛОМ

	1365
	ХЛОПОК ВЛАЖНЫЙ

	1369
	п-НИТРОЗОДИМЕТИЛАНИЛИН

	1372
	ВОЛОКНА ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ или ВОЛОКНА РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ СОЖЖЕН-НЫЕ, ВЛАЖНЫЕ или СЫРЫЕ

	1373
	ВОЛОКНА или ТКАНИ ЖИВОТНОГО или РАСТИТЕЛЬНОГО или СИНТЕТИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, Н.У.К., пропитанные маслом

	1374
	МУКА РЫБНАЯ (РЫБНЫЕ ОТХОДЫ) НЕСТАБИЛИЗИРОВАННАЯ

	1376
	ЖЕЛЕЗА ОКСИД ОТРАБОТАННЫЙ или ЖЕЛЕЗО ГУБЧАТОЕ - ОТХОДЫ, полученные при очистке каменноугольного газа 

	1378
	КАТАЛИЗАТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ УВЛАЖНЕННЫЙ с видимым избытком жидкости

	1379
	БУМАГА, ОБРАБОТАННАЯ НЕНАСЫЩЕННЫМИ МАСЛАМИ, не полностью высушенная (включая бумагу копировальную)

	1380
	ПЕНТАБОРАН

	1381
	ФОСФОР БЕЛЫЙ (ЖЕЛТЫЙ) ПОД СЛОЕМ ВОДЫ или В РАСТВОРЕ

	1381
	ФОСФОР БЕЛЫЙ (ЖЕЛТЫЙ) СУХОЙ

	1382
	КАЛИЯ СУЛЬФИД БЕЗВОДНЫЙ или КАЛИЯ СУЛЬФИД с долей        кристаллизационной воды менее 30%

	1383
	МЕТАЛЛ ПИРОФОРНЫЙ, Н.У.К., или СПЛАВ ПИРОФОРНЫЙ, Н.У.К.

	1384
	Натрия гидросульфит

	1384
	НАТРИЯ ДИТИОНИТ (НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ)

	1385
	НАТРИЯ СУЛЬФИД БЕЗВОДНЫЙ или НАТРИЯ СУЛЬФИД с долей кристаллизационной воды менее 30%

	1386
	ЖМЫХ с массовой долей масла более 1,5% и влаги не более 11%

	1386
	Шрот

	1387
	ШЕРСТИ ОТХОДЫ ВЛАЖНЫЕ

	1389
	АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ, ЖИДКАЯ

	1390
	АМИДЫ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ

	1390
	Калия амид

	1390
	Лития амид

	1390
	Натрия амид

	1391
	Дисперсии щелочных металлов

	1391
	МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ или МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ

	1391
	Исключен.

	1392
	АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, ЖИДКАЯ

	1393
	Кальция сплавы

	1393
	ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ СПЛАВ, Н.У.К.

	1394
	АЛЮМИНИЯ КАРБИД

	1395
	АЛЮМИНИЙ - ФЕРРОСИЛИЦИЙ - ПОРОШОК  

	1396
	АЛЮМИНИЙ - ПОРОШОК НЕПОКРЫТЫЙ

	1397
	АЛЮМИНИЯ ФОСФИД

	1398
	АЛЮМИНИЯ СИЛИЦИД - ПОРОШОК НЕПОКРЫТЫЙ

	1398
	Алюмосилиций

	1400
	БАРИЙ

	1401
	КАЛЬЦИЙ

	1402
	КАЛЬЦИЯ КАРБИД

	1403
	КАЛЬЦИЯ ЦИАНАМИД с массовой долей карбида кальция более 0,1%

	1404
	КАЛЬЦИЯ ГИДРИД

	1405
	Кальций кремнистый

	1405
	КАЛЬЦИЯ СИЛИЦИД

	1407
	ЦЕЗИЙ

	1408
	ФЕРРОСИЛИЦИЙ с массовой долей кремния не менее 30%, но менее 90%

	1409
	ГИДРИДЫ МЕТАЛЛОВ, РЕАГИРУЮЩИЕ С ВОДОЙ, Н.У.К.

	1409
	Калия гидрид

	1410
	ЛИТИЯ АЛЮМОГИДРИД

	1411
	ЛИТИЯ АЛЮМОГИДРИД В ЭФИРЕ

	1413
	ЛИТИЯ БОРГИДРИД

	1414
	ЛИТИЯ ГИДРИД

	1415
	ЛИТИЙ

	1417
	Литий кремнистый

	1417
	ЛИТИЯ СИЛИЦИД

	1418
	МАГНИЙ - ПОРОШОК или МАГНИЯ СПЛАВЫ - ПОРОШОК

	1419
	МАГНИЯ-АЛЮМИНИЯ ФОСФИД

	1420
	КАЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СПЛАВЫ, ЖИДКИЕ

	1421
	ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ СПЛАВ ЖИДКИЙ, Н.У.К.

	1422
	КАЛИЯ - НАТРИЯ СПЛАВЫ, ЖИДКИЕ

	1423
	РУБИДИЙ

	1426
	НАТРИЯ БОРГИДРИД

	1427
	НАТРИЯ ГИДРИД

	1428
	НАТРИЙ

	1431
	НАТРИЯ МЕТИЛАТ

	1432
	Натрий фосфористый

	1432
	НАТРИЯ ФОСФИД

	1433
	ОЛОВА ФОСФИД

	1435
	ШЛАК ЦИНКОВЫЙ

	1436
	ЦИНК - ПОРОШОК или ЦИНК - ПЫЛЬ

	1437
	ЦИРКОНИЯ ГИДРИД

	1438
	Алюминий азотнокислый

	1438
	АЛЮМИНИЯ НИТРАТ

	1439
	Аммоний двухромовокислый

	1439
	АММОНИЯ ДИХРОМАТ

	1442
	АММОНИЯ ПЕРХЛОРАТ

	1442
	Анозит

	1444
	Аммоний надсернокислый

	1444
	Аммония пероксодисульфат

	1444
	АММОНИЯ ПЕРСУЛЬФАТ

	1445
	БАРИЯ ХЛОРАТ, ТВЕРДЫЙ

	1446
	Барий азотнокислый

	1446
	БАРИЯ НИТРАТ

	1447
	БАРИЯ ПЕРХЛОРАТ, ТВЕРДЫЙ

	1448
	Барий марганцевокислый

	1448
	БАРИЯ ПЕРМАНГАНАТ

	1449
	БАРИЯ ПЕРОКСИД

	1450
	БРОМАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К.

	1451
	ЦЕЗИЯ НИТРАТ

	1452
	КАЛЬЦИЯ ХЛОРАТ

	1453
	КАЛЬЦИЯ ХЛОРИТ

	1454
	Кальций азотнокислый

	1454
	КАЛЬЦИЯ НИТРАТ

	1454
	Селитра кальциевая

	1455
	КАЛЬЦИЯ ПЕРХЛОРАТ

	1456
	Кальций марганцевокислый

	1456
	КАЛЬЦИЯ ПЕРМАНГАНАТ

	1457
	КАЛЬЦИЯ ПЕРОКСИД

	1458
	ХЛОРАТА И БОРАТА СМЕСЬ

	1459
	ХЛОРАТА И МАГНИЯ ХЛОРИДА СМЕСЬ, ТВЕРДАЯ

	1461
	ХЛОРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К.

	1462
	ХЛОРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К.

	1463
	Ангидрид хромовый

	1463
	Кислота хромовая твердая

	1463
	ХРОМА ТРИОКСИД БЕЗВОДНЫЙ

	1465
	ДИДИМА НИТРАТ

	1466
	ЖЕЛЕЗА НИТРАТ

	1466
	Железо азотнокислое

	1467
	Гуанидин азотнокислый

	1467
	ГУАНИДИНА НИТРАТ

	1469
	Свинец азотнокислый

	1469
	СВИНЦА НИТРАТ

	1470
	СВИНЦА ПЕРХЛОРАТ, ТВЕРДЫЙ

	1471
	ЛИТИЯ ГИПОХЛОРИТ СУХОЙ или ЛИТИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ

	1472
	ЛИТИЯ ПЕРОКСИД

	1473
	МАГНИЯ БРОМАТ

	1474
	Магний азотнокислый

	1474
	МАГНИЯ НИТРАТ

	1475
	МАГНИЯ ПЕРХЛОРАТ

	1476
	МАГНИЯ ПЕРОКСИД

	1477
	Висмута (III) нитрат

	1477
	НИТРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К.

	1479
	Аммоний хромовокислый

	1479
	Аммония хромат

	1479
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К.

	1479
	Гексахлормеламин, флегматизированный

	1479
	Дихлорамины

	1479
	Марганца (IV) оксид

	1481
	ПЕРХЛОРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К.

	1482
	ПЕРМАНГАНАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К.

	1483
	ПЕРОКСИДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К.

	1484
	Калий бромноватокислый

	1484
	КАЛИЯ БРОМАТ

	1485
	КАЛИЯ ХЛОРАТ

	1485
	Соль бертолетова

	1486
	Калий азотнокислый

	1486
	КАЛИЯ НИТРАТ

	1486
	Селитра калиевая

	1487
	КАЛИЯ НИТРАТА И НАТРИЯ НИТРИТА СМЕСЬ

	1488
	Калий азотистокислый   

	1488
	КАЛИЯ НИТРИТ

	1489
	Калий хлорнокислый

	1489
	КАЛИЯ ПЕРХЛОРАТ

	1490
	Калий марганцевокислый

	1490
	КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТ

	1491
	КАЛИЯ ПЕРОКСИД

	1492
	Калий надсернокислый

	1492
	Калия пероксодисульфат

	1492
	КАЛИЯ ПЕРСУЛЬФАТ

	1493
	СЕРЕБРА НИТРАТ

	1493
	Серебро азотнокислое

	1494
	Натрий бромноватокислый

	1494
	НАТРИЯ БРОМАТ

	1495
	Натрий хлорноватокислый

	1495
	НАТРИЯ ХЛОРАТ

	1496
	Натрий хлористокислый

	1496
	НАТРИЯ ХЛОРИТ

	1498
	Натрий азотнокислый

	1498
	НАТРИЯ НИТРАТ

	1498
	Селитра натриевая

	1499
	НАТРИЯ НИТРАТА И КАЛИЯ НИТРАТА СМЕСЬ

	1500
	Натрий азотистокислый

	1500
	НАТРИЯ НИТРИТ

	1502
	НАТРИЯ ПЕРХЛОРАТ

	1503
	Натрий марганцевокислый

	1503
	НАТРИЯ ПЕРМАНГАНАТ

	1504
	НАТРИЯ ПЕРОКСИД

	1505
	Натрий надсернокислый

	1505
	Натрия пероксодисульфат

	1505
	НАТРИЯ ПЕРСУЛЬФАТ

	1506
	СТРОНЦИЯ ХЛОРАТ

	1507
	Стронций азотнокислый

	1507
	СТРОНЦИЯ НИТРАТ

	1508
	СТРОНЦИЯ ПЕРХЛОРАТ     

	1509
	СТРОНЦИЯ ПЕРОКСИД

	1510
	ТЕТРАНИТРОМЕТАН

	1511
	КАРБАМИДА И ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА КОМПЛЕКС

	1512
	ЦИНКА-АММОНИЯ НИТРИТ

	1513
	ЦИНКА ХЛОРАТ

	1514
	Цинк азотнокислый

	1514
	ЦИНКА НИТРАТ

	1515
	Цинк марганцевокислый

	1515
	ЦИНКА ПЕРМАНГАНАТ

	1516
	ЦИНКА ПЕРОКСИД

	1517
	ЦИРКОНИЯ ПИКРАМАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20%

	1541
	АЦЕТОНЦИАНГИДРИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

	1544
	АЛКАЛОИДЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К., или АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.

	1544
	Анабазина сульфат, твердый

	1544
	Цинхонин

	1545
	АЛЛИЛИЗОТИОЦИАНАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

	1546
	АММОНИЯ АРСЕНАТ

	1547
	АНИЛИН

	1548
	Анилин солянокислый

	1548
	АНИЛИНА ГИДРОХЛОРИД

	1549
	СУРЬМЫ СОЕДИНЕНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К.

	1550
	СУРЬМЫ ЛАКТАТ

	1551
	Калия-сурьмы тартрат

	1551
	СУРЬМЫ-КАЛИЯ ТАРТРАТ

	1553
	КИСЛОТА МЫШЬЯКОВАЯ ЖИДКАЯ

	1554
	КИСЛОТА МЫШЬЯКОВАЯ ТВЕРДАЯ

	1555
	МЫШЬЯКА БРОМИД

	1556
	МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К., неорганическое, включая: Арсенаты, н.у.к., Арсениты, н.у.к., и Мышьяка сульфиды, н.у.к.

	1556
	Мышьяково-содовый раствор

	1557
	Кальций мышьяковистокислый

	1557
	Кальция арсенит

	1557
	МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К., неорганическое, включая: Арсенаты, н.у.к., Арсениты, н.у.к., и Мышьяка сульфиды, н.у.к.

	1557
	Олова арсенид

	1557
	Олово мышьяковистое

	1558
	МЫШЬЯК

	1559
	МЫШЬЯКА ПЕНТАОКСИД

	1560
	МЫШЬЯКА ТРИХЛОРИД

	1561
	Ангидрид мышьяковистый

	1561
	Мышьяка (III) оксид

	1561
	МЫШЬЯКА ТРИОКСИД

	1562
	МЫШЬЯКОВАЯ ПЫЛЬ

	1564
	Барий бромистый

	1564
	Барий сернистый

	1564
	Барий углекислый

	1564
	Барий хлористый

	1564
	Бария бромид

	1564
	Бария карбонат

	1564
	БАРИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К.

	1564
	Бария сульфид

	1564
	Бария хлорид

	1564
	Бария хромат

	1564
	Смеси солей бария для термо-обработки (НТ-495, НТ-660, БМФ)

	1564
	Сольбар

	1565
	БАРИЯ ЦИАНИД

	1566
	БЕРИЛЛИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К.

	1567
	БЕРИЛЛИЙ - ПОРОШОК

	1569
	БРОМАЦЕТОН

	1570
	БРУЦИН

	1571
	БАРИЯ АЗИД УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 50%

	1572
	Какодиловая кислота

	1572
	КИСЛОТА КАКОДИЛОВАЯ

	1573
	Кальций мышьяковокислый

	1573
	КАЛЬЦИЯ АРСЕНАТ

	1574
	КАЛЬЦИЯ АРСЕНАТА И КАЛЬЦИЯ АРСЕНИТА СМЕСЬ ТВЕРДАЯ

	1575
	КАЛЬЦИЯ ЦИАНИД

	1577
	2,4-Динитрохлорбензол  

	1577
	ХЛОРДИНИТРОБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ

	1578
	Нитрохлорбензолы

	1578
	ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛЫ, ТВЕРДЫЕ

	1579
	Соль ортотолуидиновая

	1579
	4-ХЛОР-о- ТОЛУИДИН-ГИДРОХЛОРИД, ТВЕРДЫЙ

	1580
	ХЛОРПИКРИН

	1581
	ХЛОРПИКРИНА И МЕТИЛБРОМИДА СМЕСЬ, содержащая более 2% хлорпикрина

	1582
	ХЛОРПИКРИНА И МЕТИЛХЛОРИДА СМЕСЬ

	1583
	ХЛОРПИКРИНА СМЕСЬ, Н.У.К.

	1585
	МЕДИ АЦЕТОАРСЕНИТ

	1586
	МЕДИ АРСЕНИТ

	1587
	МЕДИ ЦИАНИД

	1588
	Кадмия цианид

	1588
	ЦИАНИДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.

	1588
	Цианплав

	1589
	ХЛОРЦИАН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

	1590
	ДИХЛОРАНИЛИНЫ ЖИДКИЕ

	1591
	о-ДИХЛОРБЕНЗОЛ

	1591
	1,2-Дихлорбензол

	1593
	ДИХЛОРМЕТАН

	1593
	Метиленхлорид

	1594
	ДИЭТИЛСУЛЬФАТ

	1594
	Этилсульфат

	1595
	ДИМЕТИЛСУЛЬФАТ

	1596
	ДИНИТРОАНИЛИНЫ

	1597
	ДИНИТРОБЕНЗОЛЫ, ЖИДКИЕ

	1598
	ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛ

	1599
	ДИНИТРОФЕНОЛА РАСТВОР

	1600
	Динитротолуолы 80/20

	1600
	ДИНИТРОТОЛУОЛЫ РАСПЛАВЛЕННЫЕ

	1601
	СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К.

	1602
	КРАСИТЕЛЬ ЖИДКИЙ ЯДОВИ-ТЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.

	1603
	ЭТИЛБРОМАЦЕТАТ

	1604
	ЭТИЛЕНДИАМИН

	1605
	ЭТИЛЕНДИБРОМИД

	1606
	ЖЕЛЕЗА (III) АРСЕНАТ

	1607
	ЖЕЛЕЗА (III) АРСЕНИТ

	1608
	ЖЕЛЕЗА (II) АРСЕНАТ

	1611
	ГЕКСАЭТИЛТЕТРАФОСФАТ

	1612
	ГЕКСАЭТИЛТЕТРАФОСФАТА И ГАЗА СЖАТОГО СМЕСЬ

	1613
	Исключен.

	1613
	КИСЛОТЫ ЦИАНИСТОВОДОРОДНОЙ ВОДНЫЙ РАСТВОР (ВОДОРОДА ЦИАНИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР), содержащий не более 20% цианистого водорода

	1614
	ВОДОРОДА ЦИАНИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий менее 3% воды и абсорбированный пористым инертным материалом

	1616
	СВИНЦА АЦЕТАТ

	1617
	СВИНЦА АРСЕНАТЫ

	1618
	СВИНЦА АРСЕНИТЫ

	1620
	СВИНЦА ЦИАНИД

	1621
	ПУРПУР ЛОНДОНСКИЙ

	1622
	МАГНИЯ АРСЕНАТ

	1623
	РТУТИ (II) АРСЕНАТ

	1624
	РТУТИ (II) ХЛОРИД

	1624
	РТУТИ ДИХЛОРИД

	1624
	Сулема

	1625
	РТУТИ (II) НИТРАТ

	1626
	ЦИАНИД РТУТНОКАЛИЕВЫЙ

	1627
	РТУТИ (I) НИТРАТ

	1629
	РТУТИ АЦЕТАТ

	1630
	РТУТИ (II)-АММОНИЯ ХЛОРИД

	1631
	РТУТИ (II) БЕНЗОАТ

	1634
	РТУТИ БРОМИДЫ

	1636
	РТУТИ (II) ЦИАНИД

	1636
	Ртути цианид

	1637
	РТУТИ (II) ГЛЮКОНАТ

	1638
	РТУТИ (II) ИОДИД

	1639
	РТУТИ НУКЛЕАТ

	1640
	РТУТИ (II) ОЛЕАТ

	1641
	РТУТИ ОКСИД

	1642
	Ртути (II) оксицианид

	1642
	РТУТИ (II) ОКСИЦИАНИД  ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ

	1643
	РТУТИ (II)-КАЛИЯ ИОДИД

	1644
	РТУТИ САЛИЦИЛАТ        

	1645
	РТУТИ (II) СУЛЬФАТ

	1646
	РТУТИ (II) ТИОЦИАНАТ

	1647
	МЕТИЛБРОМИДА И ЭТИЛЕНДИБРОМИДА СМЕСЬ ЖИДКАЯ

	1648
	АЦЕТОНИТРИЛ

	1648
	Метил цианистый

	1648
	Метилцианид

	1649
	Жидкость этиловая

	1649
	Исключен.

	1649
	ПРИСАДКА АНТИДЕТОНАЦИОННАЯ К МОТОРНОМУ ТОПЛИВУ

	1650
	бета-НАФТИЛАМИН, ТВЕРДЫЙ

	1651
	НАФТИЛТИОМОЧЕВИНА

	1652
	Нафтилкарбамид

	1652
	НАФТИЛМОЧЕВИНА

	1653
	НИКЕЛЯ ЦИАНИД

	1654
	НИКОТИН

	1655
	НИКОТИНА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К., или НИКОТИНА ПРЕПАРАТ ТВЕРДЫЙ, Н.У.К.

	1656
	НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИД, ЖИДКИЙ или НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИДА РАСТВОР

	1657
	НИКОТИНА САЛИЦИЛАТ

	1658
	НИКОТИНА СУЛЬФАТА РАСТВОР

	1659
	НИКОТИНА ТАРТРАТ

	1660
	АЗОТА (II) ОКСИД СЖАТЫЙ

	1660
	Азота монооксид, сжатый

	1661
	НИТРОАНИЛИНЫ (о-, м-, п-)

	1662
	НИТРОБЕНЗОЛ

	1663
	НИТРОФЕНОЛЫ (о-, м-, п-)

	1664
	НИТРОТОЛУОЛЫ ЖИДКИЕ

	1665
	Динитроксилолы

	1665
	НИТРОКСИЛОЛЫ ЖИДКИЕ

	1669
	ПЕНТАХЛОРЭТАН

	1670
	ПЕРХЛОРМЕТИЛМЕРКАПТАН

	1671
	ФЕНОЛ ТВЕРДЫЙ

	1672
	ФЕНИЛКАРБИЛАМИНОХЛОРИД

	1673
	ФЕНИЛЕНДИАМИНЫ (о-, м-, п-)

	1674
	ФЕНИЛРТУТИ АЦЕТАТ

	1677
	КАЛИЯ АРСЕНАТ

	1678
	КАЛИЯ АРСЕНИТ

	1679
	КАЛИЯ ТЕТРАЦИАНОКУПРАТ

	1680
	КАЛИЯ ЦИАНИД, ТВЕРДЫЙ

	1683
	СЕРЕБРА АРСЕНИТ

	1684
	СЕРЕБРА ЦИАНИД

	1685
	Натрий мышьяковокислый

	1685
	НАТРИЯ АРСЕНАТ

	1686
	НАТРИЯ АРСЕНИТА ВОДНЫЙ РАСТВОР

	1687
	НАТРИЯ АЗИД

	1688
	НАТРИЯ КАКОДИЛАТ

	1689
	НАТРИЯ ЦИАНИД, ТВЕРДЫЙ

	1690
	Натрий фтористый

	1690
	НАТРИЯ ФТОРИД, ТВЕРДЫЙ

	1691
	СТРОНЦИЯ АРСЕНИТ

	1692
	СТРИХНИН или СТРИХНИНА СОЛИ

	1693
	ВЕЩЕСТВО СЛЕЗОТОЧИВОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К.

	1694
	БРОМБЕНЗИЛЦИАНИДЫ ЖИДКИЕ

	1695
	ХЛОРАЦЕТОН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

	1697
	Фенацилхлорид

	1697
	ХЛОРАЦЕТОФЕНОН, ТВЕРДЫЙ

	1698
	ДИФЕНИЛАМИНОХЛОРАРСИН

	1699
	ДИФЕНИЛХЛОРАРСИН ЖИДКИЙ

	1700
	СВЕЧИ ГАЗОВЫЕ СЛЕЗОТОЧИВЫЕ

	1701
	КСИЛИЛБРОМИД, ЖИДКИЙ

	1702
	Ацетилентетрахлорид

	1702
	ТЕТРАХЛОРЭТАН

	1704
	ТЕТРАЭТИЛДИТИОПИРОФОСФАТ

	1707
	ТАЛЛИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К.

	1708
	Аминотолуолы (жидкие)

	1708
	Ортотолуидины

	1708
	ТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ

	1709
	2,4-ТОЛУИЛЕНДИАМИН, ТВЕРДЫЙ

	1710
	ТРИХЛОРЭТИЛЕН

	1711
	КСИЛИДИНЫ ЖИДКИЕ

	1712
	ЦИНКА АРСЕНАТ, ЦИНКА АРСЕНИТ или ЦИНКА АРСЕНАТА И ЦИНКА АРСЕНИТА СМЕСЬ

	1713
	ЦИНКА ЦИАНИД

	1714
	ЦИНКА ФОСФИД

	1715
	АНГИДРИД УКСУСНЫЙ

	1716
	АЦЕТИЛБРОМИД

	1717
	АЦЕТИЛХЛОРИД

	1718
	Бутилдигидрофосфат

	1718
	КИСЛОТА БУТИЛФОСФОРНАЯ

	1719
	ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ ЕДКАЯ, Н.У.К.

	1719
	Каустик отработанный

	1719
	Щелочной сток производства капролактама (ЩСПК)

	1722
	АЛЛИЛХЛОРФОРМИАТ

	1723
	АЛЛИЛИОДИД

	1724
	АЛЛИЛТРИХЛОРСИЛАН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

	1725
	АЛЮМИНИЯ БРОМИД БЕЗВОДНЫЙ

	1726
	Алюминий хлористый, безводный

	1726
	АЛЮМИНИЯ ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ

	1727
	Аммоний фтористый кислый

	1727
	АММОНИЯ ГИДРОДИФТОРИД ТВЕРДЫЙ

	1728
	АМИЛТРИХЛОРСИЛАН

	1729
	Анизоил хлористый

	1729
	АНИЗОИЛХЛОРИД

	1730
	СУРЬМЫ ПЕНТАХЛОРИД ЖИДКИЙ

	1731
	СУРЬМЫ ПЕНТАХЛОРИДА РАСТВОР

	1733
	СУРЬМЫ ТРИХЛОРИД

	1736
	БЕНЗОИЛХЛОРИД

	1737
	БЕНЗИЛБРОМИД

	1738
	Бензил хлористый

	1738
	БЕНЗИЛХЛОРИД

	1739
	БЕНЗИЛХЛОРФОРМИАТ

	1740
	ГИДРОДИФТОРИДЫ, 
ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.

	1741
	Бор хлористый

	1741
	БОРА ТРИХЛОРИД

	1742
	БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА УКСУСНАЯ - КОМПЛЕКС, ЖИДКИЙ

	1743
	БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ - КОМПЛЕКС, ЖИДКИЙ

	1744
	БРОМ или БРОМА РАСТВОР

	1745
	Бром пятифтористый

	1745
	БРОМА ПЕНТАФТОРИД

	1746
	Бром трехфтористый

	1746
	БРОМА ТРИФТОРИД

	1747
	БУТИЛТРИХЛОРСИЛАН

	1748
	КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ СУХОЙ или КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ СУХАЯ, содержащая более 39% активного хлора (8,8% активного кислорода)

	1749
	Хлор трехфтористый

	1749
	ХЛОРА ТРИФТОРИД

	1750
	КИСЛОТЫ ХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР

	1751
	КИСЛОТА ХЛОРУКСУСНАЯ ТВЕРДАЯ

	1752
	ХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД

	1753
	ХЛОРФЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН

	1754
	КИСЛОТА ХЛОРСУЛЬФОНОВАЯ (с серным ангидридом или без него)

	1755
	КИСЛОТЫ ХРОМОВОЙ РАСТВОР

	1756
	Хром трехфтористый

	1756
	ХРОМА ФТОРИД ТВЕРДЫЙ

	1757
	ХРОМА ФТОРИДА РАСТВОР

	1758
	ХРОМА ОКСИХЛОРИД

	1758
	Хромилхлорид

	1759
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К

	1759
	Калий борфтористоводородный

	1759
	Калия борфторид

	1759
	Меди (II) бромид

	1760
	Аммиакат

	1760
	Бактерицид СНПХ-ЛПЭ

	1760
	Бактерициды марок СНПХ, ЛПЭ коррозионные жидкие

	1760
	Водамин-115

	1760
	Диспергаторы коррозионные жидкие

	1760
	Дифалон

	1760
	Жидкости кремнийорганические ГКЖ (ГКЖ-10, ГКЖ-11)

	1760
	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К.

	1760
	Закрепители коррозионные жидкие

	1760
	Ингибитор солеотложений "Дифалон"

	1760
	Инкредол

	1760
	Карбамол ЦЭМ

	1760
	Катализаторы коррозионные жидкие

	1760
	Кислота о,о- диизопропилдитиофосфорная

	1760
	Кислота о,о-ди-н- пропилдитиофосфорная

	1760
	Кислота о,о- диэтилдитиофосфорная

	1760
	Натрия метилсиликоната водный раствор

	1760
	Нафтоксол-7С

	1760
	Реагент ПАФ-13А

	1760
	Смола полиамидная

	1760
	Соли аммонийные, раствор

	1760
	Удобрения жидкие азотные КЦС-АМ, коррозионные

	1760
	Удобрения жидкие азотные, коррозионные  

	1760
	Удобрения жидкие коррозионные

	1760
	Феноляты

	1760
	Форммочевина

	1760
	п-Хлорбензальхлорид    

	1760
	Хлорокс

	1760
	Холинхлорид, водный раствор

	1761
	МЕДИ ЭТИЛЕНДИАМИНА РАСТВОР

	1762
	ЦИКЛОГЕКСЕНИЛТРИХЛОР-СИЛАН

	1763
	ЦИКЛОГЕКСИЛТРИХЛОРСИЛАН

	1764
	КИСЛОТА ДИХЛОРУКСУСНАЯ

	1765
	ДИХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД

	1766
	ДИХЛОРФЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН

	1767
	ДИЭТИЛДИХЛОРСИЛАН

	1768
	КИСЛОТА ДИФТОРФОСФОРНАЯ БЕЗВОДНАЯ

	1769
	ДИФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН

	1769
	Дихлордифенилсилан

	1770
	Дифенилбромметан

	1770
	ДИФЕНИЛМЕТИЛБРОМИД

	1771
	ДОДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН

	1773
	ЖЕЛЕЗА (III) ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ

	1773
	Железо хлорное

	1774
	Заряд для огнетушителей, содер-жащий коррозионную жидкость

	1775
	КИСЛОТА БОРФТОРИСТОВОДОРОДНАЯ

	1776
	КИСЛОТА МОНОФТОРОФОСФОРНАЯ БЕЗВОДНАЯ

	1777
	КИСЛОТА ФТОРСУЛЬФОНОВАЯ

	1778
	КИСЛОТА КРЕМНЕФТОРИСТОВОДОРОД- НАЯ

	1779
	КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой долей кислоты более 85%

	1780
	ФУМАРИЛХЛОРИД

	1781
	ГЕКСАДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН

	1782
	КИСЛОТА ГЕКСАФТОРОФОСФОРНАЯ

	1783
	ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИНА РАСТВОР

	1784
	ГЕКСИЛТРИХЛОРСИЛАН

	1786
	КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ И КИСЛОТЫ СЕРНОЙ СМЕСЬ

	1787
	КИСЛОТА ЙОДИСТОВОДОРОДНАЯ

	1788
	КИСЛОТА БРОМИСТОВОДОРОДНАЯ

	1789
	Кислота соляная, раствор

	1789
	КИСЛОТА ХЛОРИСТОВОДОРОДНАЯ

	1790
	КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ раствор с содержанием фтористоводородной кислоты более 60%, но не более 85%

	1790
	КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ раствор с содержанием фтористоводородной кислоты более 85%

	1790
	КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ раствор с содержанием фтористоводородной кислоты не более 60%

	1791
	ГИПОХЛОРИТА РАСТВОР

	1791
	Натрия гипохлорит, раствор

	1791
	Пульпа гипохлорита кальция

	1792
	ЙОДА МОНОХЛОРИД, ТВЕРДЫЙ

	1792
	Йода хлорид

	1793
	Изопропилдигидрофосфат

	1793
	КИСЛОТА ИЗОПРОПИЛФОСФОРНАЯ

	1794
	СВИНЦА СУЛЬФАТ, содержащий более 3% свободной кислоты

	1796
	Меланж кислотный

	1796
	СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ с содержанием азотной кислоты более 50%

	1796
	СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ с содержанием азотной кислоты не более 50%

	1798
	КИСЛОТЫ АЗОТНОЙ И КИСЛОТЫ ХЛОРИСТОВОДОРОДНОЙ СМЕСЬ

	1799
	НОНИЛТРИХЛОРСИЛАН

	1800
	ОКТАДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН

	1801
	ОКТИЛТРИХЛОРСИЛАН

	1802
	КИСЛОТА ХЛОРНАЯ с массовой долей кислоты не более 50%

	1803
	Кислота фенолсульфоновая

	1803
	ФЕНОЛСУЛЬФОКИСЛОТА ЖИДКАЯ

	1804
	ФЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН

	1805
	Кислота ортофосфорная

	1805
	КИСЛОТЫ ФОСФОРНОЙ РАСТВОР

	1806
	ФОСФОРА ПЕНТАХЛОРИД

	1807
	Ангидрид фосфорный

	1807
	ФОСФОРА (V) ОКСИД

	1808
	ФОСФОРА ТРИБРОМИД

	1809
	Фосфор треххлористый

	1809
	ФОСФОРА ТРИХЛОРИД

	1810
	ФОСФОРА ОКСИХЛОРИД

	1810
	Фосфорил хлористый

	1811
	Калий фтористый, кислый

	1811
	КАЛИЯ ГИДРОДИФТОРИД, ТВЕРДЫЙ

	1812
	КАЛИЯ ФТОРИД, ТВЕРДЫЙ

	1813
	Едкое кали

	1813
	Калия гидрат окиси

	1813
	КАЛИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ

	1814
	КАЛИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР

	1815
	ПРОПИОНИЛХЛОРИД

	1816
	ПРОПИЛТРИХЛОРСИЛАН

	1817
	ПИРОСУЛЬФУРИЛХЛОРИД

	1818
	Кремний четыреххлористый

	1818
	КРЕМНИЯ ТЕТРАХЛОРИД

	1819
	НАТРИЯ АЛЮМИНАТА РАСТВОР

	1823
	Натр едкий

	1823
	НАТРИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ

	1824
	НАТРИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР

	1825
	Натрия окись

	1825
	НАТРИЯ ОКСИД

	1826
	СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ ОТРАБОТАННАЯ с содержанием азотной кислоты не более 50%

	1826
	СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ ОТРАБОТАННАЯ с содержанием азотной кислоты более 50%

	1827
	ОЛОВА ТЕТРАХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ

	1827
	Олово четыреххлористое

	1828
	Сера хлористая

	1828
	Серы дихлорид

	1828
	СЕРЫ ХЛОРИДЫ

	1828
	Сульфохлорид

	1829
	Ангидрид серный, стабилизированный

	1829
	СЕРЫ ТРИОКСИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

	1830
	КИСЛОТА СЕРНАЯ, содержащая более 51% кислоты

	1831
	КИСЛОТА СЕРНАЯ ДЫМЯЩАЯ

	1831
	Олеум

	1832
	КИСЛОТА СЕРНАЯ ОТРАБОТАННАЯ

	1833
	КИСЛОТА СЕРНИСТАЯ

	1834
	СУЛЬФУРИЛХЛОРИД

	1835
	ТЕТРАМЕТИЛАММОНИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР

	1836
	ТИОНИЛХЛОРИД

	1837
	ТИОФОСФОРИЛХЛОРИД

	1838
	Титан четыреххлористый

	1838
	ТИТАНА ТЕТРАХЛОРИД

	1839
	КИСЛОТА ТРИХЛОРУКСУСНАЯ

	1840
	ЦИНКА ХЛОРИДА РАСТВОР

	1841
	АЦЕТАЛЬДЕГИДАММИАК

	1843
	АММОНИЯ ДИНИТРО-о- КРЕЗОЛЯТ, ТВЕРДЫЙ

	1845
	УГЛЕРОДА ДИОКСИД ТВЕРДЫЙ (ЛЕД СУХОЙ)

	1846
	Тетрахлорметан

	1846
	Углерод четыреххлористый

	1846
	УГЛЕРОДА ТЕТРАХЛОРИД

	1847
	КАЛИЯ СУЛЬФИДА КРИСТАЛЛОГИДРАТ, содержащий не менее 30% кристаллизационной воды

	1848
	КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ с массовой долей кислоты не менее 10% и менее 90%

	1849
	НАТРИЯ СУЛЬФИДА КРИСТАЛЛОГИДРАТ, содержащий не менее 30% кристаллизационной воды

	1851
	ПРЕПАРАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ЖИДКИЙ, ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.

	1854
	БАРИЯ СПЛАВЫ ПИРОФОРНЫЕ

	1855
	КАЛЬЦИЙ ПИРОФОРНЫЙ или КАЛЬЦИЯ СПЛАВЫ ПИРОФОРНЫЕ

	1856
	ВЕТОШЬ ПРОМАСЛЕННАЯ

	1857
	ТЕКСТИЛЯ ОТХОДЫ ВЛАЖНЫЕ

	1858
	Газ рефрижераторный R 1216

	1858
	ГЕКСАФТОРПРОПИЛЕН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1216)

	1859
	КРЕМНИЯ ТЕТРАФТОРИД

	1860
	ВИНИЛФТОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

	1862
	ЭТИЛКРОТОНАТ

	1863
	Нафтил

	1863
	ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

	1863
	ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (давление паров при 50 °C более 110 кПа)

	1863
	ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (давление паров при 50 °C не более 110 кПа)

	1863
	Топливо для реактивных двигателей

	1863
	Топливо Т-1, Т-2, ТС-1, ТС-2

	1865
	н-ПРОПИЛНИТРАТ

	1866
	Смола кремнийорганическая 134-276, раствор в толуоле или ксилоле или сольвент-нафте

	1866
	Смола полиметилфенилсилок-сановая, раствор в о-ксилоле

	1866
	Смола фенолформальдегидная, жидкая, легковоспламеняющаяся

	1866
	Смола фенолформальдегидная, растворы в ксилоле

	1866
	Смолы акриловые, раствор в смеси изопропилового спирта и ацетона

	1866
	Смолы алкидноакриловые, раствор в ксилоле


	1866
	Смолы меламиноформаль- дегидные, раствор в бутаноле

	1866
	Смолы мочевиноформаль- дегидные, раствор в бутаноле

	1866
	Смолы полиэфирные, ненасы-щенные, стирольные "Камфэст"

	1866
	СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся

	1866
	СМОЛЫ РАСТВОР легко-воспламеняющийся (давление паров при 50 °C более 110 кПа)

	1866
	СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (давление паров при 50 °C не более 110 кПа)

	1866
	СМОЛЫ РАСТВОР легко-воспламеняющийся имеющий температуру паров вспышки ниже 23 °C и вязкий) (температура кипения не более 35 °C)

	1866
	СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся имеющий температуру паров вспышки ниже 23 °C и вязкий) (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения не более 35 °C)

	1866
	СМОЛЫ РАСТВОР легко-воспламеняющийся имеющий температуру паров вспышки ниже 23 °C и вязкий) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа)

	1866
	СМОЛЫ РАСТВОР легко-воспламеняющийся (невязкий)

	1866
	Смолы эпоксидные, раствор в толуоле

	1866
	Сополимер-5Б

	1868
	ДЕКАБОРАН

	1869
	МАГНИЙ или МАГНИЯ СПЛАВЫ, содержащие более 50% магния (гранулы, стружки или ленты)

	1870
	КАЛИЯ БОРГИДРИД

	1871
	ТИТАНА ГИДРИД

	1872
	Двуокись свинца

	1872
	СВИНЦА ДИОКСИД

	1873
	КИСЛОТА ХЛОРНАЯ с массовой долей кислоты более 50%, но не более 72%

	1884
	БАРИЯ ОКСИД

	1885
	БЕНЗИДИН

	1886
	БЕНЗИЛИДЕНХЛОРИД

	1887
	БРОМХЛОРМЕТАН

	1888
	ХЛОРОФОРМ

	1889
	ЦИАН БРОМИД

	1891
	Бромистый этил

	1891
	Этил бромистый

	1891
	ЭТИЛБРОМИД

	1892
	ЭТИЛДИХЛОРАРСИН

	1894
	ФЕНИЛРТУТИ ГИДРОКСИД

	1895
	ФЕНИЛРТУТИ НИТРАТ

	1897
	Перхлорэтилен

	1897
	ТЕТРАХЛОРЭТИЛЕН

	1898
	АЦЕТИЛЙОДИД

	1902
	КИСЛОТА ДИИЗООКТИЛФОСФОРНАЯ

	1903
	ЖИДКОСТЬ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К

	1905
	КИСЛОТА СЕЛЕНОВАЯ

	1906
	КИСЛОТА СЕРНАЯ, РЕГЕНЕРИРОВАННАЯ ИЗ КИСЛОГО ГУДРОНА

	1907
	ИЗВЕСТЬ НАТРОННАЯ, содержащая более 4% натрия гидроксида

	1908
	ХЛОРИТА РАСТВОР

	1910
	Известь негашеная

	1910
	Кальция оксид

	1911
	ДИБОРАН

	1912
	МЕТИЛХЛОРИДА И МЕТИЛЕНХЛОРИДА СМЕСЬ

	1913
	НЕОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ

	1914
	н-Бутилпропионат

	1914
	БУТИЛПРОПИОНАТЫ

	1915
	ЦИКЛОГЕКСАНОН 

	1916
	2,2'-Дихлордиэтиловый эфир

	1916
	Хлорекс

	1916
	ЭФИР 2,2'- ДИХЛОРДИЭТИЛОВЫЙ

	1917
	ЭТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

	1918
	ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛ

	1918
	Кумол

	1918
	Псевдокумол

	1919
	МЕТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

	1920
	НОНАНЫ

	1921
	ПРОПИЛЕНИМИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

	1922
	ПИРРОЛИДИН

	1923
	Кальция гидросульфит

	1923
	КАЛЬЦИЯ ДИТИОНИТ 
(КАЛЬЦИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ)

	1928
	МАГНИЯ МЕТИЛБРОМИД В ЭТИЛОВОМ ЭФИРЕ

	1928
	Магния метилбромид в эфире диэтиловом

	1929
	Калия гидросульфит

	1929
	КАЛИЯ ДИТИОНИТ (КАЛИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ)

	1931
	Цинка гидросульфит     

	1931
	ЦИНКА ДИТИОНИТ (ЦИНКА ГИДРОСУЛЬФИТ)

	1932
	ЦИРКОНИЯ ОТХОДЫ

	1935
	ЦИАНИДА РАСТВОР, Н.У.К.

	1938
	КИСЛОТЫ БРОМУКСУСНОЙ РАСТВОР

	1939
	ФОСФОРА ОКСИБРОМИД

	1939
	Фосфорилбромид

	1940
	КИСЛОТА ТИОГЛИКОЛЕВАЯ

	1941
	ДИБРОМДИФТОРМЕТАН

	1941
	Дифтордибромметан

	1942
	Аммоний азотнокислый

	1942
	Селитра аммиачная

	1944
	СПИЧКИ БЕЗОПАСНЫЕ (в коробках, книжечках, картонках)

	1945
	СПИЧКИ ПАРАФИНИРОВАННЫЕ"ВЕСТА"

	1945
	Спички парафиновые

	1950
	АЭРОЗОЛИ, коррозионные

	1950
	АЭРОЗОЛИ, коррозионные, окисляющие

	1950
	АЭРОЗОЛИ, легковоспламеняющиеся

	1950
	АЭРОЗОЛИ, легковоспламеняющиеся, коррозионные

	1950
	АЭРОЗОЛИ, окисляющие

	1950
	АЭРОЗОЛИ, токсичные

	1950
	АЭРОЗОЛИ, токсичные, коррозионные

	1950
	АЭРОЗОЛИ, токсичные, легковоспламеняющиеся

	1950
	АЭРОЗОЛИ, токсичные, легковоспламеняющиеся, коррозионные

	1950
	АЭРОЗОЛИ, токсичные, окисляющие

	1950
	АЭРОЗОЛИ, токсичные, окисляющие, коррозионные

	1950
	АЭРОЗОЛИ, удушающие

	1951
	АРГОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ

	1952
	ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая не более 9% этилена оксида

	1953
	Блаугаз

	1953
	Водород с примесью 
ядовитых газов

	1953
	Водяной газ

	1953
	ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К.

	1953
	Газ Фишера-Тропша

	1953
	Синтез-газ

	1953
	Смеси газовые моносилана с аргоном

	1953
	Смеси газовые моносилана с водородом

	1953
	Смесь ядовитых газов и водорода, сжатая

	1953
	Углерода монооксида и водорода смесь сжатая

	1954
	ГАЗ СЖАТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К.                 

	1955
	Аргон с примесью ядовитых газов

	1955
	ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.

	1955
	Смесь ядовитых газов и аргона, токсичная, сжатая

	1956
	ГАЗ СЖАТЫЙ, Н.У.К.

	1957
	ДЕЙТЕРИЙ СЖАТЫЙ

	1958
	Газ рефрижераторный R 114

	1958
	1,2-ДИХЛОР-1,1,2,2- ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 114)

	1959
	Винилиденфторид

	1959
	Газ рефрижераторный R 1132a

	1959
	1,1-ДИФТОРЭТИЛЕН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1132a)

	1961
	ЭТАН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ

	1962
	ЭТИЛЕН

	1963
	ГЕЛИЙ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ

	1964
	ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖАТАЯ, Н.У.К.

	1965
	Бензин газовый, нестабильный

	1965
	ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К., такая как смеси A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B или C

	1965
	Фракция бутан-бутиленовая

	1965
	Фракция бутилен-амиленовая

	1965
	Фракция бутилен-бутадиеновая

	1965
	Фракция бутилен-дивиниловая

	1965
	Фракция бутилен-изобутиленовая

	1965
	Фракция бутиленовая

	1965
	Фракция изобутан- изобутиленовая

	1965
	Фракция изобутановая

	1965
	Фракция нормального бутана

	1965
	Фракция пропан-бутановая

	1965
	Фракция пропан-бутан- пентановая

	1965
	Фракция пропан-пропиленовая

	1965
	Фракция углеводородная, широкая

	1965
	Фракция широкая легких углеводородов (ШФЛУ)

	1966
	ВОДОРОД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ

	1967
	ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.

	1968
	ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ, Н.У.К.

	1969
	ИЗОБУТАН

	1970
	КРИПТОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ

	1971
	МЕТАН СЖАТЫЙ или ГАЗ ПРИРОДНЫЙ СЖАТЫЙ с высоким содержанием метана

	1972
	МЕТАН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ или ГАЗ ПРИРОДНЫЙ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ с высоким содержанием метана

	1973
	Газ рефрижераторный R 502

	1973
	ХЛОРДИФТОРМЕТАНА И ХЛОРПЕНТАФТОРЭТАНА СМЕСЬ с постоянной температурой кипения, содержащая около 49% хлордифторметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 502)

	1974
	Газ рефрижераторный R 12B1

	1974
	ХЛОРДИФТОРБРОММЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 12B1)

	1975
	Азота оксида и азота диоксида смесь

	1975
	АЗОТА ОКСИДА И ДИАЗОТА ТЕТРАОКСИДА СМЕСЬ (АЗОТА ОКСИДА И АЗОТА ДИОКСИДА СМЕСЬ)

	1976
	Газ рефрижераторный R 318

	1976
	ОКТАФТОРЦИКЛОБУТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ RC 318)

	1976
	Хладон-318-С

	1977
	АЗОТ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ

	1978
	ПРОПАН

	1978
	Фракция пропановая

	1982
	Газ рефрижераторный R 14

	1982
	ТЕТРАФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 14)

	1983
	Газ рефрижераторный R 133a

	1983
	1-ХЛОР-2,2,2- ТРИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 133a)

	1984
	Газ рефрижераторный R 23

	1984
	ТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 23)

	1986
	Жидкость "ТГФ-М"

	1986
	Спирт денатурированный

	1986
	СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К.

	1987
	Октанол-2

	1987
	Спирт втор-октиловый

	1987
	Спирт циклогексиловый

	1987
	СПИРТЫ, Н.У.К.

	1987
	СПИРТЫ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C более 110 кПа)

	1987
	СПИРТЫ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C не более 110 кПа)

	1987
	Циклогексанол технический чистый

	1988
	АЛЬДЕГИДЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К.                 

	1989
	АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К.      

	1989
	АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К.  (давление паров при 50°C более 110 кПа)

	1989
	АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. (давление паров при 50°C не более 110 кПа)

	1990
	БЕНЗАЛЬДЕГИД

	1991
	ХЛОРОПРЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

	1992
	Беззольная высокооктановая добавка (на основе N-метиланилина)

	1992
	Деэмульгатор "Десеканафт-20" (ДСН - 20)

	1992
	Деэмульгатор "Рекод 752"

	1992
	Деэмульгаторы легковоспламеняющиеся, ядовитые

	1992
	Деэмульгаторы типа  РЕКОД, содержащие метилового спирта 15% (по массе) и более, легковоспламеняющиеся, ядовитые

	1992
	Деэмульгаторы типа СНПХ, со-держащие метилового спирта 15% (по массе) и более, легковос-пламеняющиеся, ядовитые

	1992
	2,6-Диметилморфолинцис-

	1992
	Дипроксамин, раствор в метаноле

	1992
	Диран-А

	1992
	Добавка высокооктановая беззольная (на основе N-метиланилина)

	1992
	Жидкие продукты пиролиза

	1992
	Жидкость "ИМ"

	1992
	Жидкость "НИИСС-4"

	1992
	Жидкость "Холод-40"    

	1992
	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К.

	1992
	Ингибитор коррозии "Антик-1"

	1992
	Ингибитор коррозии "Викор"

	1992
	Ингибитор коррозии "Нефтегаз-1"

	1992
	Ингибитор коррозии ГИПХ-4, ГИПХ-3-Б, ГИПХ-6

	1992
	Ингибитор коррозии марки "Корексит"

	1992
	Ингибиторы коррозии, легко-воспламеняющиеся, ядовитые

	1992
	Многофункциональная добавка на основе N-метиланилина

	1992
	Многофункциональная добавка на основе эфира метил-трет- бутиловаго и N-метиланилина

	1992
	Модификатор ЖКС

	1992
	Исключен.

	1992
	Отходы легковоспламеняющиеся, ядовитые, жидкие

	1992
	Отходы производства хлоропрена

	1992
	Проксамин, воднометанольный раствор

	1992
	Проксамин, раствор в воде и метаноле

	1992
	Проксанол, воднометанольный раствор

	1992
	Проксанол, раствор в воде и метаноле

	1992
	Растворители легковоспламеняющиеся, ядовитые

	1992
	Растворители ядовитые

	1992
	Растворитель "Децилин"

	1992
	Реапон

	1992
	Самин

	1992
	Синтин

	1992
	Флюс жидкий БМ-1

	1992
	Фракция ароматическая коксохимического производства

	1992
	Фракция полиалкилбензолов

	1992
	Фракция полиалкилбензольная

	1992
	Исключен.

	1992
	Фтион

	1992
	Хлорорганические отходы производства хлорпрена

	1993
	Агидол-12

	1993
	Амиленит

	1993
	Бактерициды марок СНПХ легковоспламеняющиеся жидкие

	1993
	Бентол

	1993
	Бустиран

	1993
	Водоизолирующий состав 
АКОР-МГ, АКОР-МА

	1993
	Высокооктановая добавка

	1993
	Гидролизат диметилдихлорсилана

	1993
	Гидрофобизатор ГФК-1

	1993
	Деэмульгатор-ингибитор АМ-7

	1993
	Деэмульгаторы

	1993
	Деэмульгаторы типа РЕКОД, содержащие метилового спирта менее 15% (по массе), легковоспламеняющиеся

	1993
	Деэмульгаторы типа СНПХ, содержащие метилового спирта менее 15% (по массе), легковоспламеняющиеся

	1993
	1,2-Дибромпропан       

	1993
	Диметилвинилкарбинол, стабилизированный

	1993
	Диметилсульфит

	1993
	Диоксанол-растворитель

	1993
	Диэтилгидроксиламин (марок А, Б)

	1993
	Добавка высокооктановая

	1993
	Добавка смазочная ЭКОС-Б                 

	1993
	Жидкости гидротормозные, легковоспламеняющиеся

	1993
	Жидкости кремнийорганические, легковоспламеняющиеся

	1993
	Жидкость испытательная ИЖ-Л, ИЖ-З

	1993
	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКО-ВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К.

	1993
	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C более 110 кПа)

	1993
	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C не более 110 кПа)

	1993
	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (имеющая температуру вспышки ниже 23 °C и вязкая) (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C)

	1993
	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (имеющая температуру вспышки ниже 23 °C и вязкая) (давление паров при 50 °C более 110 кПа)

	1993
	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (имеющая температуру вспышки ниже 23 °C и вязкая) (температура кипения более 35 °C)

	1993
	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (невязкая) 

	1993
	Жидкость универсальная для автомобилей"Гамаюн"

	1993
	Ингибитор коррозии "Альпан"

	1993
	Ингибитор коррозии "Амфикор"

	1993
	Ингибитор коррозии "Олазол"

	1993
	Ингибитор коррозии Д-4-3, Д-4-3К

	1993
	Ингибиторы коррозии Амдор ИК-1, Амдор ИК-2, Амдор ИК-3

	1993
	Ингибиторы коррозии типа РЕКОД

	1993
	Ингибиторы коррозии типа СНПХ

	1993
	Ингибиторы коррозии типа СНПХ-6000, СНПХ-6002, СНПХ-6004, СНПХ-6011, СНПХ-6013

	1993
	Ингибиторы коррозии, легковоспламеняющиеся

	1993
	Ингибиторы парафиноотложений марок СНПХ-7401, СНПХ-7214, СНПХ-7215, СНПХ-7410

	1993
	Ингибиторы парафиноотложений типа СНПХ

	1993
	Ингибиторы парафиноотложений, легковоспламеняющиеся

	1993
	Ингибиторы солеотложений типа СНПХ, легковоспламеняющиеся

	1993
	Карпатол-3П

	1993
	Каучук синтетический пипериленовый (СКОП)

	1993
	Компаунды, жидкие

	1993
	Композиция этоксисиланов "Продукт 119-296Т"

	1993
	Концентрат цикленов

	1993
	Кремнийорганический реагент ВТОКС

	1993
	Крепители стержневые КО, УСК-1

	1993
	Мастика битумная противошумная БПМ-1

	1993
	Материалы полимерные 
АКОР Б-100

	1993
	Многофункциональная добавка на основе ксилола или толуола

	1993
	Нефтенол НЗ

	1993
	Остатки нефтяные типа К-1                    

	1993
	Пат жемчужный

	1993
	Исключен.

	1993
	Пенореагент

	1993
	4-Пентенол

	1993
	Полимерные тампонажные материалы АКОР Б-100

	1993
	Присадка депрессорная реоло-гическая ВЭС-503М, ДМН-2005

	1993
	Продукт Т-185

	1993
	Растворители легковоспламеняющиеся на основе спирта этилового

	1993
	Растворители, легковоспламеняющиеся

	1993
	Растворитель "Пральт"

	1993
	Растворитель СФПК      

	1993
	Растворитель технический "Органол"

	1993
	Растворитель технический ДЭГИ

	1993
	Реагент для флотации углей

	1993
	Реагент кремнеорганический ВТОКС

	1993
	Рефлюкс

	1993
	Рецептура РД-2

	1993
	Связующее ГС

	1993
	Смеси отработанных нефтепродуктов (СНО)

	1993
	Смесь жидкая многокомпонентная, техническая

	1993
	Сополимер БМС-86, раствор в смеси растворителей

	1993
	Сополимер ВБМ, раствор в толуоле

	1993
	Спиртовая фракция производства капролактама

	1993
	Средства чистящие универсальные на основе спирта этилового технического ("Универсал", "Чистый" и др.)

	1993
	Стиромаль, раствор в бутаноле

	1993
	Сульфенамид БТ         

	1993
	Тетран

	1993
	Тетраэтоксисилана и олигоэтоксисиланов смесь сложная

	1993
	Удалитель парафиноотложений типа СНПХ

	1993
	Флицид

	1993
	Флотореагент нефтеуглехимический марки ФНУ

	1993
	Фракция бензол-толуольная

	1993
	Фракция инденкумароновая

	1993
	Фракция пипериленовая

	1993
	Фракция эфироальдегидная

	1993
	Электролит для химических источников тока

	1993
	Эмульгатор Ринго ЭМ

	1993
	Эмульгаторы ОП-7, ОП-3Э

	1993
	Этилиденнорборнен

	1993
	Этилсиликат-32

	1994
	ЖЕЛЕЗА ПЕНТАКАРБОНИЛ

	1999
	ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (давление паров при 50°C более 110 кПа)

	1999
	ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (давление паров при 50°C не более 110 кПа)

	1999
	ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50°C более 110 кПа температура кипения более 35 °C)

	1999
	ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50°C не более 110 кПа)

	1999
	ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (температура кипения не более 35 °C)

	1999
	ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (невязкие)

	1999
	Смолы жидкие, включая дорожный битум и разбавленные нефтепродукты

	2000
	Изделия из целлулоида

	2000
	ЦЕЛЛУЛОИД - блоки, стружки, гранулы, ленты, трубки и т.д., исключая отходы

	2001
	КОБАЛЬТА НАФТЕНАТЫ - ПОРОШОК

	2002
	ЦЕЛЛУЛОИДА ОТХОДЫ

	2004
	МАГНИЯ ДИАМИД

	2006
	ПЛАСТМАССА НА НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ ОСНОВЕ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ, Н.У.К.

	2008
	ЦИРКОНИЙ - ПОРОШОК СУХОЙ

	2009
	ЦИРКОНИЙ СУХОЙ в виде обработанных листов, полос или змеевиков из проволоки в бухтах

	2010
	МАГНИЯ ГИДРИД

	2011
	Магний фосфористый

	2011
	МАГНИЯ ФОСФИД

	2012
	Калий фосфористый      

	2012
	КАЛИЯ ФОСФИД           

	2013
	СТРОНЦИЯ ФОСФИД

	2014
	ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий не менее 20%, но не более 60% водорода пероксида (стабилизи-рованный, если необходимо)

	2015
	ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОД-НЫЙ РАСТВОР СТАБИЛИЗИРО-ВАННЫЙ, содержащий более 70% водорода пероксида

	2015
	ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий более 60% и не более 70% водорода пероксида

	2016
	БОЕПРИПАСЫ С ОТРАВЛЯЮЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ НЕВЗРЫВЧАТЫЕ без разрывного или вышибного заряда и взрывателя

	2017
	БОЕПРИПАСЫ СЛЕЗОТОЧИВЫЕ НЕВЗРЫВЧАТЫЕ без разрывного или вышибного заряда и взрывателя

	2018
	ХЛОРАНИЛИНЫ ТВЕРДЫЕ

	2019
	ХЛОРАНИЛИНЫ ЖИДКИЕ

	2020
	Тетрахлорфенолы

	2020
	ХЛОРФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ

	2021
	2-Хлорфенол

	2021
	ХЛОРФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ

	2022
	КИСЛОТА КРЕЗИЛОВАЯ

	2022
	Крезол, технический

	2022
	Трикрезол

	2023
	ЭПИХЛОРГИДРИН

	2024
	РТУТИ СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К.

	2025
	Киноварь натуральная

	2025
	Ртути (II) сульфид

	2025
	РТУТИ СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К.

	2026
	ФЕНИЛРТУТИ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К.

	2027
	Натрий мышьяковистокислый

	2027
	НАТРИЯ АРСЕНИТ ТВЕРДЫЙ

	2028
	БОМБЫ ДЫМОВЫЕ НЕВЗРЫВЧАТЫЕ без инициирующего устройства, содержащие едкие жидкости

	2029
	ГИДРАЗИН БЕЗВОДНЫЙ  

	2030
	Исключен.

	2030
	ГИДРАЗИН-ГИДРАТ или ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей гидразина не менее 37%

	2030
	ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей гидразина не менее 37%

	2031
	КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной дымящей, с содержанием азотной кислоты не менее 65%, но не более 70%

	2031
	КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной дымящей, с содержанием азотной кислоты менее 65%

	2031
	КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной дымящей, с содержанием азотной кислоты более 70%

	2032
	КИСЛОТА АЗОТНАЯ КРАСНАЯ ДЫМЯЩАЯ

	2032
	Меланж

	2033
	КАЛИЯ МОНООКСИД

	2033
	Калия окись

	2033
	Калия оксид

	2034
	ВОДОРОДА И МЕТАНА СМЕСЬ СЖАТАЯ

	2035
	Газ рефрижераторный R 143a

	2035
	Трифторэтан

	2035
	1,1,1-ТРИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 143a)

	2036
	КСЕНОН

	2037
	ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖА-ЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИ-КИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования

	2037
	ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖА-ЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИ-КИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования

	2037
	ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖА-ЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИ-КИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования

	2037
	ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖА-ЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИ-КИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования

	2037
	ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖА-ЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИ-КИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования

	2037
	ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖА-ЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИ-КИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования

	2037
	ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖА-ЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИ-КИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования

	2037
	ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖА-ЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИ-КИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования

	2037
	ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖА-ЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИ-КИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования

	2038
	ДИНИТРОТОЛУОЛЫ ЖИДКИЕ

	2044
	2,2-ДИМЕТИЛПРОПАН

	2045
	Альдегид изобутиловый

	2045
	ИЗОБУТИРАЛЬДЕГИД (АЛЬДЕГИД ИЗОМАСЛЯНЫЙ)

	2046
	Метилизопропилбензолы

	2046
	ЦИМОЛЫ

	2047
	ДИХЛОРПРОПЕНЫ

	2048
	ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕН

	2049
	ДИЭТИЛБЕНЗОЛ

	2050
	Диизобутилен

	2050
	ДИИЗОБУТИЛЕН - СМЕСИ ИЗОМЕРОВ

	2051
	2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТАНОЛ

	2051
	Диметилэтаноламин

	2052
	ДИПЕНТЕН

	2052
	Лимонен

	2053
	МЕТИЛИЗОБУТИЛКАРБИНОЛ

	2053
	4-Метилпентанол-2

	2053
	Спирт метиламиловый

	2054
	МОРФОЛИН

	2055
	Винилбензол, мономер, ингибированный

	2055
	СТИРОЛ - МОНОМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

	2055
	Стирол возвратный

	2056
	ТЕТРАГИДРОФУРАН

	2057
	Пропилен-тример

	2057
	Тример пропилена

	2057
	ТРИПРОПИЛЕН

	2058
	ВАЛЕРАЛЬДЕГИД

	2059
	Коллодий

	2059
	НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, содержащий не более 12,6% азота (на сухую массу) и не более 55% нитроцеллюлозы (давление паров при 50 °C более 110 кПа)

	2059
	НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, содержащий не более 12,6% азота (на сухую массу) и не более 55% нитроцеллюлозы (давление паров при 50 °C не более 110 кПа)

	2059
	НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, содержащий не более 12,6% азота (на сухую массу) и не более 55% нитроцеллюлозы

	2067
	Тукосмесь "УкрТехноФос NPK"

	2067
	УДОБРЕНИЯ АММИАЧНО- НИТРАТНЫЕ

	2067
	Удобрения аммиачно- нитратные: однородные неразделимые смеси нитрата аммония с другими неор-ганическими веществами, инерт-ными по отношению к нему, со-держащие не менее 90% нитрата аммония и не более 0,2% горючих веществ (включая органическое вещество в пересчете на углерод) или содержащие менее 90%, но более 70% нитрата аммония и не более 0,4% горючих веществ

	2071
	УДОБРЕНИЕ НА ОСНОВЕ НИТРАТА АММОНИЯ, ОДНОРОДНЫЕ АЗОТНО- ФОСФАТНЫЕ, АЗОТНО- КАЛИЙНЫЕ ИЛИ АЗОТНО- ФОСФАТНО-КАЛИЙНЫЕ СМЕСИ, содержащие не более 70% нитрата аммония и не более 0,4% общего количества горючего органического материала, рассчитываемого по углероду, или не более 45% нитрата аммония и неограниченное количество горючего материала

	2073
	АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью менее 0,880 при температуре 15 °C, содержащие более 35%, но не более 50% аммиака

	2074
	АКРИЛАМИД, ТВЕРДЫЙ

	2075
	ХЛОРАЛЬ БЕЗВОДНЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

	2076
	КРЕЗОЛЫ ЖИДКИЕ

	2077
	альфа-НАФТИЛАМИН

	2078
	ТОЛУИЛЕНДИИЗОЦИАНАТ

	2078
	2,4-Толуилендиизоцианат

	2079
	ДИЭТИЛЕНТРИАМИН

	2186
	ВОДОРОДА ХЛОРИД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ

	2187
	УГЛЕРОДА ДИОКСИД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ

	2188
	Арсеноводород

	2188
	АРСИН

	2189
	ДИХЛОРСИЛАН

	2190
	КИСЛОРОДА ДИФТОРИД СЖАТЫЙ

	2191
	СУЛЬФУРИЛФТОРИД

	2192
	ГЕРМАН

	2193
	Газ рефрижераторный R 116

	2193
	ГЕКСАФТОРЭТАН СЖАТЫЙ (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 116)

	2194
	СЕЛЕНА ГЕКСАФТОРИД

	2195
	ТЕЛЛУРА ГЕКСАФТОРИД

	2196
	ВОЛЬФРАМА ГЕКСАФТОРИД

	2197
	ВОДОРОДА ИОДИД БЕЗВОДНЫЙ

	2198
	ФОСФОРА ПЕНТАФТОРИД

	2199
	ФОСФИН

	2199
	Фосфороводород

	2200
	ПРОПАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

	2201
	АЗОТА ГЕМИОКСИД        ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ

	2202
	ВОДОРОДА СЕЛЕНИД БЕЗВОДНЫЙ

	2203
	Кремневодород, сжатый

	2203
	СИЛАН

	2204
	КАРБОНИЛСУЛЬФИД

	2205
	АДИПОНИТРИЛ

	2206
	Изоцианатные композиции

	2206
	ИЗОЦИАНАТЫ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., или ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.

	2206
	Композиции изоцианатные

	2206
	Компоненты изоцианатные для производства пенопластов

	2206
	Полиизоцианаты

	2206
	Суризоны

	2208
	Известь хлорная

	2208
	КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ СУХАЯ, содержащая более 10%, но не более 39%  активного хлора

	2209
	Формалин

	2209
	ФОРМАЛЬДЕГИДА РАСТВОР, содержащий не менее 25% формальдегида

	2210
	МАНЕБ или МАНЕБА ПРЕПАРАТ, содержащий не менее 60% манеба

	2210
	Марганца этилен-1,2- бисдитиокарбамат

	2211
	ПОЛИМЕР ВСПЕНИВАЮЩИЙСЯ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ, выделяющий воспламеняющиеся пары

	2212
	Актинолит

	2212
	Амозит

	2212
	Антофиллит

	2212
	АСБЕСТ АМФИБОЛОВЫЙ (амозит, тремолит, актинолит, антофиллит, крокидолит)

	2212
	Крокидолит

	2212
	Мизорит

	2212
	Тремолит

	2213
	ПАРАФОРМАЛЬДЕГИД

	2214
	Ангидрид фталевый технический коксохимического производства

	2214
	АНГИДРИД ФТАЛЕВЫЙ, содержащий более 0,05% малеинового ангидрида

	2215
	АНГИДРИД МАЛЕИНОВЫЙ

	2215
	АНГИДРИД МАЛЕИНОВЫЙ РАСПЛАВЛЕННЫЙ

	2216
	МУКА РЫБНАЯ (РЫБНЫЕ ОТХОДЫ) СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ

	2217
	ЖМЫХ с массовой долей растительного масла не более 1,5% и влаги не более 11%

	2217
	Шрот

	2218
	КИСЛОТА АКРИЛОВАЯ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ

	2219
	ЭФИР АЛЛИЛГЛИЦИДИЛОВЫЙ

	2222
	АНИЗОЛ

	2222
	Эфир фенилметиловый

	2224
	БЕНЗОНИТРИЛ

	2225
	БЕНЗОЛСУЛЬФОНИЛХЛОРИД

	2225
	Бензолсульфохлорид

	2226
	БЕНЗОТРИХЛОРИД

	2226
	Трихлорметилбензол

	2227
	н-БУТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

	2232
	Хлорацетальдегид

	2232
	2-ХЛОРЭТАНАЛЬ

	2232
	2-Хлорэтанальдегид

	2233
	ХЛОРАНИЗИДИНЫ

	2234
	Парахлорбензотрифторид

	2234
	ХЛОРБЕНЗОТРИФТОРИДЫ

	2235
	ХЛОРБЕНЗИЛХЛОРИДЫ, ЖИДКИЕ

	2236
	3-ХЛОР-4- МЕТИЛФЕНИЛИЗОЦИАНАТ ЖИДКИЙ

	2237
	Нитрохлоранилин

	2237
	ХЛОРНИТРОАНИЛИНЫ

	2238
	Ортохлортолуол

	2238
	ХЛОРТОЛУОЛЫ

	2239
	ХЛОРТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ

	2240
	КИСЛОТА ХРОМСЕРНАЯ

	2241
	ЦИКЛОГЕПТАН

	2242
	ЦИКЛОГЕПТЕН

	2243
	ЦИКЛОГЕКСИЛАЦЕТАТ

	2244
	ЦИКЛОПЕНТАНОЛ

	2245
	ЦИКЛОПЕНТАНОН

	2246
	ЦИКЛОПЕНТЕН

	2247
	н-ДЕКАН

	2248
	ДИ-н-БУТИЛАМИН

	2249
	ЭФИР ДИХЛОРДИМЕТИЛОВЫЙ СИММЕТРИЧНЫЙ

	2250
	ДИХЛОРФЕНИЛИЗОЦИАНАТЫ

	2251
	БИЦИКЛО[2,2,1]ГЕПТА-2,5-ДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ  (2,5-НОРБОРНАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ)

	2251
	2,5-Норборнадиен, стабилизированный

	2252
	1,2-ДИМЕТОКСИЭТАН

	2253
	N,N-ДИМЕТИЛАНИЛИН

	2253
	Диметиланилин

	2254
	СПИЧКИ САПЕРНЫЕ

	2256
	ЦИКЛОГЕКСЕН

	2257
	КАЛИЙ

	2258
	1,2-ПРОПИЛЕНДИАМИН

	2259
	ТРИЭТИЛЕНТЕТРАМИН

	2260
	ТРИПРОПИЛАМИН

	2261
	Ксиленол, технический

	2261
	КСИЛЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ

	2262
	ДИМЕТИЛКАРБАМИЛХЛОРИД

	2262
	N,N-Диметилкарбамилхлорид

	2263
	ДИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНЫ

	2264
	N,N-ДИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСИ- ЛАМИН

	2265
	N,N-ДИМЕТИЛФОРМАМИД

	2266
	ДИМЕТИЛ-N-ПРОПИЛАМИН

	2266
	Диметилпропиламин

	2266
	N,N-Диметилпропиламин

	2267
	ДИМЕТИЛТИОФОСФОРИЛ- ХЛОРИД

	2269
	Дипропилентриамин

	2269
	3,3'-ИМИНОДИПРОПИЛАМИН

	2270
	Моноэтиламин

	2270
	ЭТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей этиламина не менее 50%, но не более 70%

	2271
	ЭТИЛАМИЛКЕТОН

	2272
	Моноэтиланилин

	2272
	Экстралин

	2272
	N-ЭТИЛАНИЛИН

	2273
	2-ЭТИЛАНИЛИН

	2274
	N-ЭТИЛ-N-БЕНЗИЛАНИЛИН

	2275
	2-ЭТИЛБУТАНОЛ

	2276
	2-ЭТИЛГЕКСИЛАМИН

	2277
	ЭТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

	2278
	н-ГЕПТЕН

	2279
	ГЕКСАХЛОРБУТАДИЕН

	2279
	Гексахлорбутадиен-1,3

	2280
	ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН ТВЕРДЫЙ

	2281
	ГЕКСАМЕТИЛЕНДИИЗОЦИАНАТ

	2281
	1,6-Гексаметиленди-изоцианат

	2282
	ГЕКСАНОЛЫ

	2282
	Спирт гексиловый

	2283
	ИЗОБУТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

	2284
	ИЗОБУТИРОНИТРИЛ

	2285
	ИЗОЦИАНАТОБЕНЗОТРИ-ФТОРИДЫ

	2286
	Изододекан

	2286
	ПЕНТАМЕТИЛГЕПТАН

	2287
	ИЗОГЕПТЕН

	2288
	ИЗОГЕКСЕН

	2289
	ИЗОФОРОНДИАМИН

	2290
	ИЗОФОРОНДИИЗОЦИАНАТ

	2290
	3-Изоцианатометил-3,5,5-триметилциклогек-силизоцианат

	2291
	СВИНЦА СОЕДИНЕНИЕ РАСТВОРИМОЕ, Н.У.К.

	2291
	Свинца стеарат

	2293
	4-МЕТОКСИ-4-МЕТИЛПЕНТАНОН-2

	2294
	N-МЕТИЛАНИЛИН

	2295
	МЕТИЛХЛОРАЦЕТАТ

	2296
	МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН

	2297
	МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОН

	2298
	МЕТИЛЦИКЛОПЕНТАН

	2299
	МЕТИЛДИХЛОРАЦЕТАТ

	2300
	2-МЕТИЛ-5-ЭТИЛПИРИДИН

	2301
	2-МЕТИЛФУРАН

	2302
	5-МЕТИЛГЕКСАНОН-2

	2303
	Альфаметилстирол  

	2303
	ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ

	2303
	Метилстирол-альфа

	2303
	Фракция альфаметилстирольная

	2304
	НАФТАЛИН РАСПЛАВЛЕННЫЙ

	2305
	КИСЛОТА НИТРОБЕНЗОЛСУЛЬФОНОВАЯ

	2306
	НИТРОБЕНЗОТРИФТОРИДЫ ЖИДКИЕ

	2307
	3-НИТРО-4- ХЛОРБЕНЗОТРИФТОРИД

	2308
	КИСЛОТА НИТРОЗИЛСЕРНАЯ ЖИДКАЯ

	2309
	ОКТАДИЕН

	2310
	Ацетилацетон

	2310
	ПЕНТАНДИОН-2,4

	2311
	ФЕНЕТИДИНЫ

	2312
	Кислота карболовая

	2312
	ФЕНОЛ РАСПЛАВЛЕННЫЙ

	2313
	Метилпиридины

	2313
	ПИКОЛИНЫ

	2313
	Фракция бетапиколиновая

	2313
	Фракция пиколиновая

	2315
	ПОЛИХЛОРДИФЕНИЛЫ ЖИДКИЕ

	2316
	НАТРИЯ КУПРОЦИАНИД ТВЕРДЫЙ

	2317
	НАТРИЯ КУПРОЦИАНИДА РАСТВОР

	2318
	НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИД, содержащий менее 25% кристаллизационной воды

	2319
	Терпены-углеводороды   

	2319
	УГЛЕВОДОРОДЫ ТЕРПЕНОВЫЕ, Н.У.К.

	2320
	ТЕТРАЭТИЛЕНПЕНТАМИН

	2321
	ТРИХЛОРБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ  

	2322
	ТРИХЛОРБУТЕН

	2323
	ТРИЭТИЛФОСФИТ

	2324
	Изобутилентример

	2324
	ТРИИЗОБУТИЛЕН

	2325
	Мезитилен

	2325
	1,3,5-ТРИМЕТИЛБЕНЗОЛ

	2326
	ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСИЛАМИН

	2327
	ТРИМЕТИЛГЕКСАМЕТИЛЕН- ДИАМИНЫ

	2328
	ТРИМЕТИЛГЕКСАМЕТИЛЕН- ДИИЗОЦИАНАТ

	2329
	ТРИМЕТИЛФОСФИТ

	2330
	УНДЕКАН

	2331
	Цинк хлористый

	2331
	ЦИНКА ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ

	2332
	АЦЕТАЛЬДОКСИМ

	2333
	АЛЛИЛАЦЕТАТ

	2334
	АЛЛИЛАМИН

	2335
	ЭФИР АЛЛИЛЭТИЛОВЫЙ

	2336
	АЛЛИЛФОРМИАТ

	2337
	Тиофенол

	2337
	ФЕНИЛМЕРКАПТАН

	2338
	БЕНЗОТРИФТОРИД

	2339
	2-БРОМБУТАН

	2340
	Эфир 2-бромдиэтиловый

	2340
	ЭФИР 2-БРОМЭТИЛЭТИЛОВЫЙ

	2341
	1-БРОМ-3-МЕТИЛБУТАН

	2342
	БРОММЕТИЛПРОПАНЫ

	2343
	2-БРОМПЕНТАН

	2344
	2-Бромпропан

	2344
	БРОМПРОПАНЫ

	2345
	3-БРОМПРОПИН

	2346
	БУТАНДИОН

	2346
	Диацетил

	2347
	БУТИЛМЕРКАПТАН

	2348
	БУТИЛАКРИЛАТЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ

	2350
	ЭФИР БУТИЛМЕТИЛОВЫЙ

	2351
	БУТИЛНИТРИТЫ

	2352
	ЭФИР БУТИЛВИНИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

	2352
	Эфир винил-н-бутиловый

	2353
	БУТИРИЛХЛОРИД

	2354
	ЭФИР ХЛОРМЕТИЛЭТИЛОВЫЙ

	2356
	Изопропилхлорид

	2356
	2-ХЛОРПРОПАН

	2357
	ЦИКЛОГЕКСИЛАМИН

	2358
	ЦИКЛООКТАТЕТРАЕН

	2359
	ДИАЛЛИЛАМИН

	2360
	ЭФИР ДИАЛЛИЛОВЫЙ

	2361
	ДИИЗОБУТИЛАМИН

	2362
	1,1-ДИХЛОРЭТАН

	2362
	Этилиденхлорид

	2363
	ЭТИЛМЕРКАПТАН

	2364
	н-ПРОПИЛБЕНЗОЛ

	2364
	Пропилбензол

	2366
	ДИЭТИЛКАРБОНАТ

	2366
	Этилкарбонат

	2367
	Альфа - МЕТИЛВАЛЕРАЛЬДЕГИД

	2368
	альфа-ПИНЕН

	2370
	ГЕКСЕН-1

	2371
	Изоамилены

	2371
	ИЗОПЕНТЕНЫ

	2372
	1,2-ДИ-(ДИМЕТИЛАМИНО)-ЭТАН

	2372
	Тетраметилэтилендиамин

	2373
	ДИЭТОКСИМЕТАН

	2374
	3,3-ДИЭТОКСИПРОПЕН

	2375
	ДИЭТИЛСУЛЬФИД

	2376
	2,3-ДИГИДРОПИРАН

	2377
	1,1-ДИМЕТОКСИЭТАН

	2378
	2-ДИМЕТИЛАМИНО- АЦЕТОНИТРИЛ

	2379
	1,3-ДИМЕТИЛБУТИЛАМИН

	2380
	ДИМЕТИЛДИЭТОКСИСИЛАН

	2381
	ДИМЕТИЛДИСУЛЬФИД

	2382
	ДИМЕТИЛГИДРАЗИН СИММЕТРИЧНЫЙ

	2383
	ДИПРОПИЛАМИН

	2384
	ЭФИР ДИ-н-ПРОПИЛОВЫЙ

	2385
	ЭТИЛИЗОБУТИРАТ

	2386
	1-ЭТИЛПИПЕРИДИН

	2387
	ФТОРБЕНЗОЛ

	2388
	ФТОРТОЛУОЛЫ

	2389
	ФУРАН

	2390
	2-ЙОДБУТАН

	2391
	ЙОДМЕТИЛПРОПАНЫ

	2392
	ЙОДПРОПАНЫ

	2393
	ИЗОБУТИЛФОРМИАТ

	2394
	ИЗОБУТИЛПРОПИОНАТ

	2395
	ИЗОБУТИРИЛХЛОРИД

	2396
	АЛЬДЕГИД МЕТАКРИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

	2397
	3-МЕТИЛБУТАНОН-2

	2398
	Фэтерол

	2398
	ЭФИР МЕТИЛ-трет-БУТИЛОВЫЙ

	2399
	1-МЕТИЛПИПЕРИДИН

	2400
	МЕТИЛИЗОВАЛЕРАТ

	2401
	ПИПЕРИДИН

	2402
	ПРОПАНТИОЛЫ

	2402
	Пропилмеркаптаны

	2403
	ИЗОПРОПЕНИЛАЦЕТАТ

	2404
	ПРОПИОНИТРИЛ

	2405
	ИЗОПРОПИЛБУТИРАТ

	2406
	ИЗОПРОПИЛИЗОБУТИРАТ

	2407
	ИЗОПРОПИЛХЛОРФОРМИАТ

	2409
	ИЗОПРОПИЛПРОПИОНАТ

	2410
	1,2,3,6- ТЕТРАГИДРОПИРИДИН

	2411
	БУТИРОНИТРИЛ

	2412
	ТЕТРАГИДРОТИОФЕН

	2412
	Тиолан

	2413
	ТЕТРАПРОПИЛОРТОТИТАНАТ

	2414
	ТИОФЕН

	2416
	ТРИМЕТИЛБОРАТ

	2417
	КАРБОНИЛФТОРИД

	2418
	СЕРЫ ТЕТРАФТОРИД

	2419
	БРОМТРИФТОРЭТИЛЕН

	2420
	ГЕКСАФТОРАЦЕТОН

	2421
	АЗОТА ТРИОКСИД

	2422
	Газ рефрижераторный R 1318

	2422
	ОКТАФТОРБУТЕН-2 (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1318)

	2424
	Газ рефрижераторный R 218

	2424
	ОКТАФТОРПРОПАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 218)

	2426
	АММОНИЯ НИТРАТ ЖИДКИЙ, горячий концентрированный раствор, концентрации более 80%, но не более 93%

	2427
	КАЛИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР

	2428
	НАТРИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР

	2429
	КАЛЬЦИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР

	2431
	Аминоанизолы

	2431
	АНИЗИДИНЫ

	2432
	N,N-ДИЭТИЛАНИЛИН

	2433
	ХЛОРНИТРОТОЛУОЛЫ ЖИДКИЕ

	2434
	ДИБЕНЗИЛДИХЛОРСИЛАН

	2435
	Фенилэтилдихлорсилан

	2435
	ЭТИЛФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН

	2436
	КИСЛОТА ТИОУКСУСНАЯ

	2437
	МЕТИЛФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН

	2438
	Пивалоилхлорид

	2438
	ТРИМЕТИЛАЦЕТИЛХЛОРИД

	2439
	НАТРИЯ ГИДРОДИФТОРИД

	2440
	ОЛОВА ТЕТРАХЛОРИДА ПЕНТАГИДРАТ

	2441
	ТИТАНА ТРИХЛОРИД ПИРОФОРНЫЙ или ТИТАНА ТРИХЛОРИДА СМЕСЬ ПИРОФОРНАЯ

	2442
	ТРИХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД

	2443
	ВАНАДИЯ ОКСИТРИХЛОРИД

	2444
	ВАНАДИЯ ТЕТРАХЛОРИД

	2446
	НИТРОКРЕЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ

	2447
	ФОСФОР БЕЛЫЙ РАСПЛАВЛЕННЫЙ

	2448
	СЕРА РАСПЛАВЛЕННАЯ

	2451
	АЗОТА ТРИФТОРИД

	2452
	ЭТИЛАЦЕТИЛЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

	2453
	Газ рефрижераторный R 161

	2453
	ЭТИЛФТОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 161)

	2454
	Газ рефрижераторный R 41

	2454
	МЕТИЛФТОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 41)

	2455
	МЕТИЛНИТРИТ

	2456
	2-ХЛОРПРОПЕН

	2457
	2,3-ДИМЕТИЛБУТАН

	2458
	ГЕКСАДИЕНЫ

	2459
	2-МЕТИЛБУТЕН-1

	2460
	2-Метил-2-бутен

	2460
	2-МЕТИЛБУТЕН-2

	2461
	МЕТИЛПЕНТАДИЕН

	2463
	АЛЮМИНИЯ ГИДРИД

	2464
	БЕРИЛЛИЯ НИТРАТ

	2465
	КИСЛОТА ДИХЛОРИЗОЦИАНУРОВАЯ СУХАЯ или КИСЛОТЫ ДИХЛОРИЗОЦИАНУРОВОЙ СОЛИ

	2466
	КАЛИЯ СУПЕРОКСИД

	2468
	КИСЛОТА ТРИХЛОРИЗОЦИАНУРОВАЯ СУХАЯ

	2469
	ЦИНКА БРОМАТ

	2470
	Бензилцианид, жидкий

	2470
	ФЕНИЛАЦЕТОНИТРИЛ ЖИДКИЙ

	2471
	ОСМИЯ ТЕТРАОКСИД

	2473
	НАТРИЯ АРСАНИЛАТ

	2474
	ТИОФОСГЕН

	2475
	ВАНАДИЯ ТРИХЛОРИД

	2477
	МЕТИЛИЗОТИОЦИАНАТ

	2478
	ИЗОЦИАНАТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., или ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.

	2480
	МЕТИЛИЗОЦИАНАТ

	2481
	ЭТИЛИЗОЦИАНАТ

	2482
	н-ПРОПИЛИЗОЦИАНАТ

	2483
	ИЗОПРОПИЛИЗОЦИАНАТ

	2484
	трет-БУТИЛИЗОЦИАНАТ

	2485
	н-БУТИЛИЗОЦИАНАТ

	2486
	ИЗОБУТИЛИЗОЦИАНАТ

	2487
	ФЕНИЛИЗОЦИАНАТ

	2488
	ЦИКЛОГЕКСИЛИЗОЦИАНАТ

	2490
	ЭФИР ДИХЛОРДИИЗОПРОПИЛОВЫЙ

	2491
	Исключен.

	2491
	Диэтаноламин

	2491
	Моноэтаноламин

	2491
	ЭТАНОЛАМИН или ЭТАНОЛАМИНА РАСТВОР

	2493
	ГЕКСАМЕТИЛЕНИМИН

	2495
	ИОДА ПЕНТАФТОРИД

	2496
	АНГИДРИД ПРОПИОНОВЫЙ

	2498
	1,2,3,6- ТЕТРАГИДРОБЕНЗАЛЬДЕГИД

	2501
	ТРЕТ(1-АЗИРИДИНИЛ) ФОСФИНОКСИДА РАСТВОР

	2502
	ВАЛЕРИЛХЛОРИД

	2503
	ЦИРКОНИЯ ТЕТРАХЛОРИД

	2504
	Ацетилен тетрабромид

	2504
	ТЕТРАБРОМЭТАН

	2505
	АММОНИЯ ФТОРИД

	2506
	АММОНИЯ ГИДРОСУЛЬФАТ

	2507
	КИСЛОТА ХЛОРПЛАТИНОВАЯ ТВЕРДАЯ

	2508
	МОЛИБДЕНА ПЕНТАХЛОРИД

	2509
	КАЛИЯ ГИДРОСУЛЬФАТ

	2511
	КИСЛОТА 2- ХЛОРПРОПИОНОВАЯ

	2512
	АМИНОФЕНОЛЫ (о-, м-, п-)

	2513
	БРОМАЦЕТИЛБРОМИД

	2514
	БРОМБЕНЗОЛ

	2515
	БРОМОФОРМ

	2515
	Трибромметан

	2516
	Тетрабромметан

	2516
	УГЛЕРОДА ТЕТРАБРОМИД

	2517
	Газ рефрижераторный R 142b

	2517
	1-ХЛОР-1,1-ДИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 142b)

	2518
	1,5,9-ЦИКЛОДОДЕКАТРИЕН

	2520
	ЦИКЛООКТАДИЕНЫ

	2521
	ДИКЕТЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

	2522
	2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

	2524
	Триэтилортоформиат

	2524
	ЭТИЛОРТОФОРМИАТ

	2525
	ЭТИЛОКСАЛАТ

	2526
	ФУРФУРИЛАМИН

	2527
	ИЗОБУТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

	2528
	ИЗОБУТИЛИЗОБУТИРАТ

	2529
	КИСЛОТА ИЗОМАСЛЯНАЯ

	2531
	КИСЛОТА МЕТАКРИЛОВАЯ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ

	2533
	МЕТИЛТРИХЛОРАЦЕТАТ

	2534
	МЕТИЛХЛОРСИЛАН

	2535
	4-МЕТИЛМОРФОЛИН (N-МЕТИЛМОРФОЛИН)

	2536
	МЕТИЛТЕТРАГИДРОФУРАН

	2538
	НИТРОНАФТАЛИН

	2541
	ТЕРПИНОЛЕН

	2542
	ТРИБУТИЛАМИН

	2545
	ГАФНИЙ - ПОРОШОК СУХОЙ

	2546
	ТИТАН - ПОРОШОК СУХОЙ

	2547
	НАТРИЯ СУПЕРОКСИД

	2548
	ХЛОРА ПЕНТАФТОРИД

	2552
	ГЕКСАФТОРАЦЕТОНГИДРАТ ЖИДКИЙ

	2554
	Металлилхлорид

	2554
	МЕТИЛАЛЛИЛХЛОРИД

	2555
	Коллоксилин

	2555
	НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА, СОДЕРЖАЩАЯ ВОДУ (с массовой долей воды не менее 25%)

	2556
	Коллоксилин

	2556
	НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА, СОДЕРЖАЩАЯ СПИРТ (с массовой долей спирта не менее 25% и азота не более 12,6% на сухую массу)

	2557
	Коллоксилин

	2557
	НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА с массовой долей азота не более 12,6% на сухую массу - СМЕСЬ С или БЕЗ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА или СМЕСЬ С или БЕЗ ПИГМЕНТА

	2557
	Нитроцеллюлоза, содержащая не менее 18% пластификатора по массе и не более 12,6% азота на сухую массу (с пигментом или без)

	2557
	Паста суховальцованная для нитроэмали

	2557
	Этрол нитроцеллюлозный

	2558
	ЭПИБРОМГИДРИН

	2560
	2-МЕТИЛПЕНТАНОЛ-2

	2561
	2-Изоамилен

	2561
	Изопропилэтилен

	2561
	3-МЕТИЛБУТЕН-1

	2564
	КИСЛОТЫ ТРИХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР

	2565
	ДИЦИКЛОГЕКСИЛАМИН

	2567
	НАТРИЯ ПЕНТАХЛОРФЕНОЛЯТ

	2570
	КАДМИЯ СОЕДИНЕНИЕ      

	2571
	Кислота этилсерная

	2571
	КИСЛОТЫ АЛКИЛСЕРНЫЕ    

	2572
	ФЕНИЛГИДРАЗИН

	2573
	ТАЛЛИЯ (I) ХЛОРАТ

	2574
	ТРИКРЕЗИЛФОСФАТ, содержа-щий более 3% ортоизомера

	2576
	ФОСФОРА ОКСИБРОМИД РАСПЛАВЛЕННЫЙ

	2577
	ФЕНИЛАЦЕТИЛХЛОРИД

	2578
	ФОСФОРА ТРИОКСИД

	2579
	Диэтилендиамин

	2579
	ПИПЕРАЗИН

	2580
	АЛЮМИНИЯ БРОМИДА РАСТВОР

	2581
	АЛЮМИНИЯ ХЛОРИДА РАСТВОР

	2581
	Алюмохлорид, раствор

	2582
	ЖЕЛЕЗА (III) ХЛОРИДА РАСТВОР

	2583
	АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ, содержащие более 5% свободной серной кислоты

	2583
	Бензолсульфокислота, содержащая более 5% свободной серной кислоты

	2584
	АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ, содержащие более 5% свободной серной кислоты

	2584
	Толуолсульфокислоты, содержащие более 5% свободной серной кислоты

	2585
	АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ, содержащие не более 5% свободной серной кислоты

	2586
	Алкилбензосульфокислота, содержащая не более 5% свободной серной кислоты

	2586
	АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ 
или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ, содержащие не  более 5% свободной серной кислоты

	2586
	Бензолсульфокислота, содержащая не более 5% свободной серной кислоты

	2586
	Метансульфокислота

	2587
	БЕНЗОХИНОН

	2588
	ПЕСТИЦИД ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.

	2589
	ВИНИЛХЛОРАЦЕТАТ

	2590
	Исключен.

	2590
	Исключен.

	2590
	АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ 

	2590
	Исключен.

	2590
	Хризотил

	2591
	КСЕНОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ

	2599
	Газ рефрижераторный R 503

	2599
	ТРИФТОРХЛОРМЕТАНА И ФТОРОФОРМА АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ, содержащая приблизительно 60% трифторхлорметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 503)

	2599
	Хладон-503

	2601
	ЦИКЛОБУТАН

	2602
	Газ рефрижераторный R 500

	2602
	ДИХЛОРДИФТОРМЕТАНА И ДИФТОРЭТАНА АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ, содержащая приблизительно 74% дихлордифторметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 500)

	2603
	ЦИКЛОГЕПТАТРИЕН

	2604
	ЭФИР БОРТРИФТОРДИЭТИЛОВЫЙ

	2605
	МЕТОКСИМЕТИЛИЗОЦИАНАТ

	2606
	МЕТИЛОРТОСИЛИКАТ

	2606
	Тетраметоксисилан

	2607
	АКРОЛЕИНА ДИМЕР       СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

	2608
	НИТРОПРОПАНЫ

	2609
	ТРИАЛЛИЛБОРАТ

	2610
	ТРИАЛЛИЛАМИН

	2611
	ПРОПИЛЕНХЛОРГИДРИН

	2611
	1-Хлорпропанол-2

	2612
	ЭФИР МЕТИЛПРОПИЛОВЫЙ

	2614
	СПИРТ МЕТАЛЛИЛОВЫЙ

	2615
	ЭФИР ЭТИЛПРОПИЛОВЫЙ

	2616
	ТРИИЗОПРОПИЛБОРАТ

	2617
	МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОЛЫ легковоспламеняющиеся

	2618
	ВИНИЛТОЛУОЛЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ

	2619
	ДИМЕТИЛБЕНЗИЛАМИН

	2620
	АМИЛБУТИРАТЫ

	2621
	АЦЕТИЛМЕТИЛКАРБИНОЛ

	2622
	ГЛИЦИДАЛЬДЕГИД

	2623
	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ ТВЕРДОЕ, содержащее легковоспламеняющуюся жидкость

	2624
	МАГНИЯ СИЛИЦИД

	2626
	КИСЛОТЫ ХЛОРНОВАТОЙ ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий не более10% хлорноватой кислоты

	2627
	НИТРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К.

	2628
	КАЛИЯ ФТОРАЦЕТАТ

	2629
	НАТРИЯ ФТОРАЦЕТАТ

	2630
	СЕЛЕНАТЫ или СЕЛЕНИТЫ

	2642
	КИСЛОТА ФТОРУКСУСНАЯ

	2643
	МЕТИЛБРОМАЦЕТАТ

	2644
	МЕТИЛИОДИД

	2645
	Бромацетофенон

	2645
	ФЕНАЦИЛБРОМИД

	2646
	ГЕКСАХЛОРЦИКЛОПЕНТАДИЕН

	2647
	МАЛОНОНИТРИЛ

	2648
	1,2-ДИБРОМБУТАНОН-3

	2649
	1,3-ДИХЛОРАЦЕТОН

	2650
	1,1-ДИХЛОР-1-НИТРОЭТАН

	2651
	4,4'-ДИАМИНОДИФЕНИЛМЕТАН

	2653
	БЕНЗИЛИОДИД

	2655
	КАЛИЯ ФТОРОСИЛИКАТ

	2656
	ХИНОЛИН

	2657
	СЕЛЕНА ДИСУЛЬФИД

	2659
	Натрий монохлоруксусный

	2659
	НАТРИЯ ХЛОРАЦЕТАТ

	2660
	НИТРОТОЛУИДИНЫ (МОНО-)

	2661
	ГЕКСАХЛОРАЦЕТОН

	2664
	ДИБРОММЕТАН

	2667
	БУТИЛТОЛУОЛЫ

	2668
	Монохлорацетонитрил

	2668
	ХЛОРАЦЕТОНИТРИЛ

	2669
	ХЛОРКРЕЗОЛОВ РАСТВОР

	2670
	ЦИАНУРХЛОРИД

	2671
	АМИНОПИРИДИНЫ (о-, м-, п-)

	2672
	АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью от 0,880 до 0,957 при температуре 15°C, содержащий более 10%, но не более 35% аммиака

	2672
	Вода аммиачная

	2672
	Спирт нашатырный

	2673
	2-АМИНО-4-ХЛОРФЕНОЛ

	2673
	Хлораминофенол

	2674
	Натрий кремнефтористый

	2674
	НАТРИЯ ФТОРСИЛИКАТ

	2676
	СТИБИН

	2677
	РУБИДИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР

	2678
	РУБИДИЯ ГИДРОКСИД

	2679
	ЛИТИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР

	2680
	Литий едкий

	2680
	ЛИТИЯ ГИДРОКСИД        

	2681
	ЦЕЗИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР

	2682
	ЦЕЗИЯ ГИДРОКСИД

	2683
	АММОНИЯ СУЛЬФИДА РАСТВОР

	2684
	3-ДИЭТИЛАМИНОПРОПИЛАМИН

	2685
	N,N-ДИЭТИЛЭТИЛЕНДИАМИН

	2686
	2-ДИЭТИЛЭТАНОЛАМИН

	2686
	Диэтилэтаноламин

	2686
	N,N-Диэтилэтаноламин

	2687
	ДИЦИКЛОГЕКСИЛАММОНИЯ НИТРИТ

	2688
	1-БРОМ-3-ХЛОРПРОПАН

	2688
	1-Хлор-3-бромпропан

	2689
	ГЛИЦЕРИНА альфа- ХЛОРГИДРИН

	2690
	N,н-БУТИЛИМИДАЗОЛ

	2691
	ФОСФОРА ПЕНТАБРОМИД

	2692
	БОРА ТРИБРОМИД

	2693
	Аммония гидросульфит, растворы

	2693
	БИСУЛЬФИТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К.

	2693
	Натрия бисульфит, раствор

	2698
	АНГИДРИДЫ ТЕТРАГИДРОФТАЛЕВЫЕ, содержащие более 0,05% малеинового ангидрида

	2699
	КИСЛОТА ТРИФТОРУКСУСНАЯ

	2705
	3-Метилпент-2-ен-4-ин-1-ол

	2705
	ПЕНТОЛ-1

	2707
	ДИМЕТИЛДИОКСАНЫ

	2709
	БУТИЛБЕНЗОЛЫ

	2710
	ДИПРОПИЛКЕТОН

	2713
	АКРИДИН

	2714
	ЦИНКА РЕЗИНАТ

	2715
	АЛЮМИНИЯ РЕЗИНАТ

	2716
	Бутин-1,4-диол

	2716
	БУТИНДИОЛ-1,4

	2717
	КАМФАРА синтетическая

	2719
	Барий бромноватокислый

	2719
	БАРИЯ БРОМАТ

	2719
	Бария бромата моногидрат

	2720
	Хром азотнокислый

	2720
	ХРОМА (III) НИТРАТ

	2720
	Хрома нитрат

	2721
	МЕДИ (III) ХЛОРАТ

	2722
	Литий азотнокислый

	2722
	ЛИТИЯ НИТРАТ

	2723
	МАГНИЯ ХЛОРАТ

	2724
	МАРГАНЦА (II) НИТРАТ

	2725
	Никель азотнокислый

	2725
	НИКЕЛЯ (II) НИТРАТ

	2726
	Никель азотистокислый

	2726
	НИКЕЛЯ (II) НИТРИТ

	2727
	ТАЛЛИЯ (I) НИТРАТ

	2728
	ЦИРКОНИЯ НИТРАТ

	2729
	ГЕКСАХЛОРБЕНЗОЛ

	2730
	НИТРОАНИЗОЛЫ ЖИДКИЕ

	2732
	НИТРОБРОМБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ

	2733
	АМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.

	2734
	АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К.

	2734
	Ди-втор-бутиламин

	2735
	АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.

	2735
	Амины C10 - C14, первичные

	2735
	Полиэтиленполиамины

	2738
	N-БУТИЛАНИЛИН

	2739
	АНГИДРИД МАСЛЯНЫЙ

	2740
	н-ПРОПИЛХЛОРФОРМИАТ

	2741
	БАРИЯ ГИПОХЛОРИТ, содержа- щий более 22% активного хлора

	2742
	ХЛОРФОРМИАТЫ ЯДОВИТЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К.

	2743
	н-БУТИЛХЛОРФОРМИАТ

	2744
	ЦИКЛОБУТИЛХЛОРФОРМИАТ

	2745
	ХЛОРМЕТИЛХЛОРФОРМИАТ

	2746
	ФЕНИЛХЛОРФОРМИАТ

	2747
	трет-БУТИЛЦИКЛОГЕКСИЛХЛОР-ФОРМИАТ

	2748
	2-ЭТИЛГЕКСИЛХЛОРФОРМИАТ

	2749
	ТЕТРАМЕТИЛСИЛАН

	2750
	Глицерина дихлоргидрин

	2750
	альфа-Дихлоргидрин

	2750
	Дихлоргидрин глицерина

	2750
	1,3-ДИХЛОРПРОПАНОЛ-2

	2751
	ДИЭТИЛТИОФОСФОРИЛХЛОРИД

	2752
	1,2-ЭПОКСИ-3-ЭТОКСИПРОПАН

	2753
	N-ЭТИЛБЕНЗИЛТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ

	2754
	N-ЭТИЛТОЛУИДИНЫ

	2754
	Этилтолуидины

	2757
	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ

	2758
	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C

	2759
	ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ

	2760
	ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C

	2761
	ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ

	2761
	Полихлорбутан-80

	2762
	ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C

	2763
	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ

	2764
	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C

	2771
	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ

	2772
	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C

	2775
	Меди (II) оксихлорид

	2775
	ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ

	2775
	Хлорокись меди

	2776
	ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C

	2777
	ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ

	2778
	ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C

	2779
	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ

	2780
	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C

	2781
	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ

	2782
	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C

	2783
	Диметоат

	2783
	ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ

	2784
	ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C

	2785
	3-Метилмеркапто- пропиональдегид

	2785
	4-ТИОПЕНТАНАЛЬ

	2786
	ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ

	2787
	ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C

	2788
	СОЕДИНЕНИЕ ОЛОВООРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К.

	2789
	КИСЛОТА УКСУСНАЯ ЛЕДЯНАЯ или КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты более 80%

	2790
	Кислота уксусная синтетическая пищевая

	2790
	КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты более 10% и менее 50%

	2790
	КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты не менее 50%, но не более 80%

	2793
	СТРУЖКА, ОПИЛКИ или ОБРЕЗКИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, подверженные самонагреванию

	2794
	БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ КИСЛОТНЫЕ электрические аккумуляторные

	2795
	БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ ЩЕЛОЧНЫЕ электрические аккумуляторные

	2796
	КИСЛОТА СЕРНАЯ, содержащая не более 51% кислоты, или ЖИДКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ КИСЛОТНАЯ

	2797
	ЖИДКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ ЩЕЛОЧНАЯ

	2797
	Электролит щелочной    

	2798
	ФЕНИЛФОСФОРДИХЛОРИД

	2799
	ФЕНИЛФОСФОРТИОДИХЛОРИД

	2800
	БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ НЕПРОЛИВАЮЩИЕСЯ электрические, аккумуляторные

	2801
	КРАСИТЕЛЬ ЖИДКИЙ КОРРОЗИ-ОННЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРО-ДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕ-ЛЕЙ ЖИДКИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К.

	2802
	МЕДИ ХЛОРИД            

	2802
	Медь хлористая

	2803
	ГАЛЛИЙ

	2805
	ЛИТИЯ ГИДРИД - ПЛАВ ТВЕРДЫЙ

	2806
	ЛИТИЯ НИТРИД

	2807
	МАТЕРИАЛ НАМАГНИЧЕННЫЙ

	2809
	РТУТЬ

	2810
	Аэрофлоты токсичные жидкие

	2810
	Бутилцеллозольв

	2810
	Гексаран

	2810
	Глицедол

	2810
	Ди-(2-этил)гексиловый эфир метилфосфоновой кислоты 

	2810
	Дитолилметан

	2810
	Исключен.

	2810
	Добавка СПД поверхностно-активная

	2810
	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.

	2810
	Ингибитор коррозии ГИПХ-3-А               

	2810
	Ингибитор коррозии КХО-1

	2810
	Ингибитор ПБ-5

	2810
	Ингибиторы коррозии ядовитые, жидкие

	2810
	Компонент пластифицирующих материалов

	2810
	Кубовые остатки производства трихлорэтилена

	2810
	Кубовый остаток системы ректификации этиленгликоля

	2810
	Лаки каменноугольные

	2810
	Латекс-наирит

	2810
	Исключен.

	2810
	Масло тунговое

	2810
	Мономеры фурфурольноацетоновые ФА и ФАМ

	2810
	Остатки кубовые концентрата винипола

	2810
	Остатки кубовые производства трихлорэтилена

	2810
	Остаток кубовый системы рефлектации этиленгликоля

	2810
	Отвердитель полиоксипропиленаминный

	2810
	Исключен.

	2810
	Пек нефтяной жидкий

	2810
	Пластификатор Диалкилфталат-789

	2810
	Пластификатор Дикаприлфталат

	2810
	Пластификаторы фосфатные

	2810
	Поверхностно-активная добавка СПД

	2810
	Полиур БТ

	2810
	Полихлориды бензола

	2810
	Препарат КЭАМ

	2810
	Присадки к котельному топливу "ВНИИНП-106", "Полифен"

	2810
	Пронит

	2810
	Пылеподавитель

	2810
	Растворитель ЛТИ

	2810
	Смолы сланцевые        

	2810
	Смолы фенолформальдегидные вспенивающиеся

	2810
	Совтол-10

	2810
	Состав огнегасительный ОГС N 7

	2810
	Спирт гептиловый

	2810
	Спирт тетрагидрофурфуриловый

	2810
	Сырье коксохимическое для производства технического углерода, ядовитое жидкое

	2810
	Сырье нефтяное для производства технического углерода, ядовитое жидкое

	2810
	Тетрахлорпентан

	2810
	Тетрахлорпропан

	2810
	Тосолы

	2810
	1,2,3-Трихлорпропан

	2810
	Трихлорэтилфосфат

	2810
	2-Фенилэтанол

	2810
	Фенолоспирты

	2810
	Фракция фенольная

	2810
	2-Хлор-6- фторбензилхлорид

	2810
	Экстракт ароматический фенольный

	2810
	Энит

	2810
	Эфир диметиловый перфторадипиновой кислоты

	2810
	Эфир диметиловый перфторпробковой кислоты

	2810
	Эфир моногексиловый этиленгликоля

	2811
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.

	2811
	1,3-Дифенилгуанидин

	2811
	Ингибиторы коррозии ядовитые, твердые

	2811
	Кислота пикраминовая, паста, с содержанием воды не менее 43%

	2811
	Исключен.

	2811
	Пек нефтяной, ядовитый

	2812
	НАТРИЯ АЛЮМИНАТ ТВЕРДЫЙ

	2813
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К.

	2813
	Катализатор ЦН

	2813
	Натрия сплавы

	2814
	ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

	2814
	ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ (только туши животных)

	2814
	ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, в охлажденном жидком азоте

	2815
	1(2-Аминоэтил) пиперазин

	2815
	N-АМИНОЭТИЛПИПЕРАЗИН

	2817
	АММОНИЯ ГИДРОДИФТОРИДА РАСТВОР

	2818
	АММОНИЯ ПОЛИСУЛЬФИДА РАСТВОР

	2819
	АМИЛФОСФАТ

	2820
	КИСЛОТА МАСЛЯНАЯ

	2821
	Карболка черная

	2821
	ФЕНОЛА РАСТВОР

	2822
	2-ХЛОРПИРИДИН

	2823
	КИСЛОТА КРОТОНОВАЯ, ТВЕРДАЯ

	2826
	ЭТИЛХЛОРТИОФОРМИАТ

	2829
	КИСЛОТА КАПРОНОВАЯ

	2830
	ЛИТИЙ-ФЕРРОСИЛИЦИЙ

	2831
	Метилхлороформ

	2831
	1,1,1-ТРИХЛОРЭТАН

	2834
	КИСЛОТА ФОСФОРИСТАЯ

	2835
	НАТРИЯ АЛЮМОГИДРИД

	2837
	БИСУЛЬФАТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР

	2838
	ВИНИЛБУТИРАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

	2839
	АЛЬДОЛЬ

	2840
	БУТИРАЛЬДОКСИМ

	2841
	ДИ-н-АМИЛАМИН

	2842
	НИТРОЭТАН

	2844
	Кальция марганца силикат

	2844
	КАЛЬЦИЯ-МАРГАНЦА СИЛИЦИД

	2845
	ЖИДКОСТЬ ПИРОФОРНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.

	2846
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПИРОФОРНОЕ 
ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.

	2849
	3-ХЛОРПРОПАНОЛ-1

	2850
	ПРОПИЛЕНА ТЕТРАМЕР

	2850
	Тетрамеры пропилена

	2850
	Тетрапропилен

	2851
	БОРА ТРИФТОРИДА - ДИГИДРАТ

	2852
	ДИПИКРИЛСУЛЬФИД УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 10%

	2853
	Магний кремнефтористый

	2853
	Магния кремнефторид

	2853
	МАГНИЯ ФТОРСИЛИКАТ

	2854
	Аммоний кремнефтористый

	2854
	Аммония гексафторосиликат

	2854
	АММОНИЯ ФТОРОСИЛИКАТ

	2855
	Цинка гексафторосиликат

	2855
	ЦИНКА ФТОРОСИЛИКАТ

	2856
	Кальций кремнефтористый

	2856
	Кальция фторосиликат

	2856
	ФТОРОСИЛИКАТЫ, Н.У.К.

	2857
	УСТАНОВКИ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ, содер-жащие невоспламеняющиеся нетоксичные газы или раствор аммиака (N ООН 2672)

	2858
	ЦИРКОНИЙ СУХОЙ в виде спиралей из проволоки, обработанных металлических листов, полос (тоньше 254 микрон, но не тоньше 18 микрон)

	2859
	АММОНИЯ МЕТАВАНАДАТ

	2861
	АММОНИЯ ПОЛИВАНАДАТ

	2862
	ВАНАДИЯ ПЕНТАОКСИД неплавленный

	2862
	Ванадия пятиокись

	2863
	НАТРИЯ-АММОНИЯ ВАНАДАТ

	2864     
	КАЛИЯ МЕТАВАНАДАТ

	2865
	ГИДРОКСИЛАМИНА СУЛЬФАТ

	2869
	ТИТАНА ТРИХЛОРИДА СМЕСЬ

	2870
	АЛЮМИНИЯ БОРГИДРИД

	2870
	АЛЮМИНИЯ БОРГИДРИД В УСТРОЙСТВАХ

	2871
	СУРЬМА - ПОРОШОК

	2872
	1,2-Дибром-3-хлорпропан

	2872
	ДИБРОМХЛОРПРОПАНЫ

	2872
	Немагон

	2873
	ДИБУТИЛАМИНОЭТАНОЛ

	2874
	СПИРТ ФУРФУРИЛОВЫЙ

	2875
	ГЕКСАХЛОРОФЕН

	2876
	РЕЗОРЦИН

	2878
	ТИТАН - ПОРИСТЫЕ ГРАНУЛЫ или ТИТАН - ПОРИСТЫЕ ПОРОШКИ

	2878
	Титан гранулированный

	2879
	СЕЛЕНОКСИХЛОРИД

	2880
	КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ ГИДРАТИРОВАННЫЙ или КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА ГИДРАТИРОВАННАЯ СМЕСЬ с содержанием воды не менее 5,5%, но не более 16%

	2881
	КАТАЛИЗАТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СУХОЙ

	2900
	ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

	2900
	ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ (только туши животных и отходы)

	2900
	ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, в охлажденном жидком азоте

	2901
	БРОМА ХЛОРИД

	2902
	ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ, ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.

	2903
	ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C

	2904
	ХЛОРФЕНОЛЯТЫ ЖИДКИЕ или ФЕНОЛЯТЫ ЖИДКИЕ

	2905
	ХЛОРФЕНОЛЯТЫ ТВЕРДЫЕ или ФЕНОЛЯТЫ ТВЕРДЫЕ

	2907
	ИЗОСОРБИДДИНИТРАТА СМЕСЬ, содержащая не менее 60% лактозы, маннозы, крахмала или гидрофосфата кальция

	2920
	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-11Н

	2920
	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К.

	2920
	Триметиламмония гидроксид

	2921
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ КИСЛОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К

	2922
	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К.

	2922
	Композиция ДН-9010

	2922
	Лизол санитарный "Алкилин"

	2922
	Оксихлор

	2922
	Основания пиридиновые тяжелые каменноугольные

	2922
	Пиридиновые основания, тяжелые

	2922
	Славсилан

	2922
	Исключен.

	2922
	Смесь фтористоводородных и хлористоводородных кислот

	2922
	п-Хлорбензотрихлорид

	2923
	Бария гидрат окиси

	2923
	Бария гидроксид

	2923
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К

	2923
	Гидразин-сульфат

	2923
	Трифенилхлорсилан

	2923
	Хрома (III) сульфат основной (дубитель хромовый сухой)

	2924
	Ангидрид изомасляный

	2924
	Бактерициды марок СНПХ легковоспламеняющиеся коррозионные жидкие

	2924
	Диметилхлорсилан

	2924
	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К.

	2924
	Пиридиновые основания, легкие

	2925
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ, ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К

	2926
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ, 
ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К

	2927
	Акванит

	2927
	Альдегид глутаровый (25 - 50% водный раствор)

	2927
	2,3-Дибромпропанол-1

	2927
	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.

	2927
	Масло креозотное

	2927
	Смола фенольная

	2928
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.

	2928
	Фракция антраценовая

	2929
	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.

	2930
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.

	2931
	ВАНАДИЛСУЛЬФАТ

	2933
	МЕТИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ

	2934
	ИЗОПРОПИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ

	2935
	ЭТИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ

	2936
	КИСЛОТА ТИОМОЛОЧНАЯ

	2937
	СПИРТ альфа- МЕТИЛБЕНЗИЛОВЫЙ, ЖИДКИЙ

	2940
	9-ФОСФАБИЦИКЛОНОНАНЫ (ЦИКЛООКТАДИЕНФОСФИНЫ)

	2941
	ФТОРАНИЛИНЫ

	2942
	2-ТРИФТОРМЕТИЛАНИЛИН

	2943
	ТЕТРАГИДРОФУРФУРИЛАМИН

	2945
	N-МЕТИЛБУТИЛАМИН

	2946
	2-АМИНО-5- ДИЭТИЛАМИНОПЕНТАН

	2947
	ИЗОПРОПИЛХЛОРАЦЕТАТ

	2948
	3-ТРИФТОРМЕТИЛАНИЛИН

	2949
	НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИД ГИДРАТИРОВАННЫЙ, содержащий не менее 25% кристаллизационной воды

	2950
	МАГНИЙ В ГРАНУЛАХ ПОКРЫТЫХ, размер частиц не менее 149 микрон

	2956
	5-трет-БУТИЛ-2,4,6- ТРИНИТРО-м-КСИЛОЛ (КСИЛОЛ МУСКУСНЫЙ)

	2965
	ЭФИР БОРТРИФТОРДИМЕТИЛОВЫЙ

	2966
	ТИОГЛИКОЛЬ

	2967
	Аминосульфокислота

	2967
	КИСЛОТА СУЛЬФАМИНОВАЯ

	2967
	Средство моющее, техническое КСЩ-1

	2968
	МАНЕБ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ или МАНЕБА ПРЕПАРАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ против самонагревания

	2968
	Марганца этилен-1,2- бисдитиокарбамат, стабилизированный против самонагревания  

	2969
	БОБЫ КАСТОРОВЫЕ или МУКА КАСТОРОВАЯ или ЖМЫХ КАСТОРОВЫЙ или ХЛОПЬЯ КАСТОРОВЫЕ

	2983
	ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ПРОПИЛЕНА ОКСИДА СМЕСЬ, содержащая не более 30% этилена оксида

	2984
	ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий не менее 8%, но менее 20% водорода пероксида (стабилизи-рованный, если необходимо)

	2985
	Диметилхлорметилхлорсилан

	2985
	Метилвинилдихлорсилан

	2985
	Метилхлорметилдихлорсилан

	2985
	Триэтилхлорсилан

	2985
	ХЛОРСИЛАНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.

	2986
	ХЛОРСИЛАНЫ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К.

	2987
	Метил-(2-цианэтил)-дихлорсилан

	2987
	Метилдифенилхлорсилан

	2987
	ХЛОРСИЛАНЫ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.

	2987
	Цианэтилтрихлорсилан

	2988
	Фенилхлорсилан

	2988
	ХЛОРСИЛАНЫ, РЕАГИРУЮЩИЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.

	2988
	Этилхлорсилан

	2989
	СВИНЦА ФОСФИТ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ

	2990
	СРЕДСТВА СПАСАТЕЛЬНЫЕ САМОНАДУВНЫЕ

	2990
	Устройства спасательные, самонадувающиеся, такие, как авиационные аварийные трапы и авиационные аварийные комплекты и морские спасательные приборы

	2991
	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C

	2992
	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ

	2993
	ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C

	2994
	ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ

	2995
	ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C

	2996
	ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ

	2996
	Хлорхолинхлорид, раствор

	2997
	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C

	2998
	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ

	3005
	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C

	3006
	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ

	3009
	ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C

	3010
	ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ

	3011
	ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C

	3012
	ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ

	3013
	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C

	3014
	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ

	3015
	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C

	3016
	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ

	3017
	ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C

	3018
	ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ

	3019
	ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C

	3020
	ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ

	3021
	ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., с темпера-турой вспышки менее 23 °C

	3022
	1,2-БУТИЛЕНОКСИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

	3023
	2-МЕТИЛ-2-ГЕПТАНТИОЛ

	3023
	трет-Октилмеркаптан

	3024
	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ  ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C

	3025
	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C

	3026
	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ

	3027
	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ

	3028
	БАТАРЕИ СУХИЕ, СОДЕРЖАЩИЕ КАЛИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ, электрические аккумуляторные

	3048
	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ФОСФИДА АЛЮМИНИЯ 

	3054
	ЦИКЛОГЕКСИЛМЕРКАПТАН

	3055
	2-(2-АМИНОЭТОКСИ)- ЭТАНОЛ

	3056
	н-ГЕПТАЛЬДЕГИД

	3057
	ТРИФТОРАЦЕТИЛХЛОРИД

	3064
	НИТРОГЛИЦЕРИНА СПИРТОВОЙ РАСТВОР, содержащий более 1%, но не более 5% нитроглицерина

	3065
	Алкогольные напитки

	3065
	НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ, содержащие более 24%, но не более 70% спирта по объему

	3065
	НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ, содержащие более 70% спирта по объему

	3066
	КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая растворитель или разбавитель краски)

	3070
	ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ДИХЛОРДИФТОРМЕТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 12,5% этилена оксида

	3071
	МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЯДОВИТЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЯДОВИТАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К.

	3072
	СРЕДСТВА СПАСАТЕЛЬНЫЕ НЕСАМОНАДУВНЫЕ, содержащие в качестве оборудования опасные грузы

	3073
	ВИНИЛПИРИДИНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ

	3077
	Агидол-1               

	3077
	Агидол-3

	3077
	Агидол-10

	3077
	Агидол-60              

	3077
	Амидолы

	3077
	4-Амино-2-нитрофенол

	3077
	п-Аминодифениламин

	3077
	Антрацен

	3077
	Ацетонанил

	3077
	Ацетонанил Н

	3077
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К.

	3077
	Гексахлорэтан

	3077
	2,4-Диаминофеноладигидрохлорид

	3077
	2,4-Ди-трет-бутилфенол

	3077
	2,6-Ди-трет-бутил-4- диметиламинометилфенол (основание Манниха)

	3077
	2,6-Ди-трет-бутил-4-метилфенол

	3077
	2,6-Ди-трет-бутилфенол (твердый)

	3077
	2,4-Ди-трет-бутилфенол

	3077
	Дифенил

	3077
	Дифениламин

	3077
	1,3-Дифенилгуанидин

	3077
	Исключено.

	3077
	Дифенилгуанидин технический

	3077
	Дифенилоксид

	3077
	п-Дихлорбензол

	3077
	1,4-Дихлорбензол

	3077
	2,5-Дихлорнитробензол

	3077
	Калия гексациано-(2)-феррат

	3077
	Карбамат МН

	3077
	Криолит

	3077
	Меди (II) сульфат

	3077
	Натрий хромовокислый

	3077
	Натрия N,N- диметилдитиокарбамат

	3077
	Натрия гексафторалюминат

	3077
	Натрия хромат

	3077
	2-Нафтол, технический

	3077
	Нитроаминофенол

	3077
	Парааминодифенил

	3077
	Парафин (C10 - C13) хлорированный

	3077
	Пек каменноугольный электродной 

	3077
	Противостаритель "Крафанил-У"

	3077
	Ртути (I) хлорид

	3077
	Смесь ди-три-третбутилфенолов

	3077
	Стабилизатор против старения каучуков "Крафанил-У"

	3077
	Тиурамы технические

	3077
	Трибутилоловофосфат

	3077
	Триметилдигидрохинолина полимер

	3077
	N-Фенил-n- фенилендиамин

	3077
	Фенилбутадиноксид

	3077
	Хлоргексидин

	3077
	Цинка бромид

	3077
	Эфир дифениловый

	3078
	ЦЕРИЙ - стружка или мелкий порошок

	3079
	МЕТАКРИЛОНИТРИЛ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

	3080
	ИЗОЦИАНАТЫ ЯДОВИТЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К.

	3082
	Авиационное турбинное топливо JP-5, JP-7

	3082
	Агидол-0

	3082
	Агидол-51-52-53

	3082
	Акаризол

	3082
	Альфаметрин

	3082
	Бутилбензилфталат

	3082
	ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К.

	3082
	Гидроксиламина сульфат, водный раствор

	3082
	Деготь каменноугольный

	3082
	Децилакрилат

	3082
	Дивинилбензол, стабилизированный

	3082
	Диизобутилфталат

	3082
	Диизопропилбензолы

	3082
	Диметилдитиокарбамат натрия, водный раствор

	3082
	Ди-н-бутилфталат

	3082
	2,6-Ди-трет-бутилфенол (жидкий)

	3082
	Дифенилметан-4,4-диизоцианат

	3082
	Дифенилметандиизоцианат

	3082
	Дифонат

	3082
	1,1-Дифтор-1,2,2-трихлорэтан

	3082
	1,6-Дихлоргексан

	3082
	Добавки адгезионные "Амдор"

	3082
	трет-Додецилмеркаптан

	3082
	Изодецилакрилат

	3082
	Изодецилдифенилфосфат

	3082
	Ингибиторы солеотложений типа СНПХ

	3082
	Калиевые соли ди-(алкилполиэтиленгликоевого) эфира фосфорной кислоты

	3082
	Кислота 1-оксиэтили-дендифосфоновая (ОЭДФ-1), раствор некоррозионный

	3082
	Композиция бромид кальция - бромид цинка (раствор)

	3082
	Крезилдифенилфосфат

	3082
	Креозот (из смолы каменноугольной или древесной)

	3082
	Мазут с температурой вспышки более 100 °C

	3082
	Малатион

	3082
	Марганца сульфат, кристаллический

	3082
	Масло каменноугольное для пропитки древесины

	3082
	Масло каменноугольное для энергетических целей и обмасливания угольной шихты

	3082
	Масло каменноугольное креозотовое для пропитки древесины

	3082
	Масло каменноугольное поглотительное

	3082
	Масло каменноугольное, среднее

	3082
	Масло фенольное каменноугольное

	3082
	Меди (II) нитрат водный раствор, неокисляющий

	3082
	Меди (II) хлорид, водный раствор

	3082
	Метилнафталины, изомерная смесь жидкая

	3082
	Моноалкилфенолы

	3082
	Натрия N,N- диметилдитиокарбамат, водный раствор

	3082
	Оксанолы

	3082
	Оксифос Б

	3082
	Остатки кубовые ректификации бензола

	3082
	Остатки кубовые СЖК

	3082
	Парафин (C10 - C13) хлорированный (жидкий)

	3082
	Парафин нефтяной жидкий, фракция C13

	3082
	Парафин нефтяной жидкий, широкая фракция

	3082
	Присадка адгезионная дорожная "Амдор"

	3082
	Ресметрин

	3082
	Сантохин

	3082
	Синтанолы

	3082
	Смесь фенольных оснований Манниха

	3082
	Смола каменноугольная

	3082
	Смола пиролизная тяжелая

	3082
	Смола полиалкилбензольная

	3082
	Смола полиэфирная ненасыщенная бесстирольная "Камфэст-04"

	3082
	Смола углеводородфор- мальдегидная

	3082
	Смолы нефтяные тяжелые

	3082
	Сольвент-нафта черная

	3082
	Спирт C12-C15 поли (1-3) этоксилат

	3082
	Спирт C12-C15 поли (1-6) этоксилат

	3082
	Спирт C6-C17 (вторичный) поли (3-6) этоксилат

	3082
	Сырье коксохимическое для производства технического углерода

	3082
	Топливо котельное для  энергетических целей   

	3082
	Топливо моторное, с температурой вспышки более 100 °C           

	3082
	Топливо нефтяное, с темпе-ратурой вспышки более 100 °C

	3082
	Топливо печное нефтеуглехимическое

	3082
	Триарилфосфат

	3082
	Трибутилфосфат

	3082
	Трикрезилфосфат

	3082
	2,2,4-Триметил-6- этокси-1,2,3,4- дигидролин

	3082
	Трифтортрихлорэтан

	3082
	Триэтаноламин

	3082
	Триэтилбензол

	3082
	Углеводороды тяжелые

	3082
	Флотореагент нефтеуглехимический марки ФН

	3082
	Хладон 122а

	3082
	Хладон-113

	3082
	1-Хлороктан

	3082
	Цинкалкилдитиофосфат

	3082
	Цинкарилдитиофосфат

	3082
	Цифлутрин

	3082
	Эмульгатор ОП-10

	3083
	ПЕРХЛОРИЛФТОРИД

	3084
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К

	3085
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К.

	3085
	Средства дезинфицирующие на основе кислоты трихлоризоциануровой твердые

	3086
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К.

	3087
	Барий двухромовокислый

	3087
	Бария дихромат

	3087
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К.

	3087
	Калий двухромовокислый

	3087
	Калия дихромат

	3087
	Меди дихромат

	3087
	Медь двухромовокислая

	3087
	Цинк двухромовокислый

	3087
	Цинка дихромат

	3088
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.

	3089
	Железо карбонильное

	3089
	Ниобий

	3089
	ПОРОШОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К.

	3090
	БАТАРЕИ ЛИТИЙ-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (включая батареи из литиевого сплава)

	3091
	БАТАРЕИ ЛИТИЙ-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В ОБОРУДОВАНИИ или БАТАРЕИ ЛИТИЙ-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ (включая батареи из литиевого сплава)

	3092
	1-МЕТОКСИ-2-ПРОПАНОЛ

	3093
	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К.

	3094
	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К.

	3095
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К

	3096
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К

	3097
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К

	3098
	ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К.

	3098
	Средства дезинфицирующие на основе кислоты трихлоризоциануровой жидкие

	3099
	ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К.

	3100
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К.                 

	3101
	трет-АМИЛПЕРОКСИ-3,5,5- ТРИМЕТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией менее 100%

	3101
	трет- Бутилпероксиацетат не менее 32%, но не более 77% в растворителе типа A не менее 23%

	3101
	трет-БУТИЛПЕРОКСИАЦЕТАТ с концентрацией более 52%, но не более 77%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 23%

	3101
	1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5-ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией более 90 - 100%

	3101
	1,1-ДИ-(трет- БУТИЛПЕРОКСИ)- ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией более 80 - 100%

	3101
	2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСИН-3 с концентрацией более 86 - 100%

	3101
	МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА ПЕРОКСИД(Ы), с содержанием свободного кислорода более 10%, но менее 10,7%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 48%

	3101
	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА B ЖИДКИЙ

	3101
	Третбутила-бензоила пероксид, раствор концентрации не более 77%

	3102
	трет- БУТИЛМОНОПЕРОКСИМАЛЕАТ с концентрацией более 52 - 100%

	3102
	ДИ-(4-ДИХЛОРБЕНЗОИЛА) ПЕРОКСИД с концентрацией не более 77%

	3102
	ДИ-(2-ФЕНОКСИЭТИЛ)- ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией более 85 - 100%

	3102
	ДИ-4-ХЛОРБЕЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 77%

	3102
	ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 77%, но не более 94% с водой концентрации не менее 6%

	3102
	ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 51 - 100%, с содержанием инертного твердого вещества не более 48%

	3102
	Исключен.

	3102
	2,2-ДИГИДРОПЕРОКСИПРОПАН с концентрацией не более 27%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 73%

	3102
	2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(БЕНЗОИЛПЕРОКСИ)- ГЕКСАН с концентрацией более 82 - 100%

	3102
	КИСЛОТА 3- ХЛОРПЕРОКСИБЕНЗОЙНАЯ с концентрацией более 57%, но не более 86%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 14%

	3102
	КИСЛОТЫ ЯНТАРНОЙ ПЕРОКСИД с концентрацией более 72 - 100%

	3102
	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА B ТВЕРДЫЙ

	3103
	н-БУТИЛ-4,4-ДИ-(трет- БУТИЛПЕРОКСИ)-ВАЛЕРАТ с концентрацией более 52 - 100%

	3103
	трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией более 79%, но менее 90%

	3103
	трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией менее 82% и Ди-трет-БУТИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 9%, смеси

	3103
	трет- БУТИЛМОНОПЕРОКСИМАЛЕАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 48%

	3103
	трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2- МЕТИЛБЕНЗОАТ с концентрацией менее 100%

	3103
	трет-БУТИЛПЕРОКСИАЦЕТАТ с концентрацией более 32%, но не более 52%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 48%

	3103
	трет-БУТИЛПЕРОКСИБЕНЗОАТ с концентрацией более 77 - 100%

	3103
	трет- БУТИЛПЕРОКСИИЗОПРОПИЛ-КАРБОНАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 23%

	3103
	1,1-ДИ(трет-АМИЛПЕРОКСИ)- ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 82%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 18%

	3103
	2,2-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-БУТАН с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 48%

	3103
	1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5-ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 57%, но не более 90%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 10%

	3103
	1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5-ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 23%

	3103
	1,1-ДИ-(трет- БУТИЛПЕРОКСИ)- ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией более 52%, но менее 80%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 20%

	3103
	1,6-ДИ-(трет- БУТИЛПЕРОКСИ- КАРБОНИЛОКСИ)ГЕКСАН с концентрацией не более72%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 28%

	3103
	2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСИН-3 с концентрацией более 52%, но не более 86%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 14%, с содержанием гидропероксидов концентрацией менее 0,5%

	3103
	ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД, ОБРАЗЕЦ, ЖИДКИЙ

	3103
	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА C ЖИДКИЙ

	3103
	трет-АМИЛПЕРОКСИ- ИЗОПРОПИЛКАРБОНАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 23%

	3103
	ЭТИЛ-3,3-ДИ-(трет- БУТИЛПЕРОКСИ)-БУТИРАТ с концентрацией более 77- 100%

	3104
	ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 77%

	3104
	Дибензоила пероксид, не более 77% с водой

	3104
	2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(БЕНЗОИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией не более 82%

	3104
	2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИГИДРО-ПЕРОКСИГЕКСАН с концентрацией не более 82%

	3104
	ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД, ОБРАЗЕЦ, ТВЕРДЫЙ

	3104
	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА C ТВЕРДЫЙ

	3104
	ЦИКЛОГЕКСАНОНА ПЕРОКСИД(Ы) с концентрацией не более 91%

	3105
	трет-АМИЛПЕРОКСИ-2- ЭТИЛГЕКСИЛКАРБОНАТ с концентрацией менее 100%

	3105
	трет-АМИЛПЕРОКСИАЦЕТАТ с концентрацией не более 62%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 38%

	3105
	АЦЕТИЛАЦЕТОНА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 42%, с разбавителем типа A, с концентрацией не менее 48% со свободным кислородом концентрацией не более 4,7%

	3105
	трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 80%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 20%

	3105
	трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2- ЭТИЛГЕКСИЛКАРБОНАТ с концентрацией менее 100%

	3105
	трет-БУТИЛПЕРОКСИ-3,5,5- ТРИМЕТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией более 32 - 100%

	3105
	трет-БУТИЛПЕРОКСИБЕНЗОАТ с концентрацией более 52%, но не более 77%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 23%

	3105
	трет- БУТИЛПЕРОКСИБУТИЛФУМАРАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 48%

	3105
	1-(2-БУТИЛПЕРОКСИИЗОПРОПИЛ)-3-трет- ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 23%

	3105
	трет-БУТИЛПЕРОКСИКРОТОНАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 23%

	3105
	2,2-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ПРОПАН с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 48%

	3105
	ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ФТАЛАТ с концентрацией более 42%, но не более 52%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 48%              

	3105
	1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)- ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией более 42%, но менее 52%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 48%

	3105
	2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(3,5,5-ТРИМЕТИЛГЕКСА- НОИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 23%

	3105
	2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией более 52 - 100%

	3105
	ДИ-трет-БУТИЛПЕРОКСИАЗЕЛАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 48%

	3105
	КИСЛОТА НАДУКСУСНАЯ ТИПА D стабилизированная с концентрацией не более 43%, смесь с пероксидом водорода, водой и кислотой (-ами)

	3105
	п-МЕНТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией более 72 - 100%

	3105
	МЕТИЛИЗОБУТИЛКЕТОНА ПЕРОКСИД(Ы) с концентрацией не более 62%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 19%, с содержанием метилизобутилкетона

	3105
	Метилэтилкетона пероксид концентрации не более 45% в растворе, содержащем не более 10% активного кислорода

	3105
	МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА ПЕРОКСИД(Ы), с содержанием свободного кислорода не более 10%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 55%

	3105
	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА D ЖИДКИЙ

	3105
	ПИНАНИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией более 56 - 100%

	3105
	1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 100%

	3105
	3,6,9-ТРИЭТИЛ-3,6,9- ТРИМЕТИЛ-1,4,7- ТРИПЕРОКСОНАН с концентрацией не более 42%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 58%, со свободным активным кислородом в разбавителе типа А концентра-цией не более 7,6% с испарением в диапазоне 220 - 260 °C

	3105
	ЦИКЛОГЕКСАНОНА ПЕРОКСИ-Д(Ы) с концентрацией не более 72%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 28%, с содержанием свободного кисло-рода концентрацией не более 9%

	3105
	ЭТИЛ-3,3-ДИ-(трет-АМИЛПЕРОКСИ)-БУТИРАТ с концентрацией не более 67%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 33%

	3105
	ЭТИЛ-3,3-ДИ-(трет- БУТИЛПЕРОКСИ)-БУТИРАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 23%

	3106
	АЦЕТИЛАЦЕТОНА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 32%, паста, с разбавителем типа A, с водой или без воды

	3106
	трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2- ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией не более 12% и 2,2-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-БУТАН с концентрацией не более 14%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 14%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 60%, смеси

	3106
	трет-БУТИЛПЕРОКСИБЕНЗОАТ с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48%

	3106
	трет- БУТИЛПЕРОКСИСТЕАРИЛКАРБО-НАТ с концентрацией менее 100%

	3106
	ДИ-(4-ДИХЛОРБЕНЗОИЛА) ПЕРОКСИД с концентрацией не более 52%, паста, с разбавите-лем типа A, с водой или без воды

	3106
	ДИ-(1- ГИДРОКСИЦИКЛОГЕКСИЛ)-ПЕРОКСИД с концентрацией менее 100%

	3106
	ДИ-(2-трет-БУТИЛПЕРОКСИ- ИЗОПРОПИЛ)-БЕНЗОЛ(Ы) с концентрацией более 42 - 100%, с содержанием инертного твердого вещества не более 57%

	3106
	ДИ-(2-ФЕНОКСИЭТИЛ)- ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 85%

	3106
	2,2-ДИ-(4,4-ДИ(трет- БУТИЛПЕРОКСИ) ЦИКЛО- ГЕКСИЛ)-ПРОПАН с концентрацией не более 42%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 58%

	3106
	2,2-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ПРОПАН с концентрацией не более 42%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 13%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 45%

	3106
	ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ФТАЛАТ с концентрацией не более 52%, паста, с разбавите-лем типа A, с водой или без воды

	3106
	1,1-ДИ-(трет- БУТИЛПЕРОКСИ)- ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 42%, с разбавителем    типа A с концентрацией не менее 13%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 45%

	3106
	ДИ-4-ХЛОРБЕЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 52%, паста с силикогелевым маслом

	3106
	Дибензоила пероксид не более 62% - паста

	3106
	Дибензоила пероксид не менее 35%, но не более 52% с инертным твердым веществом

	3106
	ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 35%, но не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48%

	3106
	ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с  концентрацией более 52%, но не более 62%, паста, с разбавите-лем типа A, с водой или без воды

	3106
	ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 62%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 28%

	3106
	ДИИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛА ДИГИДРОПЕРОКСИД с концент-рацией не более 82%, с разбави-телем типа A с концентрацией не менее 5%, с содержанием 1-изо- пропилгидроперокси-4- изопропилгидроксибензола с концентрацией не более 8%

	3106
	ДИИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛА ДИГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 82%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 5%

	3106
	ДИЛАУРОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией менее 100%

	3106
	2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(БЕНЗОИЛПЕРОКСИ)- ГЕКСАН с концентрацией не более 82%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 18%

	3106
	2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСИН-3 с концентрацией не более52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48%

	3106
	КИСЛОТА 3- ХЛОРПЕРОКСИБЕНЗОЙНАЯ с концентрацией не более 57%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 3%

	3106
	КИСЛОТА 3- ХЛОРПЕРОКСИБЕНЗОЙНАЯ с концентрацией не более 77%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 6%

	3106
	Лауроила пероксид

	3106
	ЛАУРОИЛА ПЕРОКСИД технически чистый

	3106
	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА D ТВЕРДЫЙ

	3106
	ЦИКЛОГЕКСАНОНА ПЕРОКСИ-Д(Ы) с концентрацией не более 72%, паста, со свободным кислородом концентрацией не менее 9%, с разбавителем типа А, с водой или без воды

	3106
	ЭТИЛ-3,3-ДИ-(трет- БУТИЛПЕРОКСИ)-БУТИРАТ с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48%

	3107
	трет-АМИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более88%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 6%

	3107
	трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 79%, с содержанием пероксида 
ди-трет-бутила концентрацией не более 6%

	3107
	трет-БУТИЛКУМИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 42 - 100%

	3107
	2,2-ДИ-(4,4-ДИ(трет- БУТИЛПЕРОКСИ) ЦИКЛО-ГЕКСИЛ)-ПРОПАН с концентрацией не более 22%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 78%

	3107
	1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5-ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 57%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 43%

	3107
	1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5-ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 26%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 42%

	3107
	ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ФТАЛАТ с концентрацией не более 42%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 58%

	3107
	1,1-ДИ-(трет- БУТИЛПЕРОКСИ)- ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 27%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 25% и этилбензола

	3107
	ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 36%, но не более 42%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 18%

	3107
	ДИ-трет-АМИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 100%

	3107
	Дитретбутила пероксид

	3107
	Ди-трет-бутила пероксид

	3107
	Ди-трет-бутила пероксид с концентрацией 52 - 100%

	3107
	Ди-трет-бутила пероксид технически чистый

	3107
	КИСЛОТА НАДУКСУСНАЯ ТИПА E стабилизированная с концентрацией не более 43%, смесь с пероксидом водорода, водой и кислотой (-ами)

	3107
	КУМИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией более 90%, но не более 98%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 10%

	3107
	МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА ПЕРОКСИД(Ы), с содержанием свободного кислорода не более 8,2%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 60%

	3107
	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА E ЖИДКИЙ

	3107
	ПОЛИ-трет-БУТИЛА И ПРОСТОГО ПОЛИЭФИРА ПЕРОКСИКАРБОНАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 48%

	3108
	н-БУТИЛ-4,4-ДИ-(трет- БУТИЛПЕРОКСИ)-ВАЛЕРАТ с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48%

	3108
	трет-БУТИЛКУМИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48%

	3108
	трет- БУТИЛМОНОПЕРОКСИМАЛЕАТ с концентрацией не более 52%, паста

	3108
	трет- БУТИЛМОНОПЕРОКСИМАЛЕАТ с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48%

	3108
	1-(2-БУТИЛПЕРОКСИИЗОПРОПИЛ)-3-трет-ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ с концентрацией не более 42%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 58%

	3108
	ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 52%, паста, с разбавителем типа A, с водой или без воды

	3108
	ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 56,5%, паста

	3108
	2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с кон-центрацией не более 47%, паста

	3108
	2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией не более 77%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 23%

	3108
	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА E ТВЕРДЫЙ

	3109
	трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 72%

	3109
	трет-БУТИЛПЕРОКСИ-3,5,5- ТРИМЕТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 68%

	3109
	трет-БУТИЛПЕРОКСИАЦЕТАТ с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 68%

	3109
	Гидроперекись кумила

	3109
	Гипериз

	3109
	1,1-ДИ-(трет- БУТИЛПЕРОКСИ)- ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 13%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 13%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 74%

	3109
	1,1-ДИ-(трет- БУТИЛПЕРОКСИ)- ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 42%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 58%

	3109
	ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде       

	3109
	ДИЛАУРОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде

	3109
	2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 48%

	3109
	ДИ-трет-БУТИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более52%, с разбавителем типа B с концен-трацией не менее 48% и темпе-ратурой кипения более 110 °C

	3109
	ИЗОПРОПИЛКУМИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 72%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 28%

	3109
	КИСЛОТА НАДУКСУСНАЯ ТИПА F стабилизированная с концентрацией не более 43%, смесь с пероксидом водорода, водой и кислотой (-ами)

	3109
	Кумила гидропероксид

	3109
	КУМИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 90%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 10%

	3109
	п-МЕНТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 72%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 28%

	3109
	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА F ЖИДКИЙ

	3109
	ПИНАНИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 56%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 44%

	3110
	1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5-ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 57%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 43%

	3110
	Дикумила пероксид

	3110
	Дикумила пероксид с концентрацией более 52 - 100%

	3110
	ДИКУМИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 52 - 100%, с содержанием инертного твердого вещества не более 57%

	3110
	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА F ТВЕРДЫЙ

	3111
	трет- БУТИЛПЕРОКСИИЗОБУТИРАТ с концентрацией более 52%, но не более 77%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 23%

	3111
	ДИИЗОБУТИРИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 32%, но не более 52%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 48%

	3111
	ИЗОПРОПИЛ-втор-БУТИЛ-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ, с концентрацией не более 52% и ДИ-втор-БУТИЛ-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ, с концентрацией не более 28% и ДИИЗОПРОПИЛ-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ, с концентрацией не более 22%, смеси

	3111
	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА B ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ

	3112
	АЦЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН- СУЛЬФОНИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 82%

	3112
	ДИ-(2-МЕТИЛБЕНЗОИЛА)- ПЕРОКСИД с концентрацией не более 87%

	3112
	ДИИЗОПРОПИЛПЕРОКСИДИКАР-БОНАТ с концентрацией более 52 - 100%

	3112
	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА B ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ

	3113
	трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2- ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией более 32%, но не более 52%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 48%

	3113
	трет- БУТИЛПЕРОКСИДИЭТИЛАЦЕТАТ с концентрацией менее 100%

	3113
	трет-БУТИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией более 67%, но не более 77%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 23%

	3113
	ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСИЛ)- ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией более 7 - 100%

	3113
	ДИ-(втор-БУТИЛПЕРОКСИ)- ДИКАРБОНАТ с концентрацией более 52 - 100%

	3113
	2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(2-ЭТИЛ-ГЕКСАНОИЛ-ПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией менее 100%

	3113
	ДИ-н-ПРОПИЛПЕРОКСИДИ- КАРБОНАТ с концентрацией менее 100%

	3113
	ДИ-н-ПРОПИЛПЕРОКСИДИ- КАРБОНАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 23%

	3113
	ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД, ОБРАЗЕЦ, ЖИДКИЙ, С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ

	3113
	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА C ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ

	3114
	ДИ-(4-трет- БУТИЛЦИКЛОГЕКСИЛ)- ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 100%

	3114
	ДИДЕКАНОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией менее 100%

	3114
	ДИ-н-ОКТАНОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией менее 100%

	3114
	ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД, ОБРАЗЕЦ, ТВЕРДЫЙ, С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ

	3114
	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА C ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ

	3115
	трет-АМИЛПЕРОКСИ-2- ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией менее 100%

	3115
	трет- АМИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее23%

	3115
	Ацетила пероксид не более 27% в растворе

	3115
	АЦЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН- СУЛЬФОНИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 68%

	3115
	трет-БУТИЛА ПЕРОКСИНЕОГЕПТАНОАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 23%

	3115
	трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2- ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией не более 31% и 2,2-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-БУТАН с концентрацией не более 36%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 33%, смеси

	3115
	трет- БУТИЛПЕРОКСИИЗОБУТИРАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 48%

	3115
	трет- БУТИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией более 77 - 100%

	3115
	трет- БУТИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 23%

	3115
	трет-БУТИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией более 27%, но не более 67%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 33%

	3115
	трет- ГЕКСИЛПЕРОКСИНЕО-ДЕКАНОАТ с концентрацией не более 71%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 29%

	3115
	трет-ГЕКСИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией не более 72%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 28%

	3115
	ДИ-(2-НЕОДЕКАНОИЛ- ПЕРОКСИИЗОПРОПИЛ)- БЕНЗОЛ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 48%

	3115
	ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСИЛ)- ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 23%

	3115
	ДИ-(2-ЭТОКСИЭТИЛ)- ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 48%

	3115
	ДИ-(3,5,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАНОИЛА) ПЕРОКСИД с концентрацией более 38%, но не более 82%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 18%

	3115
	ДИ-(3-МЕТИЛБЕНЗОИЛА) ПЕРОКСИД с концентрацией не более 20% и БЕНЗОИЛА(3- МЕТИЛБЕНЗОИЛА) ПЕРОКСИД с концентрацией не более 18% и ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 4%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 58%, смеси

	3115
	ДИ-(3-МЕТОКСИБУТИЛ)- ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более52%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 48%

	3115
	ДИ-(втор-БУТИЛПЕРОКСИ)- ДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 48%

	3115
	ДИАЦЕТИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 27%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 73%

	3115
	Диацетилпероксид, не более 27% в растворе   

	3115
	ДИИЗОБУТИРИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 68%

	3115
	ДИИЗОПРОПИЛПЕРОКСИДИКАР-БОНАТ с концентрацией не более 28%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 72%

	3115
	ДИИЗОПРОПИЛПЕРОКСИДИКАР-БОНАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 48%

	3115
	ДИ-н-БУТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией более 27%, но не более 52%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 48%

	3115
	ИЗОПРОПИЛ-втор-БУТИЛ-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ, с концентрацией не более 32% и ДИ-втор-БУТИЛ-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ, с концентрацией не менее 15%, но не более 18% и ДИИЗОПРОПИЛ-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ, с концентрацией не менее 12%, но не более 15%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 38%

	3115
	КУМИЛА ПЕРОКСИНЕОГЕПТАНОАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 23%

	3115
	КУМИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 23%

	3115
	КУМИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 23%

	3115
	МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОНА ПЕРОКСИД(Ы) с концентрацией не более 67%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 33%

	3115
	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА D ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ

	3115
	СПИРТА ДИАЦЕТОНОВОГО ПЕРОКСИДЫ с концентрацией не более 57%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 26%

	3115
	1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией не более 100%

	3115
	1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛ- ПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 72%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 28%

	3115
	1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛ- ПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 23%

	3115
	1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛ- ПЕРОКСИФЕНОКСИАЦЕТАТ с концентрацией не более 37%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 63%

	3115
	1-(2-ЭТИЛГЕКСАНОИЛПЕРОКСИ)-1,3-ДИМЕТИЛБУТИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 45%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 10%

	3116
	ДИМИРИСТИЛПЕРОКСИДИ- КАРБОНАТ с концентрацией менее 100%

	3116
	ДИ-н-НОНАНОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией менее 100%

	3116
	ДИЦЕТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией менее 100%

	3116
	КИСЛОТЫ ЯНТАРНОЙ ПЕРОКСИД с концентрацией не более 72%

	3116
	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА D ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ

	3117
	трет-БУТИЛА ПЕРОКСИНЕОГЕПТАНОАТ с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде

	3117
	трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией более 52 - 100%

	3117
	ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСИЛ)- ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 62%, устойчивая дисперсия в воде

	3117
	1,1-ДИМЕТИЛ-3- ГИДРОКСИБУТИЛ- ПЕРОКСИНЕОГЕПТАНОАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 48%

	3117
	ДИ-н- БУТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 27%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 73%

	3117
	ДИПРОПИОНИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 27%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 73%

	3117
	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА E ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ

	3118
	трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2- ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48%

	3118
	трет- БУТИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде (замороженная)

	3118
	ДИ-н- БУТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде

	3118
	КИСЛОТА НАДЛАУРИНОВАЯ с концентрацией менее 100%

	3118
	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА E ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ

	3119
	трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2- ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 68%

	3119
	трет- БУТИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 68%

	3119
	трет- БУТИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 52%, устойчивая дисперсия в воде

	3119
	трет-БУТИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией не более 27%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 73%

	3119
	ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСИЛ)- ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 52%, устойчивая дисперсия в воде

	3119
	ДИ-(3,5,5- ТРИМЕТИЛГЕКСАНОИЛА) ПЕРОКСИД с концентрацией не более38%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 62%

	3119
	ДИ-(3,5,5- ТРИМЕТИЛГЕКСАНОИЛА) ПЕРОКСИД с концентрацией не более 52%, устойчивая дисперсия в воде

	3119
	ДИ-(4-трет- БУТИЛЦИКЛОГЕКСИЛ)- ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде

	3119
	ДИМИРИСТИЛПЕРОКСИДИ- КАРБОНАТ с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде

	3119
	ДИЦЕТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде

	3119
	ДИЦИКЛОГЕКСИЛПЕРОКСИКАРБОНАТ с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде

	3119
	КУМИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 52%, устойчивая дисперсия в воде

	3119
	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА F ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ

	3119
	1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛ- ПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 52%, устойчивая дисперсия в воде

	3120
	ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСИЛ)- ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 52%, устойчивая дисперсия в воде

	3120
	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА F ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ

	3121
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К.

	3122
	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К

	3123
	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К. 

	3124
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К.

	3125
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ 
С ВОДОЙ, Н.У.К.

	3126
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.

	3127
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К.

	3128
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.

	3128
	Трипропилбор

	3129
	ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К.

	3130
	ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, ЯДОВИТАЯ, Н.У.К.                 

	3131
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К.

	3132
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К.

	3133
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К.

	3134
	Бария гидрид

	3134
	Бария сплавы, непирофорные, опасно реагирующие с водой, твердые, токсичные

	3134
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЯДОВИТОЕ, Н.У.К.

	3135
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К.

	3136
	ТРИФТОРМЕТАН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 

	3137
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К.

	3138
	ЭТИЛЕНА, АЦЕТИЛЕНА И ПРОПИЛЕНА СМЕСЬ ОХЛАЖДЕННАЯ ЖИДКАЯ, содержащая не менее 71,5% этилена, не более 22,5% ацетилена и не более 6% пропилена

	3139
	ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К.

	3139
	Танилин, раствор

	3140
	АЛКАЛОИДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К., или АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ЖИДКИЕ, Н.У.К.

	3140
	Анабазина сульфат, раствор

	3141
	СУРЬМЫ СОЕДИНЕНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К.

	3142
	ЖИДКОСТЬ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К.

	3142
	Лизол

	3143
	Динитронафталин

	3143
	КРАСИТЕЛЬ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.

	3144
	НИКОТИНА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К., или НИКОТИНА ПРЕПАРАТ ЖИДКИЙ, Н.У.К.

	3145
	АЛКИЛФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (включая C-2 -  C-12 гомологи) 

	3146
	СОЕДИНЕНИЕ ОЛОВООРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К.

	3147
	КРАСИТЕЛЬ ТВЕРДЫЙ КОРРОЗИ-ОННЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ТВЕРДЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К.

	3148
	ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К.

	3149
	ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА И КИСЛОТЫ НАДУКСУСНОЙ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ с кислотой (кислотами), водой и не более 5% надуксусной кислоты

	3150
	УСТРОЙСТВА МАЛЫЕ, ПРИВОДИМЫЕ В ДЕЙСТВИЕ УГЛЕВОДОРОДНЫМ ГАЗОМ, или БАЛЛОНЫ С УГЛЕВОДОРОДНЫМ ГАЗОМ ДЛЯ МАЛЫХ УСТРОЙСТВ с выпускным приспособлением

	3151
	ДИФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ЖИДКИЕ, или МОНОМЕТИЛДИФЕНИЛМЕТАНЫ ГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ЖИДКИЕ, или ТЕРФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ЖИДКИЕ

	3152
	ДИФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ТВЕРДЫЕ, или МОНОМЕТИЛДИФЕНИЛМЕТАНЫ ГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ТВЕРДЫЕ, или ТЕРФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ТВЕРДЫЕ

	3153
	ЭФИР ПЕРФТОР (МЕТИЛВИНИЛОВЫЙ)

	3154
	ЭФИР ПЕРФТОР (ЭТИЛВИНИЛОВЫЙ)

	3155
	ПЕНТАХЛОРФЕНОЛ

	3156
	ГАЗ СЖАТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К.

	3156
	Смесь аргона и кислорода сжатая

	3157
	ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К.

	3157
	Оксид

	3158
	ГАЗ ОХЛАЖДЕННЫЙ  ЖИДКИЙ, Н.У.К.

	3159
	Газ рефрижераторный R 134a

	3159
	1,1,1,2-ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 134a)

	3160
	ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К.

	3161
	Винил

	3161
	Винилацетилен, стабилизированный

	3161
	ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К.

	3161
	1,1,2,2-Тетрафторэтан

	3162
	ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.

	3163
	ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ, Н.У.К.  

	3163
	Инерген

	3163
	Хладон-612

	3164
	ИЗДЕЛИЯ ПОД ПНЕВМАТИЧЕСКИМ или ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ (содержащие невоспламеняющийся газ)

	3165
	ЦИСТЕРНА АВИАЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОПЛИВНАЯ С БЛОКОМ ПИТАНИЯ (содержащая смесь гидразина безводного и метилгидразина) (топливо М 86)

	3166
	Двигатель внутреннего сгорания или транспортное средство, работающее на воспламеняющемся газе, или транспортное средство, работающее на легковоспламеняющейся жидкости, или двигатель, работающий на топливных элементах, содержащих воспламеняющийся газ, или двигатель, работающий на топливных элементах, содержащих легковоспламеняющуюся жидкость, или транспортное средство, работающее на топливных элементах, содержащих воспламеняющийся газ, или транспортное средство, работающее на топливных элементах, содержащих легковоспламеняющуюся жидкость

	3167
	ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ВОСПЛАМЕНЯЮ-ЩИЙСЯ, Н.У.К., не охлажденный до жидкого состояния

	3168
	ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ЯДОВИТЫЙ, ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., не охлажденный до жидкого состояния

	3169
	ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., не охлажденный до жидкого состояния

	3170
	АЛЮМИНИЯ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЛАВКИ или АЛЮМИНИЯ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЕРЕПЛАВКИ

	3171
	СРЕДСТВО ТРАНСПОРТНОЕ, РАБОТАЮЩЕЕ НА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЯХ, или ОБОРУДОВАНИЕ, РАБОТАЮЩЕЕ НА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЯХ

	3172
	ТОКСИНЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ, ЖИДКИЕ, Н.У.К.

	3174
	ТИТАНА ДИСУЛЬФИД

	3175
	ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ или ВЕЩЕСТВ ТВЕРДЫХ СМЕСИ (ТАКИЕ, КАК ПРЕПАРАТЫ И ОТХОДЫ), СОДЕРЖАЩИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩУЮСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К., с температурой вспышки до 60°C

	3175
	Вещества твердые, содержащие легковоспламеняющиеся жидкости, н.у.к.

	3176
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, РАСПЛАВЛЕННОЕ, Н.У.К

	3178
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К

	3178
	Шашки серные

	3179
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ, НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К

	3180
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ, НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К

	3181
	СОЛИ МЕТАЛЛОВ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К.

	3182
	ГИДРИДЫ МЕТАЛЛОВ ЛЕГКО-ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К.

	3183
	ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.

	3184
	ЖИДКОСТЬ САМО-НАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.

	3185
	ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.

	3186
	ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.

	3187
	ЖИДКОСТЬ САМО-НАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.

	3188
	ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.

	3189
	ПОРОШОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САМОНАГРЕВАЮЩИЙСЯ, Н.У.К.

	3190
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.

	3190
	Лазурь железная

	3190
	Исключен.

	3191
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.

	3192
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.

	3194
	ЖИДКОСТЬ ПИРОФОРНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.

	3200
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПИРОФОРНОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.

	3205
	АЛКОГОЛЯТЫ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, Н.У.К.

	3208
	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К.

	3209
	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К.

	3210
	ХЛОРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К.

	3211
	ПЕРХЛОРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К.

	3212
	ГИПОХЛОРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К.

	3213
	БРОМАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К.

	3214
	ПЕРМАНГАНАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К.

	3215
	ПЕРСУЛЬФАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К.

	3216
	ПЕРСУЛЬФАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К.

	3218
	Аммиачно-кальциевая селитра, раствор

	3218
	Аммония нитрат (селитра аммиачная), высококонцентрированный водный раствор

	3218
	Исключен.

	3218
	НИТРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К.

	3218
	Селитра аммиачная, высококонцентрированный водный раствор         

	3218
	Селитра аммиачно-кальциевая

	3218
	Селитра натриевая, раствор, концентрации менее 50%

	3219
	НИТРИТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К.

	3220
	Газ рефрижераторный R 125

	3220
	ПЕНТАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 125)

	3221
	ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА B

	3222
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА B

	3223
	ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА C

	3224
	2,2'- Азоди(изобутиронитрил) в виде пасты на основе воды, с концентрацией  не более 50%

	3224
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА C

	3224
	Диазодиметиланилин

	3224
	Диазодиэтиланилин

	3224
	Порофор ЧХЗ-5

	3224
	Порофор ЧХЗ-57

	3225
	ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА D

	3226
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА D  

	3227
	ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА E

	3228
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА E  

	3229
	ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА F

	3230
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА F

	3231
	ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА C  С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ

	3232
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА B С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ

	3233
	ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА C С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ

	3234
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА C С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ

	3235
	ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА D С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ           

	3236
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА D С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ

	3237
	ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА E С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ

	3238
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА E С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ

	3239
	ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА F С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ

	3240
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА F С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ

	3241
	2-БРОМ-2- НИТРОПРОПАНДИОЛ-1,3

	3242
	АЗОДИКАРБОНАМИД

	3242
	Порофор ЧХЗ-21

	3243
	ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ЯДОВИТУЮ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К.

	3244
	ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ КОР-РОЗИОННУЮ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К.

	3244
	Заряды к огнетушителям ОХП-10 (кислотная часть)

	3245
	МИКРООРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ или ОРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ

	3245
	МИКРООРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ ГЕНЕТИЧЕСКИ или ОРГАНИЗМЫ ИЗМЕНЕННЫЕ, в охлажденном жидком азоте

	3246
	МЕТАНСУЛЬФОНИЛХЛОРИД

	3247
	НАТРИЯ ПЕРОКСОБОРАТ БЕЗВОДНЫЙ

	3248
	ПРЕПАРАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.

	3249
	ПРЕПАРАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ТВЕРДЫЙ, ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.

	3250
	КИСЛОТА ХЛОРУКСУСНАЯ РАСПЛАВЛЕННАЯ

	3251
	ИЗОСОРБИД-5-МОНОНИТРАТ

	3252
	Газ рефрижераторный R 32

	3252
	ДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 32)

	3253
	НАТРИЯ ТРИОКСОСИЛИКАТ

	3254
	ТРИБУТИЛФОСФАН

	3255
	трет-БУТИЛГИПОХЛОРИТ

	3256
	ЖИДКОСТЬ ПРИ  ВЫСОКОЙ  ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60 °C, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки и ниже 100 °C

	3256
	ЖИДКОСТЬ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки боле 60 °C, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки и не ниже 100 °C

	3257
	ЖИДКОСТЬ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., перевозимая при температуре не ниже 100 °C, но ниже ее температуры вспышки (включая расплавленные металлы, расплавленные соли и т.д.)

	3257
	Исключен.

	3257
	Пек каменноугольный электродный 

	3258
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., при температуре не ниже 240 °C

	3259
	Амины C17 – C20, первичные

	3259
	АМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.

	3260
	Исключен.

	3260
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ КИСЛОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К

	3260
	Марганца фосфат

	3260
	Олова (II) хлорид

	3260
	Олова дихлорид

	3260
	Олово хлористое

	3261
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ КИСЛОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К

	3261
	Кислота нитрилотриметилфосфоновая

	3262
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЩЕЛОЧНОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К

	3262
	Электролит щелочной твердый

	3263
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЩЕЛОЧНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К

	3264
	Алюминия оксисульфат, раствор (коагулянт жидкий)

	3264
	Алюминия оксихлорид, коагулянт

	3264
	Алюминия сульфат, раствор

	3264
	Аммония фосфат, жидкий

	3264
	Германия (IV) хлорид

	3264
	Гидроксиламина сульфат, 25% водный раствор, коррозионный

	3264
	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.

	3264
	Кальция нитрат, водный раствор

	3264
	Кислота фосфористая, водный раствор

	3264
	Коагулянт оксихлорида алюминия

	3264
	Композиция ГЛИМС

	3264
	Композиция ГПР (грунт- преобразователь ржавчины)

	3264
	Композиция ДПФ-1 ингибированная

	3264
	Концентраты фосфатирующие КМП-1, СК-1, КФЭ-1, КФ-1, СК-1К, КФЭ-2

	3264
	Меди (II) хлорид, водный раствор, коррозионный

	3264
	Фосфанол

	3265
	Аллил-1,4- бутандиовой кислоты ангидрид

	3265
	Ангидрид трифторметансульфокислоты

	3265
	Бутилфосфат

	3265
	Водный слой 
дикарбоновых кислот

	3265
	Дикарбоновых кислот водный слой

	3265
	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ КИСЛАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.

	3265
	Кислота валериановая

	3265
	Кислота дитиогликолевая

	3265
	Кислота изовалериановая

	3265
	Кислота метоксиуксусная

	3265
	Кислота пеларгоновая

	3265
	Кислота пировиноградная

	3265
	Кислоты дихлоркарбоновые

	3265
	Кислоты разветвленные монокарбоновые

	3265
	Концентрат низкомолекулярных кислот НМК             

	3265
	Метилбензосульфат 

	3265
	Трифторметансульфокислота

	3265
	Эфир метиловый бензосульфокислоты

	3266
	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЩЕЛОЧНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.

	3266
	Натрия гидросульфид, водный раствор

	3266
	Натрия сульфгидрат, раствор

	3266
	Натрия сульфид, водный раствор

	3267
	2,2'-(Бутиламино)- диэтанол

	3267
	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЩЕЛОЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.

	3267
	Проскан

	3268
	УСТРОЙСТВА ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАДУВНЫХ ПОДУШЕК или МОДУЛИ НАДУВНЫХ ПОДУШЕК или УСТРОЙСТВА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

	3269
	СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ, жидкое основное вещество

	3269
	СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ (вязкая), жидкое основное вещество

	3269
	СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ (невязкая), жидкое основное вещество

	3270
	ФИЛЬТРЫ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ МЕМБРАННЫЕ, содержащие не более 12,6% азота по массе сухого вещества

	3271
	ЭФИРЫ, Н.У.К.

	3272
	Амилпропионат

	3272
	трет-Бутилакрилат, стабилизированный

	3272
	н-Бутилбутират

	3272
	Винилпропионат, стабилизированный

	3272
	Изобутилизовалерат

	3272
	Метилацетоацетат

	3272
	Метилвалерат

	3272
	Метиллактат

	3272
	1-Метокси-2-пропил-ацетат

	3272
	Сложные эфиры, н.у.к.

	3272
	Триметил-орто-формиат

	3272
	Этилвалерат

	3272
	Эфир метиловый ацетоуксусной кислоты

	3272
	Эфиры метиловые синтетических жирных кислот фракции C7-C9

	3272
	ЭФИРЫ СЛОЖНЫЕ, Н.У.К.

	3273
	НИТРИЛЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К.

	3274
	АЛКОГОЛЯТОВ РАСТВОР, Н.У.К., в спирте

	3275
	НИТРИЛЫ ЯДОВИТЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К.

	3276
	НИТРИЛЫ ЖИДКИЕ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К.

	3277
	ХЛОРФОРМИАТЫ ЯДОВИТЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.

	3278
	СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К.

	3279
	СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ ЯДОВИТОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К.

	3280
	СОЕДИНЕНИЕ МЫШЬЯКОРГАНИЧЕСКОЕ, ЖИДКОЕ, Н.У.К., жидкое

	3281
	КАРБОНИЛЫ МЕТАЛЛОВ, ЖИДКИЕ, Н.У.К.

	3282
	СОЕДИНЕНИЕ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К.

	3283
	СЕЛЕНА СОЕДИНЕНИЕ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К.

	3284
	ТЕЛЛУРА СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К.

	3285
	Ванадиевые соединения для сернокислотного каталитического производства

	3285
	ВАНАДИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К.

	3285
	Катализатор ванадиевый

	3286
	Гептил

	3286
	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К.                 

	3286
	Ингибиторы коррозии 
"Дизгафен-1",  "Донбасс-1", "Донбасс-2"

	3286
	Люминал A

	3287
	Бария хлорид, раствор

	3287
	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.

	3287
	Натрия нитрат, водный раствор с концентрацией 40% (по массе)

	3287
	Натрия нитрит, водный раствор, с концентрацией 40% (по массе)

	3288
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.

	3288
	Исключен.

	3288
	Исключен.

	3288
	Натрий двухромовокислый

	3288
	Исключен.

	3288
	Натрия дихромат

	3289
	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.

	3290
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.

	3290
	Шламы сернокислотного производства

	3291
	ОТХОДЫ БОЛЬНИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАЗНЫЕ, Н.У.К., или (БИО)МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, Н.У.К., или МЕДИЦИН-СКИЕ ОТХОДЫ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ СООТВЕТСТ-ВУЮЩИХ ПРАВИЛ, Н.У.К.

	3291
	ОТХОДЫ БОЛЬНИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАЗНЫЕ, Н.У.К., или (БИО)МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, Н.У.К., или МЕДИЦИН-СКИЕ ОТХОДЫ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ СООТВЕТСТ-ВУЮЩИХ ПРАВИЛ, Н.У.К. в охлажденном жидком азоте

	3292
	БАТАРЕИ НАТРИЙСОДЕРЖАЩИЕ или ЭЛЕМЕНТЫ НАТРИЙСОДЕРЖАЩИЕ

	3293
	ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей гидразина не более 37%

	3294
	ВОДОРОДА ЦИАНИДА СПИРТОВОЙ РАСТВОР, содержащий не более 45% цианида водорода

	3295
	Абсорбент (компонент  дизельных топлив) газоконденсатный

	3295
	Бензин для промышленных целей

	3295
	Газоконденсат углеводородный

	3295
	Гептен-2, гептен-3     

	3295
	Деканы

	3295
	Дистиллят газового конденсата легкий

	3295
	Дистиллят газового конденсата средний (сернистый)

	3295
	Компонент дизельного топлива

	3295
	Компонент моторных топлив ароматический

	3295
	Конденсат из природных газов

	3295
	1,3-Пентадиен

	3295
	Пиперилен

	3295
	Сырье углеводородное

	3295
	1,2,3-Триметилбензол

	3295
	УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К.

	3295
	УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C более 110 кПа)

	3295
	УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C не более 110 кПа)

	3295
	Углеводороды легкие    

	3295
	Фракция альфа-олефинов C10 - C12

	3295
	Фракция альфа-олефинов C8, C8 - C10

	3295
	Фракция бензиновая газовая стабильная

	3295
	Фракция бутан-пропан- гексановая

	3295
	Фракция гексан-гептановая

	3295
	Фракция гексановая

	3295
	Фракция изоамиленовая

	3295
	Фракция изопентановая

	3295
	Фракция керосино-газойлевая

	3295
	Фракция метилдигидропирановая

	3295
	Фракция н-гептановая

	3295
	Фракция параксилольная

	3295
	Фракция пентан-изопентановая

	3295
	Фракция пентанизопренциклопен- тадиеновая

	3295
	Фракция пентановая

	3295
	Фракция этилбензольная

	3296
	Газ рефрижераторный R 227

	3296
	ГЕПТАФТОРПРОПАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 227)

	3297
	ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ХЛОРТЕТРАФТОРЭТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 8,8% этилена оксида

	3298
	ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ПЕНТАФТОРЭТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 7,9% этилена оксида    

	3299
	ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ТЕТРАФТОРЭТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 5,6% этилена оксида

	3300
	ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая более 87% этилена оксида

	3301
	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ, Н.У.К.

	3302
	2-ДИМЕТИЛАМИН- ЭТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

	3303
	ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К.

	3304
	ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К.

	3305
	ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К.

	3306
	ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К.

	3307
	ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К.

	3308
	ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К.

	3309
	ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К.

	3310
	ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К.

	3311
	ГАЗ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К.

	3312
	ГАЗ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К.                 

	3313
	ПИГМЕНТЫ ОРГАНИЧЕСКИЕ САМОНАГРЕВАЮЩИЕСЯ

	3314
	СОЕДИНЕНИЕ ПЛАСТИЧНОЕ ФОРМОВОЧНОЕ в виде тесто-образной массы, в форме листа или полученное путем экструзии жгута, выделяющее легко-воспламеняющиеся пары

	3315
	ОБРАЗЕЦ ХИМИЧЕСКИЙ ЯДОВИТЫЙ

	3316
	КОМПЛЕКТ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ или КОМПЛЕКТ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

	3317
	2-АМИНО-4,6- ДИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20%

	3318
	АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью менее 0,880 при температуре 15° C, содержащий более 50% аммиака

	3319
	НИТРОГЛИЦЕРИНА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ТВЕРДАЯ, Н.У.К., с массовой долей нитроглицерина более 2%, но не более 10%

	3320
	НАТРИЯ БОРГИДРИДА И НАТРИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР с массовой долей боргидрида натрия не более 12% и массовой долей гидроксида натрия не более 40%

	3334
	ЖИДКОСТЬ, ПЕРЕВОЗКА КО-ТО-РОЙ ПО ВОЗДУХУ РЕГУЛИ-РУЕТСЯ ПРАВИЛАМИ, Н.У.К.

	3335
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПЕРЕВОЗКА КОТОРОГО ПО ВОЗДУХУ РЕГУЛИРУЕТСЯ ПРАВИЛАМИ ПЕРЕВОЗОК ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА, Н.У.К.

	3336
	МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C более 110 кПа)

	3336
	МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C не более 110 кПа)

	3336
	МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К.

	3336
	Одорант СПМ

	3337
	ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 404A (Пентафторэтана, 1,1,1-трифторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизитель-но 44% пентафторэтана и 52% 1,1,1-трифторэтана)

	3338
	ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 407A (Дифторметана, пентафторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 20% ди- фторметана и 40% пентафторэтана)

	3339
	ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 407B (Дифторметана, пентафторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 10% ди- фторметана и 70% пентафторэтана)

	3340
	ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 407C (Дифторметана, пентафторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 23% ди- фторметана и 25% пентафторэтана)

	3341
	ТИОМОЧЕВИНЫ ДИОКСИД

	3342
	КСАНТОГЕНАТЫ

	3343
	НИТРОГЛИЦЕРИНА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с массовой долей нитроглицерина не более 30%


	3344
	ПЕНТАЭРИТРИТТЕТРАНИТРАТА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ТВЕРДАЯ, Н.У.К., с массовой долей ПЭТН более 10%, но не более 20%

	3345
	│ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ

	3346
	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C

	3347
	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C

	3348
	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ

	3349
	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ

	3350
	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C

	3351
	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C

	3352
	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ

	3354
	ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К.

	3355
	ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К.                 

	3356
	ГЕНЕРАТОР КИСЛОРОДА ХИМИЧЕСКИЙ

	3357
	НИТРОГЛИЦЕРИНА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ЖИДКАЯ, Н.У.К., с массовой долей нитроглицерина не более 30%                    

	3358
	УСТАНОВКИ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ, содержащие воспламеняющийся неядовитый сжиженный газ

	3359
	ЕДИНИЦА ФУМИГИРОВАННАЯ грузовая транспортная  

	3360
	Вата хлопковая

	3360
	ВОЛОКНА РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ СУХИЕ

	3360
	Волокно хлопковое

	3360
	Джут-волокно

	3360
	Копра

	3360
	Лен чесаный

	3360
	Луб сухой

	3360
	Очесы хлопчатобумажные

	3360
	Пакля

	3361
	ХЛОРСИЛАНЫ ЯДОВИТЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.

	3362
	ХЛОРСИЛАНЫ ЯДОВИТЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, ЛЕГКО-ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К.

	3363
	ВЕЩЕСТВА ОПАСНЫЕ В ОБОРУДОВАНИИ ИЛИ В ПРИБОРАХ

	3364
	ТРИНИТРОФЕНОЛ (КИСЛОТА ПИКРИНОВАЯ), УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10%

	3365
	ТРИНИТРОХЛОРБЕНЗОЛ (ПИКРИЛХЛОРИД), УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10%

	3366
	ТРИНИТРОТОЛУОЛ (ТНТ), УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10%

	3367
	ТРИНИТРОБЕНЗОЛ, УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10%

	3368
	КИСЛОТА ТРИНИТРОБЕНЗОЙНАЯ УВЛАЖНЕННАЯ с массовой долей воды не менее 10%

	3369
	НАТРИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛАТ, УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10%

	3370
	МОЧЕВИНЫ НИТРАТ, УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10%

	3371
	2-МЕТИЛБУТАНАЛЬ

	3373
	ПРЕПАРАТ БИОЛОГИЧЕСКИЙ, КАТЕГОРИЯ B

	3374
	АЦЕТИЛЕН НЕРАСТВОРЕННЫЙ

	3375
	АММОНИЯ НИТРАТА ЭМУЛЬСИЯ или АММОНИЯ НИТРАТА СУСПЕНЗИЯ или АММОНИЯ НИТРАТА ГЕЛЬ, промежуточное сырье для бризантных взрывчатых веществ, жидкие

	3375
	АММОНИЯ НИТРАТА ЭМУЛЬСИЯ или АММОНИЯ НИТРАТА СУСПЕНЗИЯ или АММОНИЯ НИТРАТА ГЕЛЬ, промежуточное сырье для бризантных взрывчатых веществ, твердые

	3376
	4-НИТРОФЕНИЛГИДРАЗИН с масс-совой долей воды не менее 30%

	3377
	НАТРИЯ ПЕРБОРАТА МОНОГИДРАТ

	3378
	НАТРИЯ КАРБОНАТА ПЕРОКСИГИДРАТ

	3379
	ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННОЕ, ЖИДКОЕ, Н.У.К.

	3380
	ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННОЕ, , ТВЕРДОЕ, Н.У.К.

	3381
	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ Н.У.К., с ЛК50  не более 200 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК50

	3382
	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, Н.У.К., с ЛК50 не более 1000 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК50

	3383
	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с ЛК50 не более 200 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК50

	3384
	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с ЛК50 не более 1000 мл/м3 и концентрацией насы-щенных паров не менее 10 ЛК50

	3385
	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К., с ЛК50 не более 200 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК50

	3386
	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К., с ЛК50 не более 1000 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК50

	3387
	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К., с ЛК50 не более 200 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК50

	3388
	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К., с ЛК50 не более 1000 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК50

	3389
	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ЕДКАЯ, Н.У.К., с ЛК50 не более 200 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК50

	3390
	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ЕДКАЯ, Н.У.К., с ЛК50 не более 1000 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК50

	3391
	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, ПИРОФОРНОЕ, ТВЕРДОЕ

	3392
	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, ПИРОФОРНОЕ, ЖИДКОЕ

	3393
	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, ПИРОФОРНОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ТВЕРДОЕ

	3394
	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, ПИРОФОРНОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЖИДКОЕ

	3394
	Триизобутилалюминий

	3395
	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ТВЕРДОЕ

	3396
	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, ТВЕРДОЕ

	3397
	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, ТВЕРДОЕ

	3398
	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЖИДКОЕ

	3399
	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, ЖИДКОЕ

	3400
	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, ТВЕРДОЕ

	3401
	АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ, ТВЕРДАЯ      

	3402
	АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, ТВЕРДАЯ

	3403
	КАЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СПЛАВЫ, ТВЕРДЫЕ

	3404
	КАЛИЯ-НАТРИЯ СПЛАВЫ, ТВЕРДЫЕ

	3405
	БАРИЯ ХЛОРАТА РАСТВОР

	3406
	БАРИЯ ПЕРХЛОРАТА РАСТВОР

	3407
	ХЛОРАТА И МАГНИЯ ХЛОРИДА СМЕСИ РАСТВОР

	3408
	СВИНЦА ПЕРХЛОРАТА РАСТВОР

	3409
	ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛЫ, ЖИДКИЕ

	3410
	4-ХЛОР-о-ТОЛУИДИН- ГИДРОХЛОРИДА РАСТВОР

	3411
	бета-НАФТИЛАМИНА РАСТВОР

	3412
	КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой долей кислоты не менее 10%, но не более 85%

	3412
	КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой долей кислоты не менее 5%, но менее 10%

	3413
	КАЛИЯ ЦИАНИДА РАСТВОР

	3414
	НАТРИЯ ЦИАНИДА РАСТВОР

	3415
	НАТРИЯ ФТОРИДА РАСТВОР

	3416
	ХЛОРАЦЕТОФЕНОН, ЖИДКИЙ

	3417
	КСИЛИЛБРОМИД, ТВЕРДЫЙ

	3418
	2,4-ТОЛУИЛЕНДИАМИНА РАСТВОР

	3419
	БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА УКСУСНАЯ - КОМПЛЕКС, ТВЕРДЫЙ

	3420
	БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ - КОМПЛЕКС, ТВЕРДЫЙ

	3421
	КАЛИЯ ГИДРОДИФТОРИДА   РАСТВОР

	3422
	КАЛИЯ ФТОРИДА РАСТВОР

	3423
	ТЕТРАМЕТИЛАММОНИЯ ГИДРОКСИД, ТВЕРДЫЙ

	3424
	АММОНИЯ ДИНИТРО-о- КРЕЗОЛЯТА РАСТВОР

	3425
	КИСЛОТА БРОМУКСУСНАЯ, ТВЕРДАЯ

	3426
	АКРИЛАМИДА РАСТВОР

	3427
	ХЛОРБЕНЗИЛХЛОРИДЫ, ТВЕРДЫЕ

	3428
	3-ХЛОР-4- МЕТИЛФЕНИЛИЗОЦИАНАТ ТВЕРДЫЙ

	3429
	ХЛОРТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ

	3430
	КСИЛЕНОЛЫ ЖИДКИЕ

	3431
	НИТРОБЕНЗОТРИФТОРИДЫ ТВЕРДЫЕ

	3432
	ПОЛИХЛОРДИФЕНИЛЫ ТВЕРДЫЕ

	3434
	НИТРОКРЕЗОЛЫ ЖИДКИЕ

	3436
	ГЕКСАФТОРАЦЕТОНГИДРАТ ТВЕРДЫЙ

	3437
	ХЛОРКРЕЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ

	3438
	СПИРТ альфа- МЕТИЛБЕНЗИЛОВЫЙ, ТВЕРДЫЙ

	3439
	НИТРИЛЫ ТВЕРДЫЕ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К.

	3440
	СОЕДИНЕНИЕ СЕЛЕНА, ЖИДКОЕ, Н.У.К.

	3441
	ХЛОРДИНИТРОБЕНЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ

	3442
	ДИХЛОРАНИЛИНЫ ТВЕРДЫЕ

	3443
	ДИНИТРОБЕНЗОЛЫ, ТВЕРДЫЕ

	3444
	НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИД ТВЕРДЫЙ

	3445
	НИКОТИНА СУЛЬФАТ ТВЕРДЫЙ

	3446
	НИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ

	3447
	НИТРОКСИЛОЛЫ ТВЕРДЫЕ

	3448
	ВЕЩЕСТВО СЛЕЗОТОЧИВОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К.

	3449
	БРОМБЕНЗИЛЦИАНИДЫ ТВЕРДЫЕ

	3450
	ДИФЕНИЛХЛОРАРСИН ТВЕРДЫЙ

	3451
	ТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ      

	3452
	КСИЛИДИНЫ ТВЕРДЫЕ

	3453
	КИСЛОТА ФОСФОРНАЯ ТВЕРДАЯ

	3454
	ДИНИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ

	3455
	КРЕЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ

	3456
	КИСЛОТА НИТРОЗИЛСЕРНАЯ ТВЕРДАЯ

	3457
	ХЛОРНИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ

	3458
	НИТРОАНИЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ

	3459
	НИТРОБРОМБЕНЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ

	3460
	N-ЭТИЛБЕНЗИЛТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ

	3462
	ТОКСИНЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.

	3463
	КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ с массовой долей кислоты не менее 90%

	3464
	СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К.

	3465
	СОЕДИНЕНИЕ МЫШЬЯКОРГАНИЧЕСКОЕ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К.

	3466
	КАРБОНИЛЫ МЕТАЛЛОВ, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.

	3467
	СОЕДИНЕНИЕ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К.

	3468
	ВОДОРОД В СИСТЕМЕ ХРАНЕНИЯ НА ОСНОВЕ МЕТАЛЛОГИДРИДОВ

	3469
	КРАСКА ЛЕГКОВОСПЛАМЕ-НЯЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ (включая растворитель или разбавитель краски)

	3470
	КРАСКА КОРРОЗИОННАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ (включая растворитель или разбавитель краски)

	3471
	ГИДРОДИФТОРИДОВ РАСТВОР, Н.У.К.

	3472
	КИСЛОТА КРОТОНОВАЯ ЖИДКАЯ

	3473
	КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ,   СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, содержащие легковоспламеняющиеся жидкости

	3474
	1-гидроксибензотриазола моногидрат

	3475
	этанола и газолина смесь или этанола и бензина моторного смесь или этанола и петрола смесь с содержанием этанола более 10%

	3476
	Кассеты топливных элементов, или кассеты топливных элементов, содержащиеся в оборудовании, или кассеты топливных элементов, упакованные с оборудованием, содержащие вещества, реагирующие с водой

	3477
	Кассеты топливных элементов, или кассеты топливных элементов, содержащиеся в оборудовании, или кассеты топливных элементов, упакованные с оборудованием, содержащие коррозионные вещества

	3478
	Кассеты топливных элементов, или кассеты топливных элементов, содержащиеся в оборудовании, или кассеты топливных элементов, упакованные с оборудованием, содержащие сжиженный воспламеняющий газ

	3479
	Кассеты топливных элементов, или кассеты топливных элементов, содержащиеся в оборудовании, или кассеты топливных элементов, упакованные с оборудованием, содержащие водород в металлгидриде

	3480
	батареи литий-ионные (включая батареи литий-ионные полимерные)

	3481
	батареи литий-ионные, содержащиеся в оборудовании, или батареи литий-ионные, упакованные с оборудованием (включая батареи литий-ионные полимерные)

	3482
	металл щелочной диспергированный легковоспламеняющийся или металл щелочноземельный диспергированный легковоспламеняющийся

	3483
	присадка антидетонационная к моторному топливу легковоспламеняющаяся

	3484
	ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с массовой долей гидразина более 37%

	3485
	кальция гипохлорит сухой коррозионный или кальция гипохлорита смесь сухая коррозионная, содержащая более 39% активного хлора (8,8% активного кислорода)

	3486
	кальция гипохлорита смесь сухая коррозионная, содержащая более 10%, но не более 39% активного хлора

	3487
	кальция гипохлорит гидратированный коррозионный или кальция гипохлорита гидратированная смесь коррозионная с содержанием воды не менее 5,5%, но не более 16%

	3487
	кальция гипохлорит гидратированный коррозионный или кальция гипохлорита гидратированная смесь коррозионная с содержанием воды не менее 5,5%, но не более 16%

	3488
	жидкость, ядовитая при вдыхании, легковоспламеняющаяся коррозионная, н.у.к., с ЛК50 не более 200 мл/м и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК50

	3489
	жидкость, ядовитая при вдыхании, легковоспламеняющаяся коррозионная, н.у.к., с ЛК50 не более 1000 мл/м и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК50

	3490
	жидкость, ядовитая при вдыхании, реагирующая с водой, легковоспламеняющаяся, н.у.к., с ЛК50 не более 200 мл/м и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК50

	3491
	жидкость, ядовитая при вдыхании, реагирующая  с водой, легковоспламеняющаяся, н.у.к., с ЛК50 не более 1000 мл/м и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК50

	3494
	НЕФТЬ СЫРАЯ СЕРНИСТАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ТОКСИЧНАЯ

	3494
	НЕФТЬ СЫРАЯ СЕРНИСТАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ТОКСИЧНАЯ

	3494
	НЕФТЬ СЫРАЯ СЕРНИСТАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ТОКСИЧНАЯ

	3495
	Йод

	3496
	Батареи никель- металлогидридные

	3497
	МУКА КРИЛЕВАЯ

	3498
	ЙОДА МОНОХЛОРИД, ЖИДКИЙ

	3499
	конденсатор с двойным электрическим слоем (с энергоемкостью более 0,3 Вт-ч)

	3500
	продукт химический под давлением, н.у.к.

	3501
	продукт химический под давлением, легковоспламеняющийся, н.у.к.

	3502
	продукт химический под давлением, токсичный, н.у.к.

	3503
	продукт химический под давлением, коррозионный, н.у.к. 

	3504
	продукт химический под давлением, легковоспламеняющийся, токсичный, н.у.к.

	3505
	продукт химический под давлением, легковоспламеняющийся, коррозионный, н.у.к.

	3506
	изделия промышленные, содержащие ртуть

	3527
	СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ, твердое основное вещество

	3531
	ВЕЩЕСТВО ПОЛИМЕРИЗУЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ, СТАБИЛИЗИРОВАННОЕ, Н.У.К.

	3532
	ВЕЩЕСТВО ПОЛИМЕРИЗУЮЩЕЕСЯ ЖИДКОЕ, СТАБИЛИЗИРОВАННОЕ, Н.У.К.

	3533
	ВЕЩЕСТВО ПОЛИМЕРИЗУЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ, ПЕРЕВОЗИМОЕ ПРИ РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К.

	3534
	ВЕЩЕСТВО ПОЛИМЕРИЗУЮЩЕЕСЯ ЖИДКОЕ, ПЕРЕВОЗИМОЕ ПРИ РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К.

	3535
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ТОКСИЧНОЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.

	3536
	БАТАРЕИ ЛИТИЕВЫЕ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ЕДИНИЦЕ, батареи литий-ионные или батареи литий-металлические

	3537
	ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ГАЗ, Н.У.К.

	3538
	ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ НЕВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ НЕТОКСИЧНЫЙ ГАЗ, Н.У.К.                                                  

	3539
	ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ТОКСИЧНЫЙ ГАЗ, Н.У.К.

	3540
	ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩУЮСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К.

	3541
	ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО,Н.У.К.

	3542
	ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ВЕЩЕСТВО, СПОСОБНОЕ К САМОВОЗГОРАНИЮ, Н.У.К.

	3543
	ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ВЕЩЕСТВО, ВЫДЕЛЯЮЩЕЕ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ГАЗЫ ПРИ СОПРИКОСНОВЕНИИ С ВОДОЙ, Н.У.К.

	3544
	ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО, Н.У.К.

	3545
	ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД, Н.У.К.

	3546
	ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО, Н.У.К.

	3547
	ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО, Н.У.К.

	3548
	ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ РАЗЛИЧНЫЕ ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ, Н.У.К.

	3549
	ОТХОДЫ МЕДИЦИНСКИЕ, КАТЕГОРИЯ A, ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, твердые или ОТХОДЫ МЕДИЦИНСКИЕ, КАТЕГОРИЯ A, ОПАСНЫЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, твердые

	3550
	КОБАЛЬТА ДИГИДРОКСИДА ПОРОШОК, содержащий не менее 10% респирабельных частиц



